**采购需求**

**说明：**

1. **投标人须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效投标。**
2. **采购需求中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。**
3. **采购需求中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，但不作为投标无效条款。**
4. **本项目所属行业为：批发业**
5. **项目一览表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **最高限价** | **交货期** |
| 设施设备采购 | 1批 | 人民币25,480,731.00元 | 自合同签订之日起90 日历日内交货 |

1. **项目采购标的清单:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 户外音响 | 1 | 台 | / |
| 2 | 移动舞台 | 160 | 平方米 | / |
| 3 | 仿真草 | 400 | 平方米 | / |
| 4 | 户外大型积木 | 11 | 套 | / |
| 5 | 摇摇乐 | 256 | 个 | / |
| 6 | 反渗透净热一体机 | 257 | 台 | 主要标的 |
| 7 | 电子琴 | 114 | 架 | / |
| 8 | 六人桌 | 651 | 张 | / |
| 9 | 椅子 | 3715 | 张 | / |
| 10 | 电钢琴 | 10 | 架 | / |
| 11 | 户外攀爬网 | 11 | 套 | / |
| 12 | 大型室外滑梯 | 22 | 套 | 主要标的 |
| 13 | 多人滚筒协力车5筒 | 12 | 台 | / |
| 14 | 秋千(420cm) | 10 | 个 | / |
| 15 | 浪桥 | 10 | 个 | / |
| 16 | 碳化梯子 | 19 | 套 | / |
| 17 | 幼儿脚踏车 | 161 | 辆 | / |
| 18 | 篮球 | 700 | 个 | / |
| 19 | 足球 | 490 | 个 | / |
| 20 | 轮胎架 | 26 | 组 | / |
| 21 | 塑料轮胎 | 290 | 个 | / |
| 22 | 高跷 | 48 | 箱 | / |
| 23 | 木马 | 280 | 个 | / |
| 24 | 滑板车 | 220 | 台 | / |
| 25 | 扭扭车 | 196 | 台 | / |
| 26 | 儿童平衡车 | 266 | 台 | / |
| 27 | 羊角球 | 315 | 个 | / |
| 28 | 打地鼠/彩虹伞 | 20 | 张 | / |
| 29 | 手脚并用游戏垫 | 17 | 张 | / |
| 30 | 平衡板 | 240 | 个 | / |
| 31 | 彩虹隧道 | 18 | 个 | / |
| 32 | 乐器13件套 | 26 | 套 | / |
| 33 | 398粒原色积木 | 90 | 套 | / |
| 34 | 180片榉木积木 | 100 | 套 | / |
| 35 | 数字积木基础套装 | 96 | 套 | / |
| 36 | 彩色积木24片套 | 123 | 套 | / |
| 37 | 滚珠架 | 126 | 套 | / |
| 38 | 250块彩色几何积木 | 72 | 套 | / |
| 39 | 历险游戏积木 | 51 | 套 | / |
| 40 | 城堡积木 | 87 | 套 | / |
| 41 | 百变电动积木 | 210 | 套 | / |
| 42 | 动物家族小玩具 | 208 | 套 | / |
| 43 | OX 益智盘 | 137 | 套 | / |
| 44 | 孔明棋 | 143 | 套 | / |
| 45 | 西瓜益智盘 | 179 | 套 | / |
| 46 | 数理逻辑-谁的影子 | 98 | 套 | / |
| 47 | 攀爬游戏 | 107 | 套 | / |
| 48 | 思维训练分类盒 | 140 | 套 | / |
| 49 | 工程车队拼图 | 129 | 套 | / |
| 50 | 急救车队拼图 | 104 | 套 | / |
| 51 | 床上用品 | 960 | 套 | / |
| 52 | 儿童感统教具 | 57 | 套 | 主要标的 |
| 53 | 监控设备（20点） | 3 | 套 | / |
| 54 | 摄影设备 | 4 | 套 | / |
| 55 | SD存储卡 | 4 | 个 | / |
| 56 | 三脚架 | 4 | 个 | / |
| 57 | 便携摄影单肩包 | 4 | 个 | / |
| 58 | 摄影机备用电池 | 4 | 个 | / |
| 59 | 幼儿床 | 2873 | 张 | 主要标的 |
| 60 | 橡胶垫 | 1120 | 平方米 | / |
| 61 | 加厚干粉灭火器箱套装 | 36 | 套 | / |
| 62 | 防毒面罩 | 122 | 个 | / |
| 63 | 消防应急包 | 12 | 套 | / |
| 64 | 消防服套装 | 10 | 套 | / |
| 65 | 消防急救担架 | 10 | 个 | / |
| 66 | 防爆器材装备 | 12 | 套 | / |
| 67 | 智慧图书 | 8 | 批 | / |
| 68 | 玩具一批 | 3 | 批 | / |
| 69 | 厨房设备-12 | 1 | 批 | / |
| 70 | 钢琴 | 45 | 架 | 核心产品、主要标的 |
| 71 | 壁挂式音箱 | 35 | 套 | / |
| 72 | 运动方舟 | 2 | 套 | / |
| 73 | 广播系统设备 | 6 | 套 | / |
| 74 | 双人脚踏车 | 151 | 台 | / |
| 75 | 幼儿兜风车 | 133 | 台 | / |
| 76 | 收纳筐 | 10 | 个 | / |
| 77 | 体操垫 | 143 | 张 | / |
| 78 | 接力棒 | 128 | 套 | / |
| 79 | 体操圈 | 460 | 个 | / |
| 80 | 钻洞 | 34 | 套 | / |
| 81 | 平衡球彩虹伞 | 36 | 张 | / |
| 82 | 八件组平衡触觉板 | 34 | 套 | / |
| 83 | 圆形平衡板 | 28 | 套 | / |
| 84 | 头饰 | 91 | 套 | / |
| 85 | 十二生肖手偶 | 88 | 套 | / |
| 86 | 子弹头 | 195 | 套 | / |
| 87 | 几何形玩具 | 195 | 箱 | / |
| 88 | 数字雪花车 | 139 | 套 | / |
| 89 | 葵花玩具 | 157 | 箱 | / |
| 90 | 字母积木 | 18 | 套 | / |
| 91 | 磁力片 | 140 | 套 | / |
| 92 | 悬浮地胶 | 2200 | 平方米 | / |
| 93 | 六面攀爬架 | 6 | 套 | / |
| 94 | 万能工匠 | 7 | 套 | / |
| 95 | 彩色软式跨栏架 | 30 | 套 | / |
| 96 | 沙包 | 5 | 套 | / |
| 97 | 啵扣玩具 | 42 | 套 | / |
| 98 | 蜗牛迷宫 | 45 | 套 | / |
| 99 | 拼图 -猫 | 42 | 套 | / |
| 100 | 拼图-水果 | 48 | 套 | / |
| 101 | 大木钉拼板农场动物 | 75 | 套 | / |
| 102 | 小拼图-飞机 | 75 | 套 | / |
| 103 | 中国跳棋 | 145 | 套 | / |
| 104 | 叠叠高 | 145 | 套 | / |
| 105 | 垃圾分类 | 43 | 套 | / |
| 106 | 五感认知拼图 | 64 | 套 | / |
| 107 | 打桩台 | 145 | 套 | / |
| 108 | 墙面插珠转轮系列 | 66 | 套 | / |
| 109 | 墙面齿轮系列 | 10 | 套 | / |
| 110 | 墙面轨道系列 | 13 | 套 | / |
| 111 | 多元化插珠墙面积木 | 42 | 套 | / |
| 112 | 小颗粒积木 | 12 | 套 | / |
| 113 | 墙面大颗粒积木 | 41 | 套 | / |
| 114 | 欢乐城堡 | 43 | 套 | / |
| 115 | 风车庄园 | 27 | 套 | / |
| 116 | 万变花园 | 27 | 套 | / |
| 117 | 动物花园 | 24 | 套 | / |
| 118 | 罗马城 | 15 | 套 | / |
| 119 | 乐高车 | 12 | 套 |  |
| 120 | 梦想之家 | 15 | 套 | / |
| 121 | 小天才农场 | 18 | 套 | / |
| 122 | 快乐小屋 | 18 | 套 | / |
| 123 | 童梦星园 | 18 | 套 | / |
| 124 | 轨道 | 27 | 套 | / |
| 125 | 曲奇动物 | 24 | 套 | / |
| 126 | 万能积木 | 27 | 套 | / |
| 127 | 几何插板 | 96 | 套 | / |
| 128 | 组合插板 | 78 | 套 | / |
| 129 | 综合穿线板 | 57 | 套 | / |
| 130 | 多功能新磁力棒 | 93 | 套 | / |
| 131 | 螺丝碰对 | 60 | 套 | / |
| 132 | 骨牌 | 63 | 套 | / |
| 133 | 大串珠 | 66 | 套 | / |
| 134 | 手工材料包 | 19 | 套 | / |
| 135 | 万花尺套装+A4-50张 | 18 | 套 | / |
| 136 | 半成品绘画纸盘 | 19 | 套 | / |
| 137 | 12口送插卡 | 52 | 个 | / |
| 138 | 绘画彩蛋 | 19 | 袋 | / |
| 139 | 炫彩刮刮纸 | 15 | 套 | / |
| 140 | 方格24色 | 15 | 套 | / |
| 141 | 涂鸦套装 | 15 | 套 | / |
| 142 | 36色蜡笔油画棒 | 12 | 套 | / |
| 143 | 24色水彩笔 | 12 | 套 | / |
| 144 | 枣木响板 | 200 | 个 | / |
| 145 | 双响筒 | 210 | 个 | / |
| 146 | 地鼓 | 163 | 个 | / |
| 147 | 碰钟 | 210 | 个 | / |
| 148 | 布绒串铃 | 250 | 个 | / |
| 149 | 测温双通道设备 | 7 | 批 | / |
| 150 | 监控设备（40点） | 6 | 批 | / |
| 151 | 阅览室设备 | 15 | 批 | / |
| 152 | 舞蹈室设备 | 12 | 批 | / |
| 153 | 厨房设备-9 | 1 | 批 | / |
| 154 | 心理咨询室设备 | 8 | 批 | / |
| 155 | 户外设备 | 6 | 批 | 主要标的 |
| 156 | 小班配置 | 6 | 批 | / |
| 157 | 中班配置 | 6 | 批 | / |
| 158 | 大班配置 | 6 | 批 | / |
| 159 | 音乐室设备 | 16 | 批 | 主要标的 |
| 160 | 科学室设备 | 10 | 批 | / |
| 161 | 美工室设备 | 15 | 批 | 主要标的 |
| 162 | 学前教育资源管理平台 | 3 | 套 | / |
| 163 | 厨房设备-13 | 1 | 批 | / |
| 164 | 秋千(400cm) | 3 | 个 | / |
| 165 | 小白兔荡船 | 8 | 套 | / |
| 166 | 交通接龙 | 141 | 套 | / |
| 167 | 书包柜 | 62 | 个 | / |
| 168 | 水杯架 | 44 | 个 | / |
| 169 | 毛巾架 | 33 | 个 | / |
| 170 | 立体情景模型 | 6 | 套 | / |
| 171 | 儿童扑克 | 6 | 副 | / |
| 172 | 创新棋 | 7 | 副 | / |
| 173 | 逻辑板 | 8 | 套 | / |
| 174 | 墙画 | 200 | 平方米 | / |
| 175 | 新世纪鞋型玩具 | 124 | 袋 | / |
| 176 | 雨声安抚沙漏 | 45 | 个 | / |
| 177 | 传声（共振鼓） | 8 | 套 | / |
| 178 | 声控车实验材料包 | 26 | 包 | / |
| 179 | 太阳能过山车 | 22 | 个 | / |
| 180 | 皮影游戏小剧场 | 14 | 套 | / |
| 181 | 水果发电材料包 | 22 | 包 | / |
| 182 | 人体导电球 | 26 | 个 | / |
| 183 | 教学磁铁套装 | 22 | 套 | / |
| 184 | 百变迷宫 | 15 | 张 | / |
| 185 | 珠行万里 | 30 | 套 | / |
| 186 | 粘球背心 | 345 | 件 | / |
| 187 | 彩虹溜溜布 | 35 | 张 | / |
| 188 | 跳跳球 | 270 | 个 | / |
| 189 | 篮球架 | 14 | 个 | / |
| 190 | 智慧黑板 | 6 | 台 | / |
| 191 | 互动教学系统 | 1 | 套 | / |
| 192 | 实物展台 | 6 | 张 | / |
| 193 | 上下床 | 122 | 张 | / |
| 194 | 单层大型八角亭 | 5 | 套 | / |
| 195 | 班牌 | 37 | 个 | / |
| 196 | 足球架 | 6 | 个 | / |
| 197 | 棉被柜 | 36 | 个 | / |
| 198 | 地台床 | 45 | 张 | / |
| 199 | 五格分区柜 | 71 | 个 | / |
| 200 | 六格分区柜 | 73 | 个 | / |
| 201 | 七格玩具柜 | 77 | 个 | / |
| 202 | 消毒柜 | 21 | 台 | / |
| 203 | 几何扣环 | 3 | 套 | / |
| 204 | 厚薄几何片 | 3 | 套 | / |
| 205 | 地球仪 | 3 | 个 | / |
| 206 | 六格玩具柜 | 22 | 个 | / |
| 207 | 摇铃 | 50 | 个 | / |
| 208 | 手指沙铃 | 20 | 个 | / |
| 209 | 10棒铃七彩色 | 40 | 个 | / |
| 210 | 5握铃牛皮 | 20 | 个 | / |
| 211 | 单响筒 | 10 | 个 | / |
| 212 | 高低梆子 | 10 | 个 | / |
| 213 | 红木鱼 | 10 | 个 | / |
| 214 | 龙头梆子 | 10 | 个 | / |
| 215 | 方梆子（橡木） | 10 | 个 | / |
| 216 | 彩带响棒 | 10 | 个 | / |
| 217 | 荷木午板 | 10 | 个 | / |
| 218 | 短柄响板 | 20 | 个 | / |
| 219 | 红色牛铃 | 10 | 个 | / |
| 220 | 鸟鸣器 | 10 | 个 | / |
| 221 | 三角铁 | 20 | 个 | / |
| 222 | 黄铜铜锣 | 6 | 个 | / |
| 223 | 雷鼓 | 10 | 个 | / |
| 224 | 堂鼓 | 10 | 个 | / |
| 225 | 邦戈鼓加圈 | 10 | 个 | / |
| 226 | 非洲鼓 | 30 | 个 | / |
| 227 | 压腿架 | 12 | 套 | / |
| 228 | 人体模型 | 1 | 套 | / |
| 229 | 牙齿模型 | 2 | 套 | / |
| 230 | 人体消化系统挂袋 | 1 | 套 | / |
| 231 | 水净化套件 | 2 | 套 | / |
| 232 | 沙漏 | 2 | 套 | / |
| 233 | 卷尺 | 3 | 套 | / |
| 234 | 天平 | 4 | 套 | / |
| 235 | 风力发电模型 | 6 | 套 | / |
| 236 | 显微镜 | 2 | 套 | / |
| 237 | 水果切刀 | 20 | 套 | / |
| 238 | 动物切刀 | 20 | 套 | / |
| 239 | 黏土模型组 | 30 | 套 | / |
| 240 | 平滑切刀 | 10 | 套 | / |
| 241 | 条纹缎带切刀 | 20 | 套 | / |
| 242 | 塑料擀面杖 | 10 | 套 | / |
| 243 | 高级橡皮泥 | 10 | 套 | / |
| 244 | 模板-水果 | 50 | 套 | / |
| 245 | 18色蜡笔 | 60 | 套 | / |
| 246 | 24色塑盒装炫彩棒 | 60 | 套 | / |
| 247 | 25支缤纷水彩笔 | 60 | 套 | / |
| 248 | 搓纸系列 | 2 | 套 | / |
| 249 | 雪花棒系列 | 10 | 套 | / |
| 250 | 木制穿编配件 | 50 | 套 | / |
| 251 | 彩色纽扣 | 40 | 套 | / |
| 252 | 手工花边剪刀 | 10 | 套 | / |
| 253 | 画架 | 64 | 个 | / |
| 254 | 书架 | 49 | 个 | / |
| 255 | 讲话台 | 2 | 张 | / |
| 256 | 电脑椅 | 60 | 张 | / |
| 257 | 过塑机 | 1 | 台 | / |
| 258 | 塑料凳 | 400 | 张 | / |
| 259 | 厨房设备-7 | 1 | 批 | / |
| 260 | 档案柜 | 24 | 个 | / |
| 261 | 不锈钢宣传栏 | 25 | 个 | / |
| 262 | 教室展示墙 | 15 | 块 | / |
| 263 | 不锈钢大字 | 8 | 个 | / |
| 264 | 其他宣传标语 画框 | 70 | 个 | / |
| 265 | 门牌 | 10 | 个 | / |
| 266 | 制度牌 | 20 | 个 | / |
| 267 | 台牌 | 30 | 个 | / |
| 268 | 文化墙 | 5 | 组 | / |
| 269 | 路牌 | 1 | 套 | / |
| 270 | 音响设备 | 3 | 套 | / |
| 271 | 蹦蹦床 | 1 | 个 | / |
| 272 | 户外大型木制攀爬儿童钻圈攀岩大型室外滑梯荡桥 | 3 | 套 | / |
| 273 | 六门更衣柜 | 4 | 个 | / |
| 274 | 推车花架 | 4 | 个 | / |
| 275 | 绳子 | 30 | 条 | / |
| 276 | 平衡四轮脚踏车 | 5 | 台 | / |
| 277 | 跳跳袋 | 10 | 个 | / |
| 278 | 沙包投掷投准盘 | 1 | 个 | / |
| 279 | 套圈圈 | 30 | 个 | / |
| 280 | 拳击沙包袋(140cm) | 6 | 个 | / |
| 281 | 波波池的防护垫 | 85 | 片 | / |
| 282 | 灭蚊灯 | 15 | 个 | / |
| 283 | 一体机机架 | 9 | 个 | / |
| 284 | 遮阳防雨棚 | 6 | 个 | / |
| 285 | 活动黑板 | 34 | 个 | / |
| 286 | 大型图书架 | 4 | 个 | / |
| 287 | 仪器柜 | 4 | 个 | / |
| 288 | EPDM塑胶运动场 | 300 | 平方米 | / |
| 289 | 厨房设备十六-11 | 1 | 批 | / |
| 290 | 角色扮演服装道具 | 43 | 套 | / |
| 291 | 储物柜 | 27 | 个 | / |
| 292 | 画画板磁性 | 30 | 个 | / |
| 293 | 波波池 | 2 | 套 | / |
| 294 | 组合区域柜 | 20 | 套 | / |
| 295 | 不锈钢连体座椅（8人位） | 50 | 张 | / |
| 296 | 独木桥 | 2 | 套 | / |
| 297 | 上课铃鼓 | 9 | 个 | / |
| 298 | 小推车 | 20 | 台 | / |
| 299 | 儿童鞋架 | 9 | 个 | / |
| 300 | 挂顶电风扇 | 36 | 台 | / |
| 301 | 绞肉机 | 1 | 台 | / |
| 302 | 厨房设备-1 | 1 | 批 | / |
| 303 | 12色油画棒 | 3 | 套 | / |
| 304 | 水溶性油画棒 | 3 | 套 | / |
| 305 | 12色彩色铅笔 | 3 | 套 | / |
| 306 | 6色荧光笔 | 3 | 套 | / |
| 307 | 聚碳酸脂板雨棚 | 120 | 平方米 | / |
| 308 | 大型钻爬隧道 | 3 | 套 | / |
| 309 | 厨房设备-8 | 1 | 批 | / |
| 310 | 不锈钢连体座椅（6人位） | 45 | 张 | / |
| 311 | 双门不锈钢门消毒柜 | 2 | 台 | / |
| 312 | 电磁单头大锅炉 | 2 | 台 | / |
| 313 | 识字造句印章 | 3 | 套 | / |
| 314 | 拔萝卜 | 3 | 套 | / |
| 315 | 水实验套装 | 3 | 套 | / |
| 316 | 水杯 | 150 | 个 | / |
| 317 | 黑色迷彩拱形隧道 | 3 | 个 | / |
| 318 | 彩虹沙包圈 | 3 | 个 | / |
| 319 | 拳击沙包袋(120cm) | 3 | 个 | / |
| 320 | 拳击沙包袋(155cm) | 3 | 个 | / |
| 321 | 跳绳组合 | 10 | 套 | / |
| 322 | 圆/方形滑车 | 42 | 台 | / |
| 323 | 种花工具 | 3 | 套 | / |
| 324 | 厨房设备-3 | 1 | 批 | / |
| 325 | 手提式扩音机 | 4 | 台 | / |
| 326 | 混合化石矿石标本 | 14 | 盒 | / |
| 327 | 木质杠杆尺组合钩码套装 | 6 | 套 | / |
| 328 | 造纸机 | 6 | 套 | / |
| 329 | 小小气象站 | 6 | 套 | / |
| 330 | 寒暑表 | 6 | 套 | / |
| 331 | 试管架 | 6 | 个 | / |
| 332 | 化学试验/加热套装/组合套装 | 6 | 套 | / |
| 333 | 滑轮组实验套装 | 6 | 套 | / |
| 334 | 厨房设备-2 | 1 | 批 | / |
| 335 | 安吉游戏滚筒 | 1 | 套 | / |
| 336 | 沙水教玩具 | 1 | 套 | / |
| 337 | 厨房设备-10 | 1 | 批 | / |
| 338 | 耕读园观光小火车 | 1 | 列 | / |
| 339 | 厨房设备-6 | 1 | 批 | / |
| 340 | 投影故事机 | 1 | 个 | / |
| 341 | 潜望镜 | 1 | 个 | / |
| 342 | 光学组件套件 | 1 | 套 | / |
| 343 | 厨房设备-4 | 1 | 批 | / |
| 344 | 厨房设备-5 | 1 | 批 | / |

**备注：**

* 1. **主要标的，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、规格型号、品牌、单价、数量”等内容。**
  2. **各包组的核心产品，投标人必须在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为投标无效。**
  3. **本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或者参照的品牌仅为方便描述而没有限制性、供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于用户需求书的标准。**

1. **技术参数：**
2. **产品技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额（元）** |
| 1 | 户外音响 | 1.充电时间: 8-10小时  2.消耗功率 200W  3.功率 3800W  4.电 源: AC-220V-50  5.频 率: 50-20000Hz  6.电池规格: 12V/20A天能大牌电瓶  7.高 音: 大号角80磁35芯高音  8.中音 6.5时双磁远程中音  9.低 音 160磁65芯15时远程重低音  10.音响尺寸: 约宽44×厚40×高74CM  11.使用时间: 约:6-12小时  12.功 能: 支持蓝牙、USB、SD、TF卡播放、语音播报、录音、话筒优先等 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 移动舞台 | 1.规格：1.22×1.22 2.材质：铝合金 3.板面颜色：红色、黑色 4.产品高度：40cm,可伸缩 5.产品特性：具有耐磨、耐脏、防滑、平整、防尘、易清洁特性 6.安装方式：拼装 | 160 | 平方米 |  |  |
| 3 | 仿真草 | 1.材质：PP+PE 底布 复合材质 2.高度：春草网格加密2.5cm 3.产品特点：绿色环保、防火阻燃、做工扎实、自动渗水，不易掉草手感细腻，抗老化、抗硬化 | 400 | 平方米 |  |  |
| 4 | 户外大型积木 | 1.材质：精选松木260件/套，采用优质松木，表面经高温碳化处理 进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆。 | 11 | 套 |  |  |
| 5 | 摇摇乐 | 1.规格：约100×40×70cm 2.材质：环保塑料 | 256 | 个 |  |  |
| 6 | 反渗透净热一体机 | 1.规格：400G  2.总净水量：≥4000L  3.纯水流量：1.05L/min 纯废水比：2：1  4.产品尺寸（mm）：150×465×334 （±5）  5.适用水温：5-38度  6.功率：2200W  7.功能：  （1）400G大通量，无桶设计，每分钟出水流量高达1.05L/min。  ▲（2）可设定常温-45度-80度-90度-100度，五档调温，针对多种情景定量出热水。  （3）（冷热水不交叉）冷热水管分离，热水不混冷水降温，保护饮水健康  ▲（4）360度无死角旋流加热，即开即热，杜绝反复加热，即饮凉白开  （6） 一体芯， 实现五合一滤芯模块，有效滤除水中细菌，病毒，重金属等有害物质。  ▲（7）提供中国国家强制性产品认证证书  ▲**（8）提供有效的厂家授权证明资料。** | 257 | 台 |  |  |
| 7 | 电子琴 | 1. 尺寸(宽×高×深) ≥940mm×316mm×100 mm 2. 键盘 键盘琴键数：61 力度感响应5种：Hard(强力)、Medium(中等) Soft(柔和)、 Fixed(固定) 显示屏类型：LCD显示屏 面板语言：中文 3. ▲音色 音源技术：AWM立体声采样 复音数(最大)： 32 预置音色数：384种常规音色+16种鼓组/音效音 4. 效果 混响：9种类型 合唱：5种类型 主EQ：6种类型 超宽立体声：3种类型 有面板延音 5. 伴奏型 预置伴奏型数：130 指法：多指法 伴奏控制：自动伴奏 开/关、同步开始、开始/停止、前奏/尾声/渐慢、主奏/自动插入 其它功能：单触设定(OTS)  预置乐曲数：112(包括和弦学习:12) 6. 录音 乐曲数：1 音轨数：1 数据容量：约300音符 兼容数据格式：原始文件格式 7. 教学：具有教学组件 总体控制器 节拍器：有 速度范围：11-280 移调：-12到0，0到+12 调音：4270-440.0-453.0Hz(约增加0.2Hz) 双人演奏：有 PIANO按钮 有([便携式大钢琴]按钮) 8. 连接   DC IN (直流输入) 12V 耳机/输出 (标准立体声phone型播头)(PHONES/OUTPUT)×1   1. 有延音踏板 AUX IN(辅助输入) 立体声迷你插口×1 2. 声音系统 功放： 2.5W+2.5W 扬声器： 12cm×2 3. 电源 交流电源适配器：推荐的相当产品 电池：6节15V5号电池(LR6)、锰电池(R6)或6节1.2V5号镍氩充电电池(HR6) 功耗：5W(整机)，6W(整机和AC电源适配器) 自动关机：有 4. ▲包含附件：使用说明书、交流电源适配器、谱架、琴包、琴罩、琴架、保证书、(在线会员产品注册) 5. ▲**提供有效的厂家授权证明资料。** | 114 | 架 |  |  |
| 8 | 六人桌 | 规格：≥120×60×52cm 1.桌面：采用厚度≥18mm的优质橡胶木指接板，背面四角支撑加固。 2.桌架优质橡胶木，全榫头工艺制作，实心桌脚，规格≥52×52mm。 3.生产工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4.环保型聚脂清面漆。 ▲**投标人或制造商提供木制桌，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 651 | 张 |  |  |
| 9 | 椅子 | 1.规格：285W×300D×550H（±10mm）坐高280mm。 2.坐背板：采用厚度≥16mm的优质樟子松指接板。 3.椅架采用优质橡木，全榫头工艺制作，实心椅脚，规格≥23×45mm。 4.脚档: 四横档加固，采用规格≥37×15 mm的优质樟子松。 5.生产工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 6.环保型聚脂清面漆。 ▲**投标人或制造商提供木制椅，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 3715 | 张 |  |  |
| 10 | 电钢琴 | 1. 外壳特征：标准立式，木纹PVC，主机及支架属木质外壳结构，键侧木操控面板，滑动键盖，折叠大谱架，LED显示。 ▲2.音源：六层512M动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。 3.键盘：88琴键击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘。 4.音色: 1221 种音色含10组打击乐器 5.节奏：200 经典示范曲 6.复音数：162（立体声） ▲7.单键预置：OTS功能，4个预置器 ×200个节奏音色注册 =800个单键预设，音乐大师预置演奏系统。 8.八度：3个八度，-8，0，+8 9.移调：25档位，（0，-/+12） 10.效果功能：定量，127 级震音、64 级混响、64 级合唱 11.节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号（1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4，） 12.节拍速度：30-280 13.调音：-99- +99 可调 14.明亮度调节：0-127 可调（默认为 64） 15.存储设置：4组存储记忆设置键。16个库，4×16=64个记忆 16.自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机 17.触键力度：5种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节 18.伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/ 插入 1，B/ 插入 2，前奏 / 尾奏 19.录音功能：强大程序录音播放系统 ,16 轨录音，旋律轨和伴奏轨同步录制，录音、回放，单曲 ▲20.最大 35,000 音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。 21.支持 16 轨录音。 22.音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式， 23.包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。  24.双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，可编辑多重组合叠加音色。 25.键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴 + 提琴，吉他 + 提琴演奏，可以实现多重组合。 26.音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口。 27. USB接口：USB MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，可实现操作系统扩展和升级。 28.接口：电源、USB MIDI、踏板、立体声音频输出、耳机 ×1  29.踏板功能：柔音踏板，制音（保留音）踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能 30.显示：多功能LED数码显示屏 ▲31.音响系统：设计立体声双喇叭音响系统 32.功放：35W ×2  33.电源: 直流12V 34.尺寸（mm）:1372×420×790（±5mm，长 × 宽 × 高） 35.配件：电源适配器，保修卡，合格证书，使用说明书。   ▲36.**提供有效的厂家授权证明资料。** | 10 | 架 |  |  |
| 11 | 户外攀爬网 | 1.规格（mm）：1200×110×200（±5cm） 材质：主体材料黄梨木，平台板厚2.5公分，平台大小110×110公分。攀爬架板厚是2公分厚，表面处理:进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行3次刮灰抹平，并打磨光滑,表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。 2.立柱10×10cm, 3.铁件:厚度为2.0毫米镀锌管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染，可常年用于海边不生锈 4.塑料部件、采用塑料粒子及优质环保塑粉制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光(UV)能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 5.绳网、绳网扣:全部采用航海绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用φ14mm缆绳，保证强度所需,绳网扣采用金属扣，满足GB/T27689-2011新国标安全标准。 6.安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 | 11 | 套 |  |  |
| 12 | 大型室外滑梯 | 规格：1020×550×460cm（±5cm） 1.主立柱采用符合国标标准的额直径Ø114mm镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于2.0mm）镀锌钢管，辅件采用 60mm、48mm、 38mm、32mm、28mm,壁厚为1.8mm镀锌钢管,整体加工成型后经专业技术人员进行除 油、抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用户外环保聚酯粉末),表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置,保证户外使用不退色。  2.平台采用厚度为 2.0mm 高强度冷轧钢板,尺寸:1100×1100mm,经数控机床一次性冲孔成型,冲孔直径为 8mm,可防止儿童把手指插入孔中而造成伤害。焊接采用全自动焊接成型,具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后,表面喷涂环保聚酯粉末, 高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤心, 高效率,无污染。 3.塑料件采用LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形,符合 GB/T 27689-2011检验标准要求,塑料壁厚 6m。 4.螺丝、扣件等配件类：立柱、平台及塑料件间连接均采用铝制扣件和不锈钢螺丝连接，增强其安全性能。连接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密禁固螺丝。步梯扶手为镀锌管，步梯为高强度冷轧钢板。其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。 5.要求搭配房顶2组，屋顶1组，单柱装饰3个（小人、椰子叶、树叶）、S滑一组、拼接单滑1组、单色双直滑1组、桶直滑1组、网笼1组、旋转筒滑1组、步梯3组、立柱14根、平台5个、挡板多个等 ▲**投标人或制造商提供不锈钢户外体能爬网拓展组合，符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准的第三方出具的检测报告。** | 22 | 套 |  |  |
| 13 | 多人滚筒协力车5筒 | 1.规格：206×68×67cm (±5cm) 2.材质：轮子环保PE，框架PVC材质，无毒无味。 | 12 | 台 |  |  |
| 14 | 秋千420cm | 1. 规格：420×140×200cm (±5cm) 2. 塑料件为环保PE工程塑料，吹塑工艺一次成型。 A形支架与横梁采用直径89mm镀锌管厚为1.8mm镀锌钢管(管材质量均符合 BS1387-1985 标准要求,技术标准符合 BS1387 -1985 要求),整体加工成型后经专业技术人员进行除 油、抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用户外环保聚酯粉末),表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置,保证户外使用不退色。 3. **▲投标人或制造商提供塑粉，符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准的第三方出具的检测报告。** | 10 | 个 |  |  |
| 15 | 浪桥 | 尺寸：280×130×80(±5cm) 材质：1.主体材料黄梨木 2.铁件:厚度为2.0毫米镀锌管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染，可常年用于海边不生锈 3.安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 | 10 | 个 |  |  |
| 16 | 碳化梯子 | 1.材质：采用松实木板材，碳化处理。 2.具体配置：每套16件，具体配置为高架3个，矮架3个，滑板5张，直梯5张，其中高架尺寸为62×60×100cm框架用材为4.5×6cm,撑用料为4×3.5cm,矮架尺寸为：62×53×80cm，主体框架用材为4.5×6cm,撑用料为4×3.5cm，直梯尺寸为197×18×4.5cm,主体用材4.5×6cm，撑为4×3.5cm,滑板尺寸197×39.5×6cm，均为实木整板。 3.工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐, 4.涂层：面漆/底漆全选用绿色环保性漆，经全自动喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。 | 19 | 套 |  |  |
| 17 | 幼儿脚踏车 | 1.规格：约88×60×55cm 2.材质：镀锌管材质车身，全身无尘烤漆，天然橡胶把手，高触感脚踏板，全部采用304不锈钢螺丝，坚固耐用，确保安全。 | 161 | 辆 |  |  |
| 18 | 篮球 | 1.规格：4号篮球，采用环保橡胶，符合体育课堂教学标准。 | 700 | 个 |  |  |
| 19 | 足球 | 1.规格：直径20cm，符合体育课堂教学标准。 | 490 | 个 |  |  |
| 20 | 轮胎架 | 1.规格：10位/组，尺寸：235×53×53cm（10位标准尺寸）可加宽。 | 26 | 组 |  |  |
| 21 | 塑料轮胎 | 1. 规格：53×15cm   2.材质：特种塑料 | 290 | 个 |  |  |
| 22 | 高跷 | 1. 规格：10对/箱   2.材质：采用塑料，注塑一次成型。 | 48 | 箱 |  |  |
| 23 | 木马 | 1.规格：约72cm×28cm×52cm座位尺寸：约19cm×15cm 2.材质：环保塑料 | 280 | 个 |  |  |
| 24 | 滑板车 | 1.规格：滑板宽约15×长60cm,轮子5cm 三角稳定承重，角度重力转向，车把高低可调节 | 220 | 台 |  |  |
| 25 | 扭扭车 | 1.规格：长约75cm 2.材质：PP、PC 3.车轮配置：磁闪PU轮，加厚材质万向前轮，顺畅轴承。 | 196 | 台 |  |  |
| 26 | 儿童平衡车 | 1.规格：约56cm×90cm 2.车架材质：高碳钢车架 3.车轮直径：12寸，耐磨充气轮胎，承重50KG | 266 | 台 |  |  |
| 27 | 羊角球 | 1.规格：≥40cm 2.材质：环保PVC材质，板面防滑纹路，凹槽设计，增加摩擦力，有效防滑，大大提高安全性，使用更安心。 | 315 | 个 |  |  |
| 28 | 打地鼠/彩虹伞 | 1.规格：直径3米，9洞  2.材质：优质牛津布，主要训练手、腿、腰、肩肌肉的节奏感和统合协调，培养孩子集体配合能力。 | 20 | 张 |  |  |
| 29 | 手脚并用游戏垫 | 1.材质：环保喷绘布 2.规格：≥6×1.2m | 17 | 张 |  |  |
| 30 | 平衡板 | 1.规格：≥58×20CM 2.材质：环保PP材质 | 240 | 个 |  |  |
| 31 | 彩虹隧道 | 1.尺寸：≥180cm×60cm， 2.材质：钢丝+牛津布 | 18 | 个 |  |  |
| 32 | 乐器13件套 | 6寸铃鼓、原木木鱼、单响7筒、13原木摇铃、小号带柄碰铃、原木沙蛋、圆舞板、环保铃、原木沙锤、打棒、长柄响板、4寸三角铁 | 26 | 套 |  |  |
| 33 | 398粒原色积木 | 398片积木配置 材质：采用优质松木 工艺：清漆，倒角处理、光滑无毛刺。  产品形状共20种 尺寸： 1.长方体A 60×7×2.2cm 8个 2.长方体B 40×7×2.2cm 12个  3.长方体C 40×7×1.1cm 8个 4.长方体D 30×7×2.2cm 14个 5.长方体E 20×7×2.2cm 14个 6.长方体F 20×7×1.1cm 4个 7.长方体G 5×7×2.2cm 48个 8.长方体H 15×2.2×2.2cm 40个 9.三角形A 15×7×2.2cm 40个 10.三角形B 7×7×2.2cm 60个 11.圆柱体A Φ6×15cm 8个 12.圆柱体B Φ4×15cm 16个 13.圆柱体C Φ4×10cm 16个 14.圆柱体D Φ2.2×10cm 30个 15.半拱门 15×7×2.2cm 16个 16.小拱壁 15×5×5cm 16个 17.大半圆环 30×15×2.2cm 8个 18.大半圆形 15×7.5×2.2cm 8个 19.小半圆环 15×7.5×2.2cm 16个 20.小半圆形 10×5×2.2cm 16个 | 90 | 套 |  |  |
| 34 | 180片榉木积木 | 180片榉木积木配置 材质：采用榉木 工艺：清漆，倒角处理、光滑无毛刺。  产品形状共16款 尺寸： 1.正方块:3×3×3cm; 24个  2.长方体A:3×3×6cm 12个 3.长方体B:3×3×9cm 8个  4.长方体C：3×3×12cm 6个 5.长方体D：3×3×18cm 8个 6.圆柱体A：Φ3cm×18cm 8个 7.圆柱体B：Φ3cm×12cm 8个 8.圆柱体C：Φ3cm×3cm 8个 9.小半圆形 3×3×6cm 8个 10.桥形块 3×4.5×12cm 11.三角形A:3×4.5×9cm 16个 12.三角形B：6×6×1.5cm 16个 13.三角形C：3×3×3cm 16个 14.长方体Ⅰ：3×3×1.5cm 8个 15.长方体Ⅱ：9×3×1.5cm 8个 16.长方体：12×3×1.5cm 10个 | 100 | 套 |  |  |
| 35 | 数字积木基础套装 | 主要材质：实木；其它材质：卡纸 内含数字积木68件、数字游戏卡片25张、塑料收纳盒装（灰色底/黄盖）1套 | 96 | 套 |  |  |
| 36 | 彩色积木24片套 | 材质：橡胶木、亚克力 | 123 | 套 |  |  |
| 37 | 滚珠架 | 材质：积木块榉木，弹珠为玻璃 部件：49块积木（包括5颗弹珠）、卡片1套（5张） | 126 | 套 |  |  |
| 38 | 250块彩色几何积木 | 1.材质：桦木 2.规格：黄色六边形：5.2×4.5cm、绿色正方形：2.6×2.6cm、红色梯形：5.15×2.25cm、橙色三角形：2.6×2.25×2.25cm、菱形：5.15×1.4cm、蓝色平行四边形：3.85×2.25cm； 部件：黄色六边形和绿色正方形各25片；红色梯形、蓝色菱形、白色扁菱形和橙色三角形各50片。 | 72 | 套 |  |  |
| 39 | 游戏积木 | 1.规格：约30×4.2×24cm  2.材质：木质 | 51 | 套 |  |  |
| 40 | 城堡积木 | 208颗+底座 | 87 | 套 |  |  |
| 41 | 百变电动积木 | 203件套（含2个电动主板）配轨道车 | 210 | 套 |  |  |
| 42 | 动物家族小玩具 | 规格：仿真野生动物30件套装+收纳盒 动物可独立摆放装扮动物园 | 208 | 套 |  |  |
| 43 | OX 益智盘 | 1.规格：12.5×12.5×1.8cm  2.材质：塑料，两种不同符号。 | 137 | 套 |  |  |
| 44 | 孔明棋 | 1.规格：≥12.5×12.5×1.8cm  2.材质：塑料，两种不同符号。 | 143 | 套 |  |  |
| 45 | 西瓜益智盘 | 1. 规格：≥12.5×12.5×1.7cm 2. 材质：塑料，每套含底盘一块，拼图片9 片 | 179 | 套 |  |  |
| 46 | 数理逻辑-谁的影子 | 1.规格：≥22×6×26cm  2.材质：木质, 纸质。 | 98 | 套 |  |  |
| 47 | 攀爬游戏 | 1.规格:≥27×33cm  2.材质：椴木夹板。 | 107 | 套 |  |  |
| 48 | 思维训练分类盒 | 1. 规格：≥39.5×19.5×4cm 2. 材质：塑料、铜版纸、荷兰板，分类盒为5格式。 | 140 | 套 |  |  |
| 49 | 工程车队拼图 | 1. 规格：≥29.5×25.2×1.8cm 2. 材质：木质，包括10 种常用的工程车。 | 129 | 套 |  |  |
| 50 | 急救车队拼图 | 1.规格：≥29.5×25.2×1.8cm  2.材质：木质，九种急救车队。 | 104 | 套 |  |  |
| 51 | 床上用品 | 1.尺寸：被子115×145，垫背60×140，枕头31×46 2.材质：纯棉 床上用品7件套（被罩、褥罩、枕罩，被芯、褥芯、枕芯、无纺布手提袋） | 960 | 套 |  |  |
| 52 | 儿童感统教具 | 含26种感统器材，具体清单详见“附表十八--儿童感统教具”。 **▲提供第三方出具的检测机构出具的检验报告。** | 57 | 套 |  |  |
| 53 | 监控设备（20点） | 详见“附表十四-监控系统-表一” | 3 | 套 |  |  |
| 54 | 摄影设备 | 1.画幅：1/2.5英寸 2.光学倍数：15-30倍 3.液晶显示屏尺寸：3.0英寸（16：9） 4.功能参数:传感器类型CMOS,光学防抖动，自动/手动对焦 清晰度4K、像素600万以上、闪存/硬盘双存储 | 4 | 套 |  |  |
| 55 | SD存储卡 | 高速SD存储卡≥256G | 4 | 个 |  |  |
| 56 | 三脚架 | 便携式三脚架 | 4 | 个 |  |  |
| 57 | 便携摄影单肩包 | 可容纳多种配件 材质：布 | 4 | 个 |  |  |
| 58 | 摄影机备用电池 | 3700毫安 | 4 | 个 |  |  |
| 59 | 幼儿床 | 规格：约135×60×20cm  1.主体材料：四周侧板采用厚度≥16mm的优质橡胶木指节板材。床板为10mm厚樟子松条板 ，拆装，安装方便，节省空间。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3、优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲**投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 2873 | 张 |  |  |
| 60 | 橡胶垫 | 规格：15mm 1.橡胶原生料：环保橡胶颗粒和彩色EPDM颗粒 2.EPDM彩色颗粒分布均匀，含量高，密度好。 3.优质聚氨酯环保胶水，无刺激气味，结合紧密。杜绝劣质胶水，味道大，影响健康。 4.整体采用橡胶颗粒，缓冲性能强，长期使用不易掉边。 5.抗压强，减震强，隔音强，超强弹性。 6.颜色稳定，耐热抗老化，色牢度强，抗紫外线和耐候性高。 ▲**提供由第三方检测机构出具的检验检测报告**。 | 1120 | 平方米 |  |  |
| 61 | 加厚干粉灭火器箱套装 | 1.≥4KG干粉灭火器，2个 2.防毒面罩。2个 3.灭火器箱，1个 | 36 | 套 |  |  |
| 62 | 防毒面罩 | 防毒面具（3C） | 122 | 个 |  |  |
| 63 | 消防应急包 | 12件套 | 12 | 套 |  |  |
| 64 | 消防服套装 | 1.消防服套装5件套 2.功能：防高温 3.材质：阻燃抗湿织物 | 10 | 套 |  |  |
| 65 | 消防急救担架 | 1.尺寸：≥180×20cm | 10 | 个 |  |  |
| 66 | 防爆器材装备 | 防爆器材柜：警棍，防爆头盔，防爆服，防爆手套，强光手电，钢叉，脚叉，防爆盾 | 12 | 套 |  |  |
| 67 | 智慧图书 | 详见“附表二-智慧图书表” | 8 | 批 |  |  |
| 68 | 玩具一批 | 详见“附表一-袂花镇中心幼儿园北丰分园、椰子分园、宋村分园玩具汇总表" | 3 | 批 |  |  |
| 69 | 厨房设备-12 | 详见“附表十六厨房设备-12” | 1 | 批 |  |  |
| 70 | 钢琴 | 1. 规格：119型或以上立式钢琴 2.声学品质：标准音a1为445Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。 3.外观尺寸：长≥150cm，宽≥60cm，高≥119cm；直脚琴腿。 4.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的银色合金类金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 5.外壳：板面粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 6.上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非塑料材质弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 ▲7.铁板：翻砂工艺铸铁板;喷涂具有高抗氧化能力金葱粉漆。铁板高度：≥109cm 8.琴弦：圆形弦（截面为正圆形）；采用镀锡方式防锈处理的钢线；最大有效弦长≥1175mm。 9.音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作；根据钢琴发声特点而设计的不等厚度的加强实木音板。 10.肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于11根。 11.弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 ▲12.弦码：中高音弦码采用弯压工艺，使用多层榉木层叠弯压成型，最大程度保留木材原有纹理，利于音的传递。 ▲13.背柱：实木制作，五根且不等距设计；中枋背柱截面尺寸不少于95×70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 14.键盘材质：有机玻璃白键片，黑黄檀木黑键键顶；键板采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作，含水率要求：6-12%。 15.键盘精度：八度音程白键宽度164-165mm范围内；白键前端长度51.0-52.0mm范围内；黑键上端面宽度10.0mm±0.2mm范围内；黑键底宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键长度95.0-95.5mm范围内；黑键前端距白键面11.0-12.5mm范围内；白键间隙1.0mm±0.2mm范围内；中盘底面距地面高度≥660mm。 ▲16.中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 ▲17.弦槌：采用优质加厚纯羊毛毡制作的弦槌；黄色芯毡；木芯采用鹅耳枥木。转击器、联动杆、制音杆等运动部件要求使用鹅耳枥木制作。 18.调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 19.缓降功能：内置隐藏式键盘盖缓降器，非外露摆杆式。 20.演奏性能：白键下沉深度10.0mm±0.3mm范围内；琴键下降负荷0.55-0.70N范围内；回升负荷0.20-0.35N范围内；琴键负荷超标数为零；琴键运动灵敏、不相互摩擦；弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差值≤3.0N。 21.脚轮：采用金属双轮脚轮，具有转动灵活。 ▲22.环保：通过CQC中国环保产品认证。**提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件加盖制造商鲜章佐证。** 23.产品标准：除上述要求以外，钢琴其他方面需符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。   ▲**24.提供有效的厂家授权证明资料** | 45 | 架 |  |  |
| 71 | 壁挂式音箱 | 1.尺寸：≥17×15×26cm 2.50瓦重低音万向壁挂音响、6个万向壁挂+无线发射器、无需布线插电即用。 3.材质：ABS环保材质，绝缘、防霉、防潮、耐用，塑胶外壳金属防尘网罩，抗高压阻燃绝缘，防潮防霉。抗老化放破损。 4.支持手机、电脑、平板、笔记本、U盘、蓝牙等多种播放模式。 | 35 | 套 |  |  |
| 72 | 运动方舟 | 详见“附表十七” | 2 | 套 |  |  |
| 73 | 广播系统设备 | 详见"附表十五-广播系统“ | 6 | 套 |  |  |
| 74 | 双人脚踏车 | 1.规格：≥135×55×65cm，  2.材质：镀锌管材质车身，全身无尘烤漆，天然橡胶把手，高触感脚踏板，全部采用304不锈钢螺丝，坚固耐用，确保安全。 | 151 | 台 |  |  |
| 75 | 幼儿兜风车 | 1. 规格：≥108×50×65cm 2. 材质：镀锌管材质车身，全身无尘烤漆，天然橡胶把手，高触感脚踏板，全部采用304不锈钢螺丝，坚固耐用，确保安全。 | 133 | 台 |  |  |
| 76 | 收纳筐 | 1.规格：≥110×63×85cm，采用优质不锈钢管，做工精细牢固，可轻松拆装折叠，万向轮可随意转向移动，实用便捷。 | 10 | 个 |  |  |
| 77 | 体操垫 | 1.规格：≥180×60×10cm  2.材质：优质帆布，厚实耐磨；皮革柔软，易于清理。内部材质为珍珠绵，稍硬，有一定弹性，适合舞蹈，形体练习，前滚翻，仰卧起坐等动作，符合体育课堂教学标准。 | 143 | 张 |  |  |
| 78 | 接力棒 | 1.规格：2个/套，优质松木精制而成，符合体育课堂教学标准。 | 128 | 套 |  |  |
| 79 | 体操圈 | 1.材质：ABS实心管 高弹泡棉 2.直径：50cm | 460 | 个 |  |  |
| 80 | 钻洞 | 1.规格：≥75×17×17cm，4个/套，采用塑料精制而成。 | 34 | 套 |  |  |
| 81 | 平衡球彩虹伞 | 1.规格：直径5米 2.材质：环保尼龙 （含平衡球） | 36 | 张 |  |  |
| 82 | 八件组平衡触觉板 | 1.规格：桥面：≥110×15×9cm 桥墩：≥31×16×20，每件16套，材质：滚塑 | 34 | 套 |  |  |
| 83 | 圆形平衡板 | 1.规格：≥132×68cm，每套4片，材质：环保塑料 | 28 | 套 |  |  |
| 84 | 头饰 | 1、规格：动物10种/套； 2、材质：布料制作。 | 91 | 套 |  |  |
| 85 | 十二生肖手偶 | 1、规格：12件/套。 2、材质：布料制作。 | 88 | 套 |  |  |
| 86 | 子弹头 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格：1孔：41×14mm 2孔：41×30mm 3孔:41×45mm 4孔：41×60mm 3.件数:633件 | 195 | 套 |  |  |
| 87 | 几何形玩具 | 1000片/箱 | 195 | 箱 |  |  |
| 88 | 数字雪花车 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成； 规格：中号直径33mm 大号直径43mm； 轮子：50×10mm  3. 件数中号1800件/箱 大号980件/箱 | 139 | 套 |  |  |
| 89 | 葵花玩具 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成  3.规格：雪花片φ50mm 轮子：φ50 链接片：直径45×57mm 4.件数：580件 | 157 | 箱 |  |  |
| 90 | 字母积木 | 103颗木质 | 18 | 套 |  |  |
| 91 | 磁力片 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：菱形：97×61×5mm 三角形：48×53mm 大三角：高116×62mm 正方形：65×65mm 六边形：110×125mm 梯形：55×119mm 车子：69×113mm 3.件数：92件 | 140 | 套 |  |  |
| 92 | 悬浮地胶 | 1.规格：30.48×30.48×1.5cm，305g 2.三面层交叉结构设计，雪花图案纹路，加粗面层更加稳固，承重性更好，可走1.3吨小汽车。 3.面层经磨砂处理，防滑性能优异，跑跳运动不易摔倒。 4.四组加粗大卡扣+两组弓形弹扣设计，链接稳固，能承受横向纵向垂直的蹬踏力，不易脱扣 5.防风沙防盗孔设计，避免了因雨水冲刷，风沙天气造成的丢失，有效缓解了偷盗等情况 **▲提供由第三方检测机构出具的检验检测报告。** | 2200 | 平方米 |  |  |
| 93 | 六面攀爬架 | 规格：360×150×200cm(±5cm) 1.主体材料黄梨木，平台板厚2.5公分，平台大小110×110公分。攀爬架板厚是2公分厚，表面处理:进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行3次刮灰抹平，并打磨光滑,表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。 2.立柱10×10cm 3.铁件:厚度为2.0毫米镀锌管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染，可常年用于海边不生锈 4.塑料部件、采用塑料粒子及优质环保塑粉制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光(UV)能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 5.绳网、绳网扣:全部采用航海绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用φ14mm缆绳，保证强度所需,绳网扣采用金属扣，满足GB/T27689-201 1新国标安全标准。 6.安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 | 6 | 套 |  |  |
| 94 | 万能工匠 | 272件，可组装加厚万能八角攀爬架、加厚组合八角、加厚秋千组合各1套。 材质：圆盘abs，管子pvc | 7 | 套 |  |  |
| 95 | 彩色软式跨栏架 | 1.规格：82×23×28m，8个/套，采用塑料精制而成。 | 30 | 套 |  |  |
| 96 | 沙包 | 1.规格：40件/套，直径约5.5cm，符合体育课堂教学标准。 | 5 | 套 |  |  |
| 97 | 啵扣玩具 | 1.产品规格：465mm×300mm×100mm (±5mm) 2.主要材质：塑料,其它材质：卡纸、不干胶 3.配件数量：内含啵扣片600件、小贴纸3套、挂图一张、塑料收纳盒装 | 42 | 套 |  |  |
| 98 | 蜗牛迷宫 | 1.材质：榉木、多层夹板、环保水性漆 2.规格：≥22×18×1.3cm | 45 | 套 |  |  |
| 99 | 拼图 -猫 | 1.尺寸：300×225×24mm(±5mm)  2.冲压，背面抛光；采用底漆+丝印工艺；木材夹板边缘光滑，不割手。 | 42 | 套 |  |  |
| 100 | 拼图-水果 | 1.尺寸：300×225×10mm(±5mm) 2.材质：榉木、夹板、密度板 | 48 | 套 |  |  |
| 101 | 大木钉拼板农场动物 | 材质：全椴木夹板  规格：225×225×10mm | 75 | 套 |  |  |
| 102 | 小拼图-飞机 | 底板：全椴木夹板 产品尺寸：14.8×14.8×1.8cm | 75 | 套 |  |  |
| 103 | 中国跳棋 | 材质：棋盘：橡胶木 产品规格：32×28×2cm(板厚2cm)  部件：红、橙、绿、蓝、黑、白色棋子各10粒 | 145 | 套 |  |  |
| 104 | 叠叠高 | 材质：实木, 每套产品内的所有积木的木料统一； 包装彩盒：26.5×12×12cm；积木块：7.5×2.5×1.5cm； 部件：红、黄、蓝 积木块各16块，1颗骰子(三色），对面颜色相同； | 145 | 套 |  |  |
| 105 | 垃圾分类 | 材质：椴木夹板  尺寸：295×120×83mm（±5mm）； 夹板片（50片）单片规格：3.8×3.8×0.5cm； 表面打磨光滑，不可有毛刺,结构牢固，油漆上无杂色、粘尘、污渍，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合玩具检测标准。 | 43 | 套 |  |  |
| 106 | 五感认知拼图 | 210×190×45mm（±5mm）材质：粒子：椴木夹板 筛子：实木；粒子共35片 筛子2片，表面打磨光滑，不可有毛刺，油漆上无杂色、粘尘、污渍，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合玩具检测标准。 | 64 | 套 |  |  |
| 107 | 打桩台 | 材质：桩台侧板/荷木、面板/橡胶木、桩条和木槌/槐木； 产品规格：260×130×90mm（±5mm）。 | 145 | 套 |  |  |
| 108 | 墙面插珠转轮系列 | 1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。  2.规格：底板（25.5×25.5cm）16片1平方 | 66 | 套 |  |  |
| 109 | 墙面齿轮系列 | 1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。  2.规格：底板（25.5×25.5cm）16片1平方 | 10 | 套 |  |  |
| 110 | 墙面轨道系列 | 1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。  2.规格：底板（25.5×25.5cm）16片1平方 | 13 | 套 |  |  |
| 111 | 多元化插珠墙面积木 | 1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。  2.规格：多元化插珠底板（25×25cm）16片1平方 | 42 | 套 |  |  |
| 112 | 小颗粒积木 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格：小颗粒1孔7×12×7  小颗粒2孔：15×12×7mm 小颗粒3孔：23×12×7mm 小颗粒4孔15×15×12mm 31×12×7mm  小颗粒6孔 24×12×7mm  小颗粒8孔31×12×7mm 3. 件数：1500件 | 12 | 套 |  |  |
| 113 | 墙面大颗粒积木 | 1.环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺 2.规格：大颗粒316件,由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成. 大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm | 41 | 套 |  |  |
| 114 | 欢乐城堡 | 1. 材质 ：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手  2.规格：产品包含1副底板（255×255mm），内有长颈鹿、鳄鱼、乌龟、花朵、竹林等造型，配备滑梯、小桥、车子等设施，可组成农场、动物园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm ①滑梯:130×14mm ②小桥:98×40mm ③大花朵：68×56mm ④小花朵：53×45mm ⑤花蕊：56×21mm ⑥竹叶：80×51mm ⑦墙壁:119×111mm ⑧罗马柱：83×32mm ⑨门:100×62mm ⑩窗：63×62mm   3.件数：218件配底板 | 43 | 套 |  |  |
| 115 | 风车庄园 | 1.材质 ：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手  2.规格：产品包含1副底板（255×255mm），内有风车、花朵、竹林、乌龟、鳄鱼等造型，可组成农场、庄园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。 大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm ①瓦片：127×95mm ②屋檐：126×40mm ③大花朵：68×56mm ④小花朵：53×45mm ⑤花蕊：56×21mm ⑥竹叶：80×51mm ⑦风车：φ110 ⑧罗马柱：83×32mm ⑨门：100×62mm ⑩窗：63×62mm 3.件数：228件配底板 | 27 | 套 |  |  |
| 116 | 万变花园 | 1、材质 ：pp食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm 大花朵：68×56mm 小花朵：53×45mm 花蕊：56×21mm 竹叶：80×51mmm 风车：φ110 围栏：91×11×43mm 3.件数：408件配底板 | 27 | 套 |  |  |
| 117 | 动物花园 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品由12种不同配件，2副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙11种颜色，包括4种卡通造型:男孩、女孩、狮子、大象。外形尺寸分别为 狮子:110×40×80mm 大象：110×37×90mm 底板：250×250mm 树屋：112×48×117mm 树叶：102×20mm 花 43×25mm 树枝：190×50mm 爬梯：140×31mm 大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm 围栏：91×11×43mm 3. 件数：212件配底板 | 24 | 套 |  |  |
| 118 | 罗马城 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品由14种不同配件，2副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等11种颜色，包括2种卡通造型:狮子、大象。外形尺寸分别为 ⑴狮子:110×40×80mm ⑵大象：110×37×90mm ⑶底板：250×250mm ⑷树屋：112×48×117mm ⑸树叶：102×20mm ⑹围栏：91×11×43mm ⑺罗马柱：83×32mm ⑻小草：62×11×83mm ⑼小树：31×11×70mm ⑽拱门：126×32×45mm 大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm ⑿花 43×25mm  3. 件数：207件配底板 | 15 | 套 |  |  |
| 119 | 乐高车 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等11种颜色 规格：大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm 兔子：42×30mm 小狗：30×50mm 围栏：91×11×43mm 门：100×62mm 窗：63×62mm 男孩：64×40mm 女孩：52×47mm 拱形:12×37×30mm 车：94×60mm 3.件数：205件配底板2片（255×255mm） | 12 | 套 |  |  |
| 120 | 梦想之家 | 1.材质 ：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等11种颜色 规格：大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm 滑梯:130×14mm 小桥:98×40mm 围栏：91×11×43mm 门：100×62mm 窗：63×62mm 男孩：64×40mm 女孩：52×47mm 花藤：180×40mm 跷跷板：154×32×10cm 跷跷板台子：32×33×38cm 树桩：44×35cm 树叶：直径110cm 3.件数：202件配底板1片（255×255mm） | 15 | 套 |  |  |
| 121 | 小天才农场 | 1.材质 ：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品包含1副底板（255×255mm），内有兔子、小马、小狗造型，配备滑梯、小桥等设施，可组成农场、动物园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。 大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm  ①滑梯:130×14mm ②小桥:98×40mm ③树叶:φ110mm ④花：24×40mm ⑤草：28×75mm ⑥小马：30×75mm ⑦兔子：42×30mm ⑧小狗：30×50mm ⑨花藤：180×40mm ⑩门：100×62mm ⑾窗：63×62mm ⑫树枝:110×45mm 3.件数：186件配底板1片（255×255mm） | 18 | 套 |  |  |
| 122 | 快乐小屋 | 1.材质 ：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品包含1副底板（255×255mm），内有兔子、小马、小狗造型，可组成花园、别墅等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm  ⑴瓦片：127×95mm ⑵屋檐：126×40mm  ⑶ 树枝:110×45mm ⑷树叶:φ110mm ⑸花：24×40mm ⑹草：28×75mm ⑺小马：30×75mm ⑻兔子：42×30mm ⑼小狗：30×50mm ⑽花藤：180×40mm ⑾门：100×62mm ⑿窗：63×62mm 3.件数：201件配底板1片（255×255mm） | 18 | 套 |  |  |
| 123 | 童梦星园 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成 规格：大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm ⑴滑梯:130×14mm ⑵小桥:98×40mm ⑶ 门：100×62mm ⑷窗：63×62mm ⑸男孩：64×40mm ⑹女孩：52×47mm ⑺花藤：180×40mm ⑼树桩：44×35mm ⑼树叶:φ110mm ⑽围栏：91×11×43m ⑾叶子：长80mm 底板：127×127×12mm 127×64×12mm ⑿摩天轮：直径138mm 架子：124×96×16mm 篮子：42×36×36mm 3.件数：168件配底板1片（255×255mm） | 18 | 套 |  |  |
| 124 | 轨道 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成 规格：大颗粒2孔31×24×15mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm 上下C形弯轨：95×78×42mm 漏斗94×93×36mm 长轨道127×31×19mm 中轨道63×31×19mm 短轨道31×31×19mm 大斜坡63×31×38mm 小斜坡31×31×38mm 弯轨63×31×19mm 小直角弯31×31×19mm 轨道球φ24mm 3.件数：239件配底板2片（255×255mm） | 27 | 套 |  |  |
| 125 | 曲奇动物 | 1. 材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品包含1副底板，内有兔子、小马、小狗造型，可组成游乐场、马戏团、旋转木马等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。   ⑴小马：30×75mm ⑵兔子：42×30mm ⑶狗：30×50mm ⑷大齿轮：φ102mm ⑸小齿轮：φ73mm ⑹红旗：65×61mm ⑺底板：255×255mm ⑻圆顶：53mm ⑼圆板：62×127mm ⑽小正方形：64×64mm 3.件数：181件配底板 | 24 | 套 |  |  |
| 126 | 万能积木 | 1. 材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：产品包含1副底板，内有人偶（男孩女孩）造型，可组成城堡、游乐园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。   ⑴底板：255mm×255mm ⑵大颗粒：64×32×24mm ⑶32×32×24mm ⑷32×16×24mm ⑸拱门95×16×45mm ⑹塔45×32×32 ⑺塔顶32×19mm ⑻三角47×32×25mm ⑼房顶32×32×19mm  3.件数：225件配底板 | 27 | 套 |  |  |
| 127 | 几何插板 | 1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：单盒：293×213×37mm每付配篮子一个，插板一块，珠子168粒 大长方形：38×19×6mm 小长方形：19×9×5mm 三角：23×12×5mm 圆形：φ18×5mm 扇形：18×5mm 正方形：19×19×5mm 爱心：25×19×5 mm 3. 件数：5盒/箱 | 96 | 套 |  |  |
| 128 | 组合插板 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：单盒：293×213×37mm 内配篮子1个，插板一块，穿线板8个，珠子350粒，绳子8根。小珠：φ9长21 中珠：φ14长23 大珠：φ19长28mm 3. 件数：4盒/箱 | 78 | 套 |  |  |
| 129 | 综合穿线板 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：树叶 水果 动物 交通综合 3.件数：120件/箱配120条绳 | 57 | 套 |  |  |
| 130 | 多功能新磁力棒 | 1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.规格：小号球形：直径35mm 长条：52×19mm 86×19mm 弯管：72×19mm 3. 件数：中号100件配收纳盒/大号74件配收纳盒 | 93 | 套 |  |  |
| 131 | 螺丝碰对 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格：三角:帽48×44×12 钉48×44×53 六边形：帽48×43×12 48×43×53 正方形：帽42×42×13 钉42×42×53 十字形：帽42×42×13 钉42×42×53  3.件数:290件 | 60 | 套 |  |  |
| 132 | 骨牌 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。  2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格：44×26×8mm 3.件数：670件 | 63 | 套 |  |  |
| 133 | 大串珠 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、橙、紫6种颜色组成 规格： 圆柱：29×28mm 椭圆;39×30mm三角形：3.3×3mm 正方体：29×29mm 六边体：29×29mm 五角星：33×29mm 3.件数:300件 | 66 | 套 |  |  |
| 134 | 手工材料包 | 1.毛球混色约200颗 2.亮钻贴纸1张 3.小剪刀1把 4.瓦楞纸10张 5.折纸14×14cm10色100张 6.纸杯混色10个 7.活动眼睛大小混约210颗  8.毛根混色约100根 9.金葱毛根混色约100根 10.酒精胶20ml1瓶 11.彩色雪糕棒50支 | 19 | 套 |  |  |
| 135 | 万花尺套装+A4-50张 | 1.A4刮画纸50张 工具：模具4件套、5支竹笔 2.刮画尺寸：210×297mm 3.万花尺套装27件套（22件齿轮，3支笔）、粘胶1块、说明书 4.工具：模具 | 18 | 套 |  |  |
| 136 | 半成品绘画纸盘 | 1.尺寸：29×20×3cm 2.套装：纸盘10卡纸10双面胶1 | 19 | 套 |  |  |
| 137 | 12口送插卡 | 1.尺寸：40×24.5cm | 52 | 个 |  |  |
| 138 | 绘画彩蛋 | 1.尺寸：约6.5×4.2cm 2.50个装/袋 | 19 | 袋 |  |  |
| 139 | 炫彩刮刮纸 | （每套含卡纸120张、竹棒6支、缎带1束、基础模板4张、花式模板6张、画册1本、彩盒1、卷笔刀1个、万花尺1） | 15 | 套 |  |  |
| 140 | 方格24色 | 2400粒+豪华配件包 | 15 | 套 |  |  |
| 141 | 涂鸦套装 | 每套含旋转蜡笔12色、可水洗彩笔12色、趣味涂色画册2本、经典绘画纸/手指画画纸、手指画8色创造力套装） | 15 | 套 |  |  |
| 142 | 36色蜡笔油画棒 | 尺寸：≥110×92mm | 12 | 套 |  |  |
| 143 | 24色水彩笔 | 尺寸：笔长166mm | 12 | 套 |  |  |
| 144 | 枣木响板 | 规格：≥21.5×5.7×2.6cm 材质：枣木 | 200 | 个 |  |  |
| 145 | 双响筒 | 规格：≥18×19×3.5cm 材质：木制 | 210 | 个 |  |  |
| 146 | 地鼓 | 规格：鼓面直径20cm，鼓邦高17厘米 材质：木制鼓圈外贴花纸，结实鼓面 | 163 | 个 |  |  |
| 147 | 碰钟 | 规格：≥3.7×13cm 材质：木质、铜质 | 210 | 个 |  |  |
| 148 | 布绒串铃 | 规格：≥2.5×254 材质：木制、金属铃铛 | 250 | 个 |  |  |
| 149 | 测温双通道设备 | 详见“附表十三-测温双通道” | 7 | 批 |  |  |
| 150 | 监控设备（40点） | 详见“附表十四-监控系统-表二” | 6 | 批 |  |  |
| 151 | 阅览室设备 | 详见“附表十一-阅览室” | 15 | 批 |  |  |
| 152 | 舞蹈室设备 | 详见“附表八-舞蹈室” | 12 | 批 |  |  |
| 153 | 厨房设备-9 | 详见“附表十六-厨房设备-9” | 1 | 批 |  |  |
| 154 | 心理咨询室设备 | 详见“附表十二-心理咨询室” | 8 | 批 |  |  |
| 155 | 户外设备 | 详见“附表三-户外设备” | 6 | 批 |  |  |
| 156 | 小班配置 | 详见“附表四-小班配置” | 6 | 批 |  |  |
| 157 | 中班配置 | 详见“附表五-中班配置” | 6 | 批 |  |  |
| 158 | 大班配置 | 详见“附表六-大班配置” | 6 | 批 |  |  |
| 159 | 音乐室设备 | 详见“附表七-音乐室” | 16 | 批 |  |  |
| 160 | 科学室设备 | 详见“附表九-科学室” | 10 | 批 |  |  |
| 161 | 美工室设备 | 详见“附表十-美工室” | 15 | 批 |  |  |
| 162 | 学前教育资源管理平台 | 1.资源库： 支持用户管理平台内个人空间内的个人资源。 支持机构用户管理平台内个人上传到学校共享空间的校本资源。 支持平台用户管理平台内个人上传到平台共享空间的平台资源。 2.资源下载： 支持用户从平台上直接下载资源。 3.上传题目： 支持用户编辑单道题目对应上传到系统中。 支持用户选择本地文件后上传系统中。 ▲4.资源预览： 支持在线预览资源，支持mp4、doc、excel、ppt等常用教学使用资源格式在线预览，在在线预览的过程中，支持相关资源推荐。**（提供大型多媒体数字库网站管理系统相关软件著作权证书复印件加盖产品制造商公章）** ▲5.资源管理： 支持教师个人管理个人空间资源，可对资源共享范围进行调整，支持共享至学校、平台的操作。支持学校管理员管理学校空间资源，可对学校空间资源进行删除、上传等操作。支持平台管理员管理平台空间资源，可对平台空间资源进行删除、上传等操作。**（提供资源管理相关系统相关软件著作权证书复印件加盖产品制造商公章）** 6.WPS教学应用登录： 支持用户通过wps软件使用账号密码输入输入框后进行用户登录。 7.WPS资源采集： 支持用户在.doc/.docx文件格式直接划线进行内容采集并包含格式。 支持用户在.ppt/.pptx文件格式直接采集整页内容并包含格式动画。 8.WPS资源上传： 支持用户通过wps插件直接上传文件到资源系统，不额外打开网页。 支持用通过wps插件调用wps资源内容。 | 3 | 套 |  |  |
| 163 | 厨房设备-13 | 详见“附表十六-厨房设备-13” | 1 | 批 |  |  |
| 164 | 秋千400cm | 1.规格：400×100×200（±5cm） 2.材质：主体材料黄梨木 3.铁件:厚度为2.0毫米镀锌管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染，可常年用于海边不生锈 4.塑料部件、采用塑料粒子及优质环保塑粉制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光(UV)能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 5.绳网、绳网扣:全部采用航海绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用φ14mm缆绳，保证强度所需,绳网扣采用金属扣，满足GB/T27689-201 1新国标安全标准。 6.安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 | 3 | 个 |  |  |
| 165 | 小白兔荡船 | 规格：210×140×190（±5cm） 材质：工程塑胶 | 8 | 套 |  |  |
| 166 | 交通接龙 | 规格：16×7.8×4 cm 材质：ABS 塑料。 | 141 | 套 |  |  |
| 167 | 书包柜 | 1.规格：120×30×80cm（±2cm） 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 **▲投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 62 | 个 |  |  |
| 168 | 水杯架 | 1.规格：≥60×45×80cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 | 44 | 个 |  |  |
| 169 | 毛巾架 | 1.规格：80×30×90cm（±2cm） 主体材料：采用优质板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 | 33 | 个 |  |  |
| 170 | 立体情景模型 | 产品尺寸：≥38×27×9.5cm 材质：EPS纸板 | 6 | 套 |  |  |
| 171 | 儿童扑克 | 纸质 | 6 | 副 |  |  |
| 172 | 创新棋 | 棋子尺寸：≥1.5×1.9cm 棋盘尺寸：≥29×29.4×2.2cm,棋盘厚度约1cm 双用棋采用上等荷木制作，棋盘配以环保油漆上色，色彩鲜艳，印花精致美观，做工精细，整体经过打磨处理，质感平滑。 | 7 | 副 |  |  |
| 173 | 逻辑板 | 材质：木质 尺寸：≥30×30cm | 8 | 套 |  |  |
| 174 | 墙画 | 现场定制 | 200 | 平方米 |  |  |
| 175 | 新世纪鞋型玩具 | 一斤/袋 | 124 | 袋 |  |  |
| 176 | 雨声安抚沙漏 | 主要材质：榉木、夹板、ABS 尺寸：≥19.5cm×5.5cm,2个为1套 | 45 | 个 |  |  |
| 177 | 传声（共振鼓） | 材质：塑料、亚克力 底盘300×200×150mm 鼓径：260mm 整体高560mm 2个为1套 | 8 | 套 |  |  |
| 178 | 声控车实验材料包 | 材质：木头材质，环保结实 声控原理培养孩子的动手动脑能力 | 26 | 包 |  |  |
| 179 | 太阳能过山车 | 材质：ABS材质+太阳能电池板+GPPS材质 包装尺寸：约22.5×7.5×18.5cm 产品优势：优质原料采用环保ABS材料制作而成，安全，环保，无毒。光滑无毛刺，光滑边角。 | 22 | 个 |  |  |
| 180 | 皮影游戏小剧场 | 材质：纸质、环保塑料 尺寸：≥34.5×31×10cm | 14 | 套 |  |  |
| 181 | 水果发电材料包 | 实验原理： 水果中的酸性液体相当于电解液，铜片是正极，锌片是负极，在酸性液体的电解作用下，电子通过电解液流向负极，又通过电线经过用电器驱动用电器工作后回流到正极。这样，水果电池就可以不断地为用电器提供电力了。 黄色的是铜条（正极）、白色的是锌条（负极）。 制作：把一个铜片、一个锌片插入一个水果内，两片之间要近一 点，但不能碰片，多个水果都这样插好，用电线把每个水果的正极（铜条）和负极（锌条）之间串联起来,开头的一个的正极（铜条）接用电器电源正极，收尾的一个负极（锌条）用电线和用电器的负极联接起来，这样电流回路就形成了，其中就会有电流产生,就可以使用了。 | 22 | 包 |  |  |
| 182 | 人体导电球 | 参数尺寸：100×70mm（±5mm） 构造及原理：人体导电球是由电池夹、电流放大电路及发光二极管组成。 | 26 | 个 |  |  |
| 183 | 教学磁铁套装 | 指南针、铁粉盒、条形磁铁、U型磁铁、环形磁铁、磁力小车、回形针 | 22 | 套 |  |  |
| 184 | 百变迷宫 | 材质：牛津布 尺寸：迷宫布长约12m×80cm、杆高1米 组合：13个注水底座+13个标志杆+1整块迷宫布 | 15 | 张 |  |  |
| 185 | 珠行万里 | 长约50cm，10片槽+1杯+8球。 材质：PVC材质 | 30 | 套 |  |  |
| 186 | 粘球背心 | 材质：背心—牛津布；棉球—抓绒+填充物 | 345 | 件 |  |  |
| 187 | 彩虹溜溜布 | 1.4×11m+收纳袋 | 35 | 张 |  |  |
| 188 | 跳跳球 | 材质：PVC 规格：90×38×29cm（±5cm） 激发孩子的运动能力，加强身体的平衡性和协调性。 | 270 | 个 |  |  |
| 189 | 篮球架 | 1.材质：PE框架加PVC透明板 2.篮板尺寸约80×58cm 3.篮圈高度：155-210cm 4.底座尺寸：75×45×13cm 5.底座材质：高强度PE | 14 | 个 |  |  |
| 190 | 智慧黑板 | 1. 整体设计： 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840×2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 4.整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5.整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。（需提供整机背板图片，并加盖投标人公章） 6.整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 （二）电视系统： 1.侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路RS232，侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控输出 USB。 前置输入接口具备3路USB 接口（包括1路TypeC、2 路USB）。 2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3.钢化玻璃厚度≤4mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.支持Windows教学系统下进行20点触控。  （三）主要功能： 1.主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，适用于不同墙体拼接加固。通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏即可对整机进行维护。 2.整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 3.▲整机支持机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。** 4.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 5.整机采用左右双侧边栏虚拟按键方式，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页、半屏。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家/制造商加盖公章或投标专用章）**。 6.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，可以正常触控操作Windows系统。点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 7.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。** 8.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 9.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 10.整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示，方便电教人员对设备进行日常的管理维护。 11.整机内置无线网络模块，采用全向前置信号接发设计，网络信号接发源不局限在整机后方某一方向某一位置，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 12.整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 13.外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 14.▲外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据。连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）** 15.同一物理按键完成安卓嵌入式系统、Windows教学系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 16.▲整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 （四）嵌入式系统： 1.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。** 2.整机在任意通道下支持手势擦除功能，可通过手势识别调出板擦擦除批注内容，且板擦面积大小根据手与屏幕的接触面积自动调整。 3.嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 4.整机支持任意通道画面冻结放大，在任意通道下可将屏幕画面冻结并进行局部放大，放大后画面支持自由拖拽调整位置。 5.嵌入式白板支持对已经书写的批注、形状的颜色进行更换，便于教师回顾重点内容。 6.Wi-Fi工作距离不低于 12米，AP热点工作距离不低于12米。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）** （五）内置电脑模块： 1.▲PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 2.▲和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 3.处理器：不低于 8代i5系列，8G DDR4笔记本内存或以上配置，256G或以上SSD固态硬盘。 4.▲采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）**。 （六）集中控制管理平台： 1、 管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 2、 支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 5. 管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 6. 管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。 7. 支持不少于 10 台设备的略缩预览。 8. 管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 9. 管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。 10. 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 11. 管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长（10s、20s、30s、60s和120s）。支持同时添加20个不同时间的循环铃声。 12. 打铃过程中，会在设备上提醒，支持响铃5s后老师主动关闭打铃。 13. 管理平台支持对设备进行锁屏，支持立即、循环操作。循环操作包含每日重复、工作日+周末（即5+2）模式、自定义循环三种。 14. 管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码 在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定。 15. 终端列表可查看终端信息，包括设备SN号、状态、使用学生、所在班级、当前配置、是否生效、剩余电量。管理员可增删终端并依据基础信息筛选搜索设备。 16. ▲管理平台可远程对运行状态 下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前 的状态，即本地系统启动盘 的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 17. ▲管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境 18. 管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 19. 管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数排行、用户活跃数、不同学科使用频次占比。 20. ▲移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 21. 移动管理平台可实时监控已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间的设备详情。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 22. ▲支持在在设备端上显示意见反馈入口，使用微信扫描二维码提交意见反馈。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）** 23. 管理平台为学校提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理。支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称，方便管理员对应管理。 24. ▲支持对全部软件应用弹窗进行拦截。**（提供第三方检测机构出具的检测报告）**   **25.**▲**提供有效的厂家授权证明资料。** | 6 | 台 |  |  |
| 191 | 互动教学系统 | 1.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片、文本内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开；2.边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写；3.软件自带内置浏览器，当教师使用内置浏览器上网时发现合适的图片或文字素材，可直接从网站上拖拽到软件中进行编辑使用；4.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印；5.快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；6.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。7.为保证软件兼容稳定性，白板教学软件需与交互智能平板为同一品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 192 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装，防盗防破坏。 2. 无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6. 采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率。 | 6 | 张 |  |  |
| 193 | 上下床 | 1.材质：铁艺材质 2.尺寸：约90×200cm 3.床叫：配有塑料脚套防滑，防噪音，避免划地板 4.床板：采用是新夹板，厚度9cm 5.符合环保标准 | 122 | 张 |  |  |
| 194 | 单层大型八角亭 | 108件/套，材质：圆盘ABS，管子PVC | 5 | 套 |  |  |
| 195 | 班牌 | 牌面：≥30×20cm,牌架≥40×18cm 材质：铁艺架子+木质牌 | 37 | 个 |  |  |
| 196 | 足球架 | 规格：≥120×68×78cm，材质：食品级工程塑料，塑料吹塑成型、安全塑料无毒无味，可以清洗。 | 6 | 个 |  |  |
| 197 | 棉被柜 | 规格：≥120×60×150cm 1.板材采用优质实木多层板。  2.表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3.五金件选用环保五金，安全无毒。  4.360°圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。 | 36 | 个 |  |  |
| 198 | 地台床 | 150×200（定做） | 45 | 张 |  |  |
| 199 | 五格分区柜 | 1.规格：约120×30×80cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲**投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 71 | 个 |  |  |
| 200 | 六格分区柜 | 1.规格：约120×30×80cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲**投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 73 | 个 |  |  |
| 201 | 七格玩具柜 | 1.规格：约120×30×80cm  2.主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 3.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲**投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。** | 77 | 个 |  |  |
| 202 | 消毒柜 | 容量：≥70L | 21 | 台 |  |  |
| 203 | 几何扣环 | 1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格：圆形：直径57mm 三角形：61×58mm 长方形：57×51mm 椭圆：65×55mm 菱形:64×54mm 边长49mm 爱心：47×52mm 3.件数:403件 | 3 | 套 |  |  |
| 204 | 厚薄几何片 | 规格：50片盒（8.7×8.7×2.3cm） 材质：木质（漆面），优质木材木质坚硬不开裂，不变形、 | 3 | 套 |  |  |
| 205 | 地球仪 | 规格：直径≧14cm，塑胶材质可拆卸底座，由纸瓣纯手工黏贴而成，球胆、支架和底座均采用环保优质塑料，地图表面采用环保漆，各地形要素严格按照统一的比例设计，由国家测绘局审定；地球球面为彩色中文版式标准世界地图，含七大洲、四大洋、世界各国疆域及重要城市。 | 3 | 个 |  |  |
| 206 | 六格玩具柜 | 1.规格：约120×30×80cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。 | 22 | 个 |  |  |
| 207 | 摇铃 | 规格：高13cm，宽8.3cm，重量72克/个。塑料手柄，悬挂3个直径2.5CM金属铃铛。 | 50 | 个 |  |  |
| 208 | 手指沙铃 | 符合音乐课堂教学标准。 | 20 | 个 |  |  |
| 209 | 10棒铃七彩色 | 10个铃铛，符合音乐课堂教学标准。 | 40 | 个 |  |  |
| 210 | 5握铃牛皮 | 规格：直径10.5cm ，重量约91克奥尔夫打击乐器中的散响类乐器。 | 20 | 个 |  |  |
| 211 | 单响筒 | 规格：19.5×4.5cm,材质：木质,颜色：原木色。 | 10 | 个 |  |  |
| 212 | 高低梆子 | 规格：16×4.5cm,材质：木质,颜色：原木色。 | 10 | 个 |  |  |
| 213 | 红木鱼 | 符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 214 | 龙头梆子 | 规格：约24×7.1cm,符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 215 | 方梆子（橡木） | 规格：约16.5×6×4cm,符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 216 | 彩带响棒 | 规格：约20×1.5cm,符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 217 | 荷木午板 | 符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 218 | 短柄响板 | 规格：约15×6cm，符合音乐课堂教学标准。 | 20 | 个 |  |  |
| 219 | 红色牛铃 | 符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 220 | 鸟鸣器 | 规格：8×4.8cm，符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 221 | 三角铁 | 1. 规格：10寸，边长25.4cm， 2. 材质：65号锰钢丝，颜色：原色   符合音乐课堂教学标准。 | 20 | 个 |  |  |
| 222 | 黄铜铜锣 | 规格：32cm 材质：合金材质 | 6 | 个 |  |  |
| 223 | 雷鼓 | 规格：20×7.5cm ,材质：加厚纸板，PE,颜色：黑色。 | 10 | 个 |  |  |
| 224 | 堂鼓 | 规格：≥26×18cm，符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 225 | 邦戈鼓加圈 | 规格：大鼓面13.5cm,小鼓面12.5cm，高度16cm，整体长度31.5cm，符合音乐课堂教学标准。 | 10 | 个 |  |  |
| 226 | 非洲鼓 | 规格：鼓面：20cm,高度：40cm | 30 | 个 |  |  |
| 227 | 压腿架 | 高度可调节，高至85cm，低至60cm，长3m,48mm不锈钢立柱，承重好，电镀防锈性能好，实木把杆，表面光滑平整，可移动舞蹈把杆，放置任意位置 | 12 | 套 |  |  |
| 228 | 人体模型 | 尺寸： 高度45cm人体模型+骨骼模型 显示右半侧头颈外面、左半侧头颈正中矢状切面、颈部在环状软骨弓下缘作横切面、胸壁切缘、腹壁切缘、胸腔内脏器、腹腔、盆腔等部件均可拆卸。 | 1 | 套 |  |  |
| 229 | 牙齿模型 | 1.规格：24x14.5x25.5cm，6倍放大口腔，舌头可以自由活动。 | 2 | 套 |  |  |
| 230 | 人体消化系统挂袋 | 1.材质：布艺，一副38×30cm的围裙，立体按比例展示了人体的主要器官肺、心脏、肝脏、肾脏、胃、大肠、小肠器官组件，所有的器官通过魔术贴粘贴，可以取下，围裙底布上有对应的器官线条轮廓图，方便幼儿了解人体消化过程。 | 1 | 套 |  |  |
| 231 | 水净化套件 | 1. 材质：塑料、过滤材料包含花岗岩石、瓷沙、活性炭、石英砂、滤纸 2. 规格：30x7cm | 2 | 套 |  |  |
| 232 | 沙漏 | 1.材质：PVC+ABS +玻璃管+沙子。 2.规格：8.2×16CM | 2 | 套 |  |  |
| 233 | 卷尺 | 1.卷尺规格 直径48MM×厚度10MM，1.5米60英寸48mm，双面刻度:尺子一面为厘米，总长150CM（1.5米）；另一面为市寸，总长为60英寸。 | 3 | 套 |  |  |
| 234 | 天平 | 规格：：27×21cm材质：榉木，水性漆 | 4 | 套 |  |  |
| 235 | 风力发电模型 | 规格：≥90×75×190mm 包装：自封袋+教程 | 6 | 套 |  |  |
| 236 | 显微镜 | 1.规格：专业版20000倍可看细菌+45件器材 | 2 | 套 |  |  |
| 237 | 水果切刀 | 1. 规格：6 个/ 袋   2.材质：安全塑料 | 20 | 套 |  |  |
| 238 | 动物切刀 | 1. 规格：6 个/ 袋 2. 材质：安全塑料 | 20 | 套 |  |  |
| 239 | 黏土模型组 | 1.材质：安全塑料，共17件。 | 30 | 套 |  |  |
| 240 | 平滑切刀 | 1. 规格：Φ6cm 长18.3cm   2.材质：安全塑料 | 10 | 套 |  |  |
| 241 | 条纹缎带切刀 | 1. 规格：3个/袋 2. 材质：安全塑料 | 20 | 套 |  |  |
| 242 | 塑料擀面杖 | 1.规格：6 个/ 袋 2.材质：安全塑料 | 10 | 套 |  |  |
| 243 | 高级橡皮泥 | 1.规格：10色/套，安全无毒，符合国际标准，颜色鲜艳，长置空气中不易干裂，可重新塑型，久捏不粘手。 | 10 | 套 |  |  |
| 244 | 模板-水果 | 1.规格：15×14cm | 50 | 套 |  |  |
| 245 | 18色蜡笔 | 1.符合国家卫生标准，无毒无味，不易折断，色彩鲜艳，持久，绘图效果佳。 | 60 | 套 |  |  |
| 246 | 24色塑盒装炫彩棒 | 1.规格：炫彩棒笔芯长度：6cm 笔芯克重：约6g 专利笔形设计,3 倍笔芯容量, 便利、实惠。杜绝任何毒性和污染, 中性温和, 是人体彩绘的最佳画材。 | 60 | 套 |  |  |
| 247 | 25支缤纷水彩笔 | 1.规格：25支 色彩艳丽， 2.水溶效果极佳, 可在纸面上直接调色。 | 60 | 套 |  |  |
| 248 | 搓纸系列 | 1. 5cm 8 色手工搓纸 规格：5x5cm / 约400 片装 2. 10cm 8 色手工搓纸 规格：10x10cm / 约400 片装 3. 20cm 8 色手工搓纸 规格：20x20cm / 约400 片装 4. 20cm 绿色手工搓纸 规格：20x20cm / 约500 片装 | 2 | 套 |  |  |
| 249 | 雪花棒系列 | 1. 彩色小雪糕棒 规格：11.5cm 长 / 50 根装 2. 彩色大雪糕棒 规格：15cm 长 / 50 根装 3. 原木色小雪糕棒 规格：11.5cm 长 / 50 根装 4. 原木色大雪糕棒 规格：15cm 长 / 50 根装 | 10 | 套 |  |  |
| 250 | 木制穿编配件 | 1. 混色小木扣 规格：13mm/50 个装 材质：木质 2. 混色波点木珠 规格：100 个装 材质：木质 3. 混色糖果珠 规格：50 粒装 材质：木质 | 50 | 套 |  |  |
| 251 | 彩色纽扣 | 1.规格：450g/ 袋 2.材质：安全塑料 | 40 | 套 |  |  |
| 252 | 手工花边剪刀 | 1.规格：10种/套，符合教学标准。 | 10 | 套 |  |  |
| 253 | 画架 | 1. 规格：1.2米画架（含画板） 2. 材质：松木 | 64 | 个 |  |  |
| 254 | 书架 | 1.规格：约 80×40×90cm  2.主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 3.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 | 49 | 个 |  |  |
| 255 | 讲话台 | 尺寸：底部≥400mm×300mm高1110mm×上部长680mm | 2 | 张 |  |  |
| 256 | 电脑椅 | 尺寸：约56×47×90cm | 60 | 张 |  |  |
| 257 | 过塑机 | A3/A4通用封塑 | 1 | 台 |  |  |
| 258 | 塑料凳 | 加厚环保塑料凳 | 400 | 张 |  |  |
| 259 | 厨房设备-7 | 详见“附表十六-厨房设备-7” | 1 | 批 |  |  |
| 260 | 档案柜 | 规格：1800×850×390mm（±5mm） 材质：冷轧钢板 | 24 | 个 |  |  |
| 261 | 不锈钢宣传栏 | 约150×300(cm)不锈钢框架+铝塑板 贴背胶喷绘 | 25 | 个 |  |  |
| 262 | 教室展示墙 | 约90×120(cm) | 15 | 块 |  |  |
| 263 | 不锈钢大字 | 约60×80(cm) | 8 | 个 |  |  |
| 264 | 其他宣传标语画框 | 根据现场定制 | 70 | 个 |  |  |
| 265 | 门牌 | 10×29cm三角形铝合金+高清背胶 | 10 | 个 |  |  |
| 266 | 制度牌 | 60×90厘米，不锈钢+PVC板贴背胶喷绘 | 20 | 个 |  |  |
| 267 | 台牌 | A4竖版，亚克历，T字形状 | 30 | 个 |  |  |
| 268 | 文化墙 | 10个PVC异形烤漆字+图案 | 5 | 组 |  |  |
| 269 | 路牌 | 100（长）×4500（高）×30（侧厚）cm字大50 钢架+铝塑板+不锈钢字+不锈钢围边 | 1 | 套 |  |  |
| 270 | 音响设备 | 1.卡包尺寸：≥305×208×408mm 2.卡包频响：45HZ-20KKHZ 3.功放频响：80HZ-18KHZ 4.功放尺寸：360×210×63mm 5.额定功率：75W 喇叭单元：≥10英寸低音×1、≥3英寸高音×1 优质喇叭+金属网罩，大磁钢、高弹性弹波、耐腐蚀、抗氧化，木质箱体高音饱满低音浑厚 | 3 | 套 |  |  |
| 271 | 蹦蹦床 | 1.尺寸：≥1.5m×1.5m 2.材质：环保HDPE,不含BPA,安全无异味 3.6曲连环框架/360保护环/可升降单杆 | 1 | 个 |  |  |
| 272 | 户外大型木制攀爬儿童钻圈攀岩大型室外滑梯荡桥 | 尺寸：约1260×680×560cm 1．立柱：立柱约为10cm×10cm黄梨木，经手工打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固。 2.木制护栏：黄梨木，经手工打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固。 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品。 4．镀锌管配件：材质：镀锌管外径 3.2/3.8cm镀锌管，壁厚0.15cm。原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 5.网通：框架使用3.8cm和3.2cm的镀锌管，内圈包内73cm，绳网绳子全部采用1.4cm航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好； 6．五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 7．其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 8、配件：一个荡桥，一个单滑，一个攀爬，三个钻洞，10个小圆柱，两个风车顶，；两个房屋顶。 ▲**投标人或制造商提供不锈钢户外体能爬网拓展组合，符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准的第三方出具的检测报告。** | 3 | 套 |  |  |
| 273 | 六门更衣柜 | 1.尺寸：约850×420×1800（mm） 2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.6mm厚不锈钢板制作；.并用0.6mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.配置不锈钢可调子弹脚 | 4 | 个 |  |  |
| 274 | 推车花架 | 1.尺寸：约125cm×113cm 2.材质：高山硬木 3工艺：高温碳化、环保防腐、防潮防晒 | 4 | 个 |  |  |
| 275 | 绳子 | 适合孩子玩耍，简单又有趣 | 30 | 条 |  |  |
| 276 | 平衡四轮脚踏车 | 1.尺寸：高57cm×45cm 2.材质：环保PE | 5 | 台 |  |  |
| 277 | 跳跳袋 | 1.材质：帆布 2.尺寸：约70×50cm | 10 | 个 |  |  |
| 278 | 沙包投掷投准盘 | 1.尺寸：2×2m标盘+30个沙包 2.材质：喷绘布、帆布荞麦壳 | 1 | 个 |  |  |
| 279 | 套圈圈 | 1.尺寸：13cm 2.材质：环保塑料 | 30 | 个 |  |  |
| 280 | 拳击沙包袋(140cm) | 1.尺寸：140cm 2.材质：抗撕裂聚氨酯PU革/加粗钢管/加厚缓冲棉 加厚缓冲牛津底座 | 6 | 个 |  |  |
| 281 | 波波池的防护垫 | 1.材质：环保PE材质 2.尺寸：约60×60×2.5cm（6片装） | 85 | 片 |  |  |
| 282 | 灭蚊灯 | 1.材质：ABS+PC 2.尺寸：约12×21.5cm 3.功能：多位诱捕灭蚊灯、光波诱蚊，多重放逃 静音设计 | 15 | 个 |  |  |
| 283 | 一体机机架 | 尺寸：32-75英寸 支架承重：70kg | 9 | 个 |  |  |
| 284 | 遮阳防雨棚 | 现场定制 | 6 | 个 |  |  |
| 285 | 活动黑板 | 1.面板：烤漆面板 2.支架：烤漆加厚铁管 3.配件：白板笔、板擦、磁粒 4.特点：360翻转、高度可调 5.尺寸：约150×100cm | 34 | 个 |  |  |
| 286 | 大型图书架 | 1.规格：约120×240cm 2.材质：多层生态板，现场定制 | 4 | 个 |  |  |
| 287 | 仪器柜 | 尺寸：约1800×850×390mm 材质：优选冷轧钢板 | 4 | 个 |  |  |
| 288 | EPDM塑胶运动场 | 1.材质：黑色橡胶底层8mm+EPDM颗粒面层5mm 2.厚度：13mm（黑色橡胶底层8mm+EPDM颗粒面层5mm） ▲所用EPDM颗粒及胶水符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供相应材料的第三方出具的检测报告。 | 300 | 平方米 |  |  |
| 289 | 厨房设备十六-11 | 详见“厨房设备十六-11” | 1 | 批 |  |  |
| 290 | 角色扮演服装道具 | （医生、护士、警察、消防、建筑师、美发师、厨师）服装道具各1套 | 43 | 套 |  |  |
| 291 | 储物柜 | 1.规格：约120×30×120cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质樟子松实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 ▲投标人或制造商提供木制床，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的第三方出具的检测报告。 | 27 | 个 |  |  |
| 292 | 画画板磁性 | 1.尺寸：≥36×27cm 2.材质：环保塑料 3.功能：易画易擦、超大作画区域、方便携带、趣味涂鸦 | 30 | 个 |  |  |
| 293 | 波波池 | 1.尺寸：长3m×宽3m×高50cm×厚度20cm 2.材质：环保PU皮+回弹海绵+木质框架 （大型室外滑梯+海洋球+彩虹梯+三步梯） | 2 | 套 |  |  |
| 294 | 组合区域柜 | 1.规格：430×250cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 | 20 | 套 |  |  |
| 295 | 不锈钢连体座椅（8人位） | 材质：201不锈钢1.0mm,八人位 | 50 | 张 |  |  |
| 296 | 独木桥 | 1.尺寸：约300×40×25cm 2.材质：黄梨木 | 2 | 套 |  |  |
| 297 | 上课铃鼓 | 尺寸：8寸直径20cm 材质：木质 | 9 | 个 |  |  |
| 298 | 小推车 | 1. 规格：约88×34×40cm； 2. 材质：采用安全环保工程塑料精制而成，符合体育课堂教学标准。 | 20 | 台 |  |  |
| 299 | 儿童鞋架 | 1.规格：约120×25×30cm 主体材料：采用厚度≥18mm的优质橡胶木实木指节板材拼接而成，不开裂、不易变形。 2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于0.5mg/L。 | 9 | 个 |  |  |
| 300 | 挂顶电风扇 | 风扇主机、安装、电线线槽等辅材 | 36 | 台 |  |  |
| 301 | 绞肉机 | 1.尺寸：358×181×320mm（±5mm） 2.电源电压：220V 3.额定功率：500W | 1 | 台 |  |  |
| 302 | 厨房设备-1 | 详见“附表十六-厨房设备-1” | 1 | 批 |  |  |
| 303 | 12色油画棒 | 丝滑涂写、安全认证、PP桶装、覆盖力强、六角杆，符合学生用品的安全通用要求 | 3 | 套 |  |  |
| 304 | 水溶性油画棒 | 48色水溶性炫彩棒，权威认证有安全保障 | 3 | 套 |  |  |
| 305 | 12色彩色铅笔 | 无铅毒，颜色鲜艳不易断 | 3 | 套 |  |  |
| 306 | 6色荧光笔 | 特制油墨，涂色标记不遮字，书写不晕染，6支/套 | 3 | 套 |  |  |
| 307 | 聚碳酸脂板雨棚 | 根据现场定制，铝合金骨架、聚碳酸脂板顶棚 | 120 | 平方米 |  |  |
| 308 | 大型钻爬隧道 | 1. 立柱：立柱约为10cm×10cm黄梨木，经手工打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固。 2.木制护栏：黄梨木，经手工打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固。 3.塑料：采用食品级专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品。 4．镀锌管配件：材质：镀锌管外径 3.2/3.8cm镀锌管，壁厚0.15cm。原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 5.网通：框架使用3.8cm和3.2cm的镀锌管，内圈包内73cm，绳网绳子全部采用1.4cm航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好； 6．五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 7．其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。   ▲**投标人或制造商提供不锈钢户外体能爬网拓展组合，符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准的第三方出具的检测报告。** | 3 | 套 |  |  |
| 309 | 厨房设备-8 | 详见”附表十六厨房设备-8” | 1 | 批 |  |  |
| 310 | 不锈钢连体座椅（6人位） | 1.材质：201不锈钢1.0mm六人位 | 45 | 张 |  |  |
| 311 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1. 尺寸：1170×510×1900mm(±5) 2.面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。   3.消毒方式：高温消毒热风循环。 | 2 | 台 |  |  |
| 312 | 电磁单头大锅炉 | 1. 尺寸：1000×1100×800+450 (±5) 2. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 4. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 5. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |
| 313 | 识字造句印章 | 1.材质：榉木+橡胶 2.尺寸：≥17×17cm | 3 | 套 |  |  |
| 314 | 拔萝卜 | 1.材质：木质/无纺布 2.尺寸：≥23×23×7cm | 3 | 套 |  |  |
| 315 | 水实验套装 | 1.含168个科学小实验+视频教程 | 3 | 套 |  |  |
| 316 | 水杯 | 1.材质：304不锈钢 2.尺寸：7cm | 150 | 个 |  |  |
| 317 | 黑色迷彩拱形隧道 | 1.尺寸：≥175×60cm 2.材质：钢圈+尼龙布 | 3 | 个 |  |  |
| 318 | 彩虹沙包圈 | 1.材质：牛津布+塑料 2.规格：20cm 6只/套 | 3 | 个 |  |  |
| 319 | 拳击沙包袋 | 1.尺寸：≥120cm 2.材质：抗撕裂聚氨酯PU革/加粗钢管/加厚缓冲棉/加厚缓冲牛津底座 | 3 | 个 |  |  |
| 320 | 拳击沙包袋 | 1.尺寸：≥155cm 2.材质：抗撕裂聚氨酯PU革/加粗钢管/加厚缓冲棉/加厚缓冲牛津底座 | 3 | 个 |  |  |
| 321 | 跳绳组合 | 1. 绳子尺寸：300cm(±5) 2. 跳绳垫尺寸：140cm×62cm×8mm 3. 材质：ABS材质+棉绳 4. 儿童专用跳绳垫+跳绳 | 10 | 套 |  |  |
| 322 | 圆/方形滑车 | 1.尺寸：≥50×46cm 2.材质：环保塑料 | 42 | 台 |  |  |
| 323 | 种花工具 | 1.材质：碳钢、清漆木柄 （三叉、三爪、圆铲、小水桶、儿童手套、收纳袋、塑料小花盆2个、蝴蝶小喷壶、卡通围裙、卡通人物标签牌） | 3 | 套 |  |  |
| 324 | 厨房设备-3 | 详见“附表十六-厨房设备-3" | 1 | 批 |  |  |
| 325 | 手提式扩音机 | 无线连接、蓝牙双电池[续航加倍+无线蓝牙+充电线+240秒录音+2个3500毫安电池] | 4 | 台 |  |  |
| 326 | 混合化石矿石标本 | 1.规格：8×5.5×3.2cm约120g/盒 （海胆、腕足动物、鲨鱼牙化石、菊石化石、海百合茎化石、珊瑚化石、螺化石等十多种化石矿石） | 14 | 盒 |  |  |
| 327 | 木质杠杆尺组合钩码套装 | 1.木质杠杆尺+铁架台+十字夹+组合钩码 2.组合钩码200g×2个/50g×2个/20g×2个/10g×1个 | 6 | 套 |  |  |
| 328 | 造纸机 | 1.材质：ABS+PP 2.产品特点：配件丰富多种玩法，创意制作发挥孩子的想象力，使用安全塑料材质，无毛刺无异味。 | 6 | 套 |  |  |
| 329 | 小小气象站 | 1.环保材质安全无毒 （风向标、指南针、风杯风速计、温度计、雨量计） | 6 | 套 |  |  |
| 330 | 寒暑表 | 1.尺寸：≥20×5cm 2.功能：摄氏度、华氏度 | 6 | 套 |  |  |
| 331 | 试管架 | 1.材质：实木原料坚固耐用+15×150mm试管 12孔木制架+12支试管 | 6 | 个 |  |  |
| 332 | 化学试验/加热套装/组合套装 | 1.规格：88件套装配置齐全，全套设备支持加热实验，化学实验，污水处理等 | 6 | 套 |  |  |
| 333 | 滑轮组实验套装 | 1.产品清单：铁架台支架1套、双滑轮×2、单滑轮×、双滑轮线×1、单滑轮线×1、挂钩×4、组合钩码×1套、金属钩码50g×10、条形测力计5N | 6 | 套 |  |  |
| 334 | 厨房设备-2 | 详见“附表十六-厨房设备-2” | 1 | 批 |  |  |
| 335 | 安吉游戏滚筒 | 1.材质：PP材质 2.规格：Φ56×60×1.2、Φ56×90×1.2、Φ56×120×1.2、Φ63×60×1.2、Φ63×90×1.2、Φ63×120×1.2各一个 | 1 | 套 |  |  |
| 336 | 沙水教玩具 | 详见“附表十九-沙水教玩具” | 1 | 套 |  |  |
| 337 | 厨房设备-10 | 详见“附表十六-厨房设备-10” | 1 | 批 |  |  |
| 338 | 耕读园观光小火车 | 1. 车头尺寸：2.5×1.4×2.2m 2. 车厢尺寸（m）：2.1.×1.2×2.2m一拖三总长：10.5米  3.车头乘员：2人 车厢乘员：4人   4.音乐：MP3播放器  5.灯光：炫彩跑马灯  6.最大速度：20km/h(空载)  7.电机功率：2.2kw  8.充电器：60V  9.行车制动：机械制动  10.电瓶：4块12V120A铅酸电池  11.油漆：汽车高级烤漆  12.转向方向：机械转向牵引方式：美式拖车连接器减震系统：五连杆弹簧板转弯半径：2.5m 13.变速方式：3档调速 无级变速轮胎：3.00-10（真空胎）  14.充电器电压：交流220V  15.充电器：全自动智能充电器  16.充电时间：5小时左右  17.连续工作：10小时左右  18.车厢材质：玻璃钢车架材质：车用钢型 | 1 | 列 |  |  |
| 339 | 厨房设备-6 | 详见“附表十六-厨房设备-6” | 1 | 批 |  |  |
| 340 | 投影故事机 | 1.产品材质：PC-ABS、ABS、POM、PMMA 2.胶片规格：φ=57mm 3.产品尺寸：≥100×78×43mm 4.功能：绘本阅读、配音创作、智能AI互动、三大主题音频。五维互动（看、听、想、说、问），全方位激发孩子潜能。 24幅画面一比一复刻，完整还原故事情节，给孩子真正的“悦”读体现。 4层透镜，清晰显像清晰度高达8000dpi,1-5的投影范围内都能细腻呈像。 智能AI语音交互系统，内置AI智慧芯片，高效精准响应，满足孩子成长阶段的好问需求有问有答，激发孩子语言组织力与思考能力，让孩子越问越聪明。 | 1 | 个 |  |  |
| 341 | 潜望镜 | 1.材质：环保塑料 2.尺寸：≥29.5×4cm 自制可拆卸可组装，升级管身加粗，360度旋转头，安装方便、任意装。 零件明细：折射镜、箭头、筒管、侧板、防尘玻璃罩、卡扣。（3条装、套） | 1 | 个 |  |  |
| 342 | 光学组件套件 | 1.材质：ABS环保塑料 2.尺寸：46×30.5×3.5cm 3.光学组合套装包括（底座×1、镜筒×6、目镜×4、物镜×2、镜筒固定器（4部件）×1、三棱镜筒×1、碎花盒×1、目镜链接×2、棱筒镜×1、零件×2、说明书） | 1 | 套 |  |  |
| 343 | 厨房设备-4 | 详见“附表十六-厨房设备-4 | 1 | 批 |  |  |
| 344 | 厨房设备-5 | 详见“附表十六-厨房设备-5” | 1 | 批 |  |  |

**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表一：  茂名市茂南区袂花镇中心幼儿园北丰分园、椰子分园、宋村分园玩具明细表** | | | | |
| 序号 | **名称** | **数量** | **单位** | **金额（元）** |
| 1 | 可穿脱衣服的娃娃套 | **5** | **套** |  |
| 2 | 娃娃服装鞋帽 | 5 | **套** |
| 3 | 娃娃床 | 20 | **套** |
| 4 | 四人餐桌椅子 | 50 | **套** |
| 5 | 操作台 | 6 | **套** |
| 6 | 灶台 | 5 | **套** |
| 7 | 厨具炊具 | 3 | **套** |
| 8 | 食物餐具 | 7 | **套** |
| 9 | 模拟家电 | 7 | **套** |
| 10 | 床上用品 | 5 | **套** |
| 11 | 购物用品 | 7 | **套** |
| 12 | 角色道具 | 8 | **套** |
| 13 | 门脸招牌（小超市） | 4 | **套** |
| 14 | 物品柜（超市货架） | 3 | **套** |
| 15 | 商店套装玩具 | 6 | **套** |
| 16 | 美发厅套装玩具 | 8 | **套** |
| 17 | 传声（共振鼓） | 3 | **套** |
| 18 | 发声（听觉配对筒 ） | 7 | **套** |
| 19 | 声控玩具（分贝仪） | 9 | **套** |
| 20 | 光能（太阳能玩具） | 8 | **套** |
| 21 | 光影游戏 | 4 | **套** |
| 22 | 自发电（水果发电机） | 8 | **套** |
| 23 | 导电（挑战者） | 7 | **套** |
| 24 | 磁力玩具(魔块玩具） | 8 | **套** |
| 25 | 杠杆玩具（切纸刀） | 8 | **套** |
| 26 | 造纸 | 9 | **套** |
| 27 | 气象游戏盒 | 3 | **套** |
| 28 | 寒暑表 | 6 | **套** |
| 29 | 试管 | 8 | **套** |
| 30 | 试管架 | 8 | **套** |
| 31 | 注射器 | 9 | **套** |
| 32 | 镊子 | 6 | **套** |
| 33 | 化石（珊瑚） | 9 | **套** |
| 34 | 贝壳 | 7 | **套** |
| 35 | U形磁铁 | 6 | **套** |
| 36 | 绝缘体 | 8 | **套** |
| 37 | 滑轮 | 9 | **套** |
| 38 | 指南针 | 20 | **套** |
| 39 | 图画书 | 50 | **套** |
| 40 | 美劳书 | 50 | **套** |
| 41 | 社会工具书 | 50 | **套** |
| 42 | 社会 | 20 | **套** |
| 43 | 生物 | 20 | **套** |
| 44 | 交通工具 | 7 | **套** |
| 45 | 军事图卡 | 7 | **套** |
| 46 | 磁贴 | 8 | **套** |
| 47 | 立体情景模型 | 6 | **套** |
| 48 | 儿童扑克 | 6 | **套** |
| 49 | 骨牌 | 7 | **套** |
| 50 | 创新棋 | 7 | **套** |
| 51 | 逻辑板 | 8 | **套** |
| 52 | 嵌块（正方体、粗细、高矮） | 8 | **套** |
| 53 | 120-200块/幅 | 8 | **套** |
| 54 | 插套组合 | 8 | **套** |
| 55 | 多层叠拼 | 7 | **套** |
| 56 | 十字绣 | 6 | **套** |
| 57 | 守恒 | 8 | **套** |
| 58 | 故事顺序卡 | 8 | **套** |
| 59 | 物体属性 | 8 | **套** |
| 60 | 碰钟 | 8 | **套** |
| 61 | 三角铁 | 8 | **套** |
| 62 | 铃鼓圈 | 6 | **套** |
| 63 | 手指铜钹 | 6 | **套** |
| 64 | 铴鼓 | 5 | **套** |
| 65 | 高低音棒子 | 7 | **套** |
| 66 | 木鱼 | 7 | **套** |
| 67 | 打棒 | 6 | **套** |
| 68 | 蛙鸣筒 | 7 | **套** |
| 69 | 沙锤 | 7 | **套** |
| 70 | 铝管琴 | 8 | **套** |
| 71 | 架子鼓 | 8 | **套** |
| 72 | 动物服饰 | 9 | **套** |
| 73 | 头饰 | 9 | **套** |
| 74 | 穿衣镜 | 9 | **套** |
| 75 | 12色油画棒 | 9 | **套** |
| 76 | 水溶性油画棒 | 9 | **套** |
| 77 | 12色彩色铅笔 | 9 | **套** |
| 78 | 水溶性彩色铅笔 | 8 | **套** |
| 79 | 6色荧光笔 | 8 | **套** |
| 80 | 毛笔 | 8 | **套** |
| 81 | 水粉笔 | 9 | **套** |
| 82 | 图画纸 | 9 | **套** |
| 83 | 水粉纸 | 9 | **套** |
| 84 | 水彩纸 | 9 | **套** |
| 85 | 宣纸 | 9 | **套** |
| 86 | 吹塑纸 | 9 | **套** |
| 87 | 砂纸 | 9 | **套** |
| 88 | 异形纸 | 9 | **套** |
| 89 | 文化衫 | 9 | **套** |
| 90 | 异形木片 | 8 | **套** |
| 91 | 粗、细棉签 | 8 | **套** |
| 92 | 滚珠 | 7 | **套** |
| 93 | 喷壶 | 8 | **套** |
| 94 | 吹管 | 8 | **套** |
| 95 | 水彩颜料 | 9 | **套** |
| 96 | 国画颜料 | 9 | **套** |
| 97 | 各色丙烯颜料 | 7 | **套** |
| 98 | 彩砂 | 7 | **套** |
| 99 | 金粉 | 7 | **套** |
| 100 | 水墨画印刷品 | 9 | **套** |
| 101 | 水彩画印刷品 | 9 | **套** |
| 102 | 版画印刷品 | 9 | **套** |
| 103 | 风筝胚子 | 8 | **套** |
| 104 | 软陶 | 8 | **套** |
| 105 | 面具胚子 | 9 | **套** |
| 106 | 剪刀 | 9 | **套** |
| 107 | 塑形泥（软陶、面泥） | 8 | **套** |
| 108 | 花边剪刀 | 8 | **套** |
| 109 | 打花器 | 8 | **套** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表二：  智慧图书1000册明细表** | | | | | |
| 序号 | 图书名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭情商管理小绘本10册） | 10 | 册 |  | 小班读物 |
| 2 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭行为管理小绘本10册） | 10 | 册 |
| 3 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国丽江古城系列10册） | 10 | 册 |
| 4 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国长城系列10册） | 10 | 册 |
| 5 | 我们的节日彩绘本全10册幼儿传统节日早教启蒙亲子有声故事书正版 | 10 | 册 |
| 6 | 有声伴读成语故事绘本20册大字彩图注音版2-6岁儿童国学启蒙绘本 | 20 | 册 |
| 7 | 小熊宝宝好习惯绘本16册0-6岁幼儿园宝宝行为习惯培养早教启蒙书 | 16 | 册 |
| 8 | 小脚鸭幼儿情绪管理互动读本宝宝睡前故事 早教启蒙全30册 | 30 | 册 |
| 9 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（培养好性格） | 10 | 册 |
| 10 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（情绪管理和人格培养绘本） | 10 | 册 |
| 11 | 好孩子好习惯绘本10册0-6岁儿童性格培养情绪管理早教启蒙故事书（安全教育与自我保护意识培养绘本10册） | 10 | 册 |
| 12 | 黑猫警长故事书全集全套12册彩图注音版0-6岁宝宝漫画书亲子共读（黑猫警长全集(全12册)） | 12 | 册 |
| 13 | 3-6岁儿童科普绘本恐龙大世界全10册3D高清彩绘注音版百科图书 | 10 | 册 |
| 14 | 中国传统节日绘本全10册彩绘注音版幼儿早教启蒙有声读物正版批发 | 10 | 册 |
| 15 | 全套8册幼儿绘本阅读 亲子3-5-6岁幼儿园小班中大班幼儿阅读书籍 | 8 | 册 |
| 16 | 有声伴读亲子共读乐园大图大字童话故事书儿童绘本彩绘注音4册 | 4 | 册 |
| 17 | 有声伴读宝宝国学朗诵大图大字谜语大全儿童绘本彩绘注音4册 | 4 | 册 |
| 18 | 我是小车迷了不起的挖掘机系列8册 | 8 | 册 |
| 19 | 我的双语启蒙认知绘本幼儿园儿童双语绘本彩图版全10册正版 | 10 | 册 |
| 20 | 红色经典爱国主义教育绘本全套10册儿童爱国早教启蒙故事书正版 | 10 | 册 |
| 21 | 儿童逆商培养故事绘本全8册我会自信努力早教启蒙精装有声伴读 | 8 | 册 |
| 22 | 0-6岁儿童蒙特梭利教育数学能力培养智力开发儿童书籍全8册正版 | 8 | 册 |
| 23 | 生命与成长彩绘本全6册儿童早教启蒙睡前亲子暖心故事书正版批发 | 6 | 册 |
| 24 | 2-6岁幼儿情景认知启蒙绘本早教书 启蒙观察培养彩绘故事绘本5册 | 5 | 册 |
| 25 | 爱的教育暖心精装硬壳绘本全8册0-8岁早教儿童绘本批发正版 | 8 | 册 |
| 26 | 德国专注力训练书全6册3-4-6岁儿童专注力观察力训练大画册故事书 | 6 | 册 |
| 27 | 写给孩子的成长行为习惯养成绘本8册3-8岁儿童性格培养绘本注音版 | 8 | 册 |
| 28 | 小身体里有大学问全6册幼儿早教身体认知百科绘本彩绘注音精装版 | 6 | 册 |
| 29 | 小爱因斯坦科普大画书全套10册精装绘本0-6岁儿童早教科普书籍 | 10 | 册 |
| 30 | 爱的港湾情商培养精装绘本5册0-6岁儿童性格培养早教启蒙书正版（第一辑5册下） | 5 | 册 |
| 31 | 儿童家庭教育逆商培养绘本精装硬壳全16册3-6岁幼儿园儿童读物（遇事冷静不慌张4册） | 4 | 册 |
| 32 | 儿童家庭教育逆商培养绘本精装硬壳全16册3-6岁幼儿园儿童读物（我会想出好办法4册） | 4 | 册 |
| 33 | 儿童家庭教育逆商培养绘本精装硬壳全16册3-6岁幼儿园儿童读物（我会想出好办法4册） | 4 | 册 |
| 34 | 儿童家庭教育逆商培养绘本精装硬壳全16册3-6岁幼儿园儿童读物（我会说'我爱你'4册） | 4 | 册 |
| 35 | 正版绘本精装硬壳故事书籍儿童安全自救亲子读物彩绘注音版全8册（必须要告诉父母的事4册） | 4 | 册 |
| 36 | 正版绘本精装硬壳故事书籍儿童安全自救亲子读物彩绘注音版全8册（不能随便伤害我4册） | 4 | 册 |
| 37 | 幼儿精装硬壳绘本兔子派妈妈的爱跟屁虫消失的星星3册任选（兔子派妈妈的爱） | 1 | 册 |
| 38 | 幼儿精装硬壳绘本兔子派妈妈的爱跟屁虫消失的星星3册任选（跟屁虫 团结友爱） | 1 | 册 |
| 39 | 幼儿精装硬壳绘本兔子派妈妈的爱跟屁虫消失的星星3册任选（消失的星星） | 1 | 册 |
| 40 | 全套4册好孩子习惯养成绘本尿布猪小弟0-3岁儿童立体翻翻书撕不烂 | 4 | 册 |
| 41 | 宝宝早教启蒙全书认物大全 | 1 | 册 |
| 42 | 宝宝认知书全4册幼儿动物识字系列早教启蒙中英双语撕不烂书籍 | 4 | 册 |
| 43 | 我的一本神奇洞洞书全6册幼儿早教启蒙系列撕不烂立体翻翻书 | 6 | 册 |
| 44 | 幼儿启蒙认知小百科4册中英双语0-6岁宝宝英语早教启蒙绘本 | 4 | 册 |
| 45 | 儿童简笔画大全10000例从零基础学画画启蒙教材3-6岁幼儿园教材书 | 1 | 册 |
| 46 | 好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书12册 | 4 | 册 |
| 47 | 儿童情商教育精装绘本彩绘注音中英双语版幼儿早教故事书全5册 | 1 | 册 |
| 48 | 儿童情商教育精装绘本彩绘注音中英双语版幼儿早教故事书全5册 | 1 | 册 |
| 49 | 儿童情商教育精装绘本彩绘注音中英双语版幼儿早教故事书全5册 | 1 | 册 |
| 50 | 儿童情商教育精装绘本彩绘注音中英双语版幼儿早教故事书全5册 | 1 | 册 |
| 51 | 儿童情商教育精装绘本彩绘注音中英双语版幼儿早教故事书全5册 | 1 | 册 |
| 52 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游世界10册） | 10 | 册 | 中班读物 |
| 53 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国丽江古城系列10册） | 10 | 册 |
| 54 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国长城系列10册） | 10 | 册 |
| 55 | 我们的节日彩绘本全10册幼儿传统节日早教启蒙亲子有声故事书正版 | 10 | 册 |
| 56 | 有声伴读成语故事绘本20册大字彩图注音版2-6岁儿童国学启蒙绘本 | 20 | 册 |
| 57 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（培养好性格） | 10 | 册 |
| 58 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（养成好习惯） | 10 | 册 |
| 59 | 好孩子好习惯绘本10册0-6岁儿童性格培养情绪管理早教启蒙故事书（儿童情绪管理绘本10册） | 10 | 册 |
| 60 | 好孩子好习惯绘本10册0-6岁儿童性格培养情绪管理早教启蒙故事书（儿童学会表达与行为管理绘本10册） | 10 | 册 |
| 61 | 好孩子好习惯绘本10册0-6岁儿童性格培养情绪管理早教启蒙故事书（安全教育与自我保护意识培养绘本10册） | 10 | 册 |
| 62 | 0-6岁儿童有声读物快乐小松鼠情绪管理行为习惯养成绘本全20册（快乐小松鼠行为习惯养成绘本10册） | 10 | 册 |
| 63 | 0-6岁儿童有声读物快乐小松鼠情绪管理行为习惯养成绘本全20册（快乐小松鼠情绪管理绘本10册） | 10 | 册 |
| 64 | 有声读物汽车童话故事书全10册幼儿童汽车认知故事注音美绘本正版 | 10 | 册 |
| 65 | 巧巧兔 彩色注音版 悦读中国系列之十二生肖的故事 全12册 | 12 | 册 |
| 66 | 宝宝性格养成挫折情商教育系列彩绘本全10册儿童早教有声故事书（情商教育系列5册） | 5 | 册 |
| 67 | 喜乐熊爱的教育情商培养绘本全套10册早教亲子故事书3-5-6岁读物 | 10 | 册 |
| 68 | 恐龙大探索恐龙星球侏罗纪彩图注音版恐龙王国动物百科全书全6册 | 6 | 册 |
| 69 | 儿童增长智慧的情商绘本幼儿园启蒙绘本 睡前读物早教故事 6册 | 6 | 册 |
| 70 | 垃圾分类科普绘本10册幼儿园环保知识3-7岁宝宝早教启蒙书籍 | 10 | 册 |
| 71 | 幼儿逆商培养绘本全套20册幼儿性格培养早教启蒙睡前故事书（儿童逆商培养图画书10册） | 10 | 册 |
| 72 | 幼儿逆商培养绘本全套20册幼儿性格培养早教启蒙睡前故事书（幼儿自主解决问题能力培养图画书10册） | 10 | 册 |
| 73 | 儿童财商启蒙教育绘本10册金钱理财培养系列幼儿园老师推荐阅读 | 10 | 册 |
| 74 | 0-6岁有声伴读柳林风声童话故事绘本鼹鼠的新朋友 8册 | 8 | 册 |
| 75 | 幼儿园启蒙读本弟子规/三字经/论语/唐诗上册 彩绘注音版 4册 | 4 | 册 |
| 76 | 幼儿园启蒙读本弟子规/三字经/论语/唐诗下册 彩绘注音版 4册 | 4 | 册 |
| 77 | 宝宝自我保护意识培养绘本全6册精美插图注音版有声动画伴读书籍 | 6 | 册 |
| 78 | 幼儿性格塑造彩绘本全10册儿童早教启蒙亲子故事书注音版有声读物 | 10 | 册 |
| 79 | 勇敢做自己全8册0-6岁启蒙教育书儿童情商管理性格培养绘本注音版 | 8 | 册 |
| 80 | 幼儿园科普绘本百变教室科普馆10册探索未知秘密彩图全新正版（百变教室科普馆第一辑） | 10 | 册 |
| 81 | 幼儿园科普绘本百变教室科普馆10册探索未知秘密彩图全新正版（百变教室科普馆第二辑） | 10 | 册 |
| 82 | 面包熊物理绘本10册儿童逻辑思维探索科学知识绘本培养孩子兴趣（面包熊物理绘本全10册） | 10 | 册 |
| 83 | 全6册儿童情绪管理图画书 注音美绘本0-3-6岁宝宝睡前情商故事书 | 6 | 册 |
| 84 | 小故事大道理彩图注音版8册小学生成长励志课外阅读书籍批发正版 | 8 | 册 |
| 85 | 走进奇妙的动物世界奇趣动物日记绘本全8册彩绘本正版批发 | 8 | 册 |
| 86 | 幼儿暖心美绘故事全6册彩图注音幼儿早教启蒙有声伴读物（幼儿暖心美绘故事） | 6 | 册 |
| 87 | 正版四季认知绘本全4册幼儿童春夏秋冬四季科普早教认知彩绘本 | 4 | 册 |
| 88 | 四季情景认知绘本春生物语系列全4册幼儿童四季科普百科彩绘本 | 4 | 册 |
| 89 | 幼儿自我保护 男生、女生性教育启蒙绘本批发彩图全10册正版 | 10 | 册 |
| 90 | 有声读物父与子全集漫画书全6册英汉双语彩色版幼儿亲子漫画书 | 6 | 册 |
| 91 | 孩子爱读的情商故事小故事大道理注音版4册 | 4 | 册 |
| 92 | 时钟的书精装硬壳宝宝撕不烂早教启蒙时间认知科普翻翻书全4册 | 4 | 册 |
| 93 | 爱的港湾情商培养精装绘本5册0-6岁儿童性格培养早教启蒙书正版（第一辑5册上） | 5 | 册 |
| 94 | 爱的港湾情商培养精装绘本5册0-6岁儿童性格培养早教启蒙书正版（第二辑5册上） | 5 | 册 |
| 95 | 爱的港湾情商培养精装绘本5册0-6岁儿童性格培养早教启蒙书正版（第二辑5册下） | 5 | 册 |
| 96 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列小猪平平的故事） | 1 | 册 |
| 97 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列馅饼和馅饼锅的故事） | 1 | 册 |
| 98 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列青蛙先生钓鱼的故事） | 1 | 册 |
| 99 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列彼得兔的故事） | 1 | 册 |
| 100 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列小猪鲁滨逊的故事） | 1 | 册 |
| 101 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列小胡子老鼠的故事） | 1 | 册 |
| 102 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列松鼠蒂米的故事） | 1 | 册 |
| 103 | 彼得兔绘本系列昆虫记3-10岁儿童读物故事书精装绘本批发正版16册（彼得兔绘本系列狐狸托德先生的故事） | 1 | 册 |
| 104 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭情商管理小绘本10册） | 10 | 册 | 大班读物 |
| 105 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭行为管理小绘本10册） | 10 | 册 |
| 106 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭成长保护小绘本10册） | 10 | 册 |
| 107 | 0-6岁儿童情商行为管理小绘本全40册幼儿亲子早教启蒙有声故事书（小脚鸭人格培养小绘本10册） | 10 | 册 |
| 108 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游世界10册） | 10 | 册 |
| 109 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国丽江古城系列10册） | 10 | 册 |
| 110 | 正版儿童中外地理名胜古迹类历史早教启蒙有声绘本全30册彩图版（跟着课本游中国长城系列10册） | 10 | 册 |
| 111 | 我们的节日彩绘本全10册幼儿传统节日早教启蒙亲子有声故事书正版 | 10 | 册 |
| 112 | 有声伴读成语故事绘本20册大字彩图注音版2-6岁儿童国学启蒙绘本 | 20 | 册 |
| 113 | 小熊宝宝好习惯绘本16册0-6岁幼儿园宝宝行为习惯培养早教启蒙书 | 16 | 册 |
| 114 | 小脚鸭幼儿情绪管理互动读本宝宝睡前故事 早教启蒙全30册 | 30 | 册 |
| 115 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（安全早知道） | 10 | 册 |
| 116 | 幼儿园情商成长绘本全40册儿童情绪管理和性格习惯培养早教故事书（养成好习惯） | 10 | 册 |
| 117 | 勇敢表达自己全8册幼儿语言启蒙有声读物中英文拼音三语美绘本 | 8 | 册 |
| 118 | 幼儿园启蒙读本弟子规/三字经/论语/唐诗上册 彩绘注音版 4册 | 4 | 册 |
| 119 | 幼儿园启蒙读本弟子规/三字经/论语/唐诗下册 彩绘注音版 4册 | 4 | 册 |
| 120 | 宝宝自我保护意识培养绘本全6册精美插图注音版有声动画伴读书籍 | 6 | 册 |
| 121 | 幼儿性格塑造彩绘本全10册儿童早教启蒙亲子故事书注音版有声读物 | 10 | 册 |
| 122 | 勇敢做自己全8册0-6岁启蒙教育书儿童情商管理性格培养绘本注音版 | 8 | 册 |
| 123 | 儿童反霸凌启蒙教育绘本全10册自我保护幼儿绘本批发正版有声伴读（儿童反霸凌启蒙教育绘本全10册） | 10 | 册 |
| 124 | 爱上幼儿园故事绘本分享让我很快乐系列全8册 | 8 | 册 |
| 125 | 专注力培养幼儿学前图书智力注意力训练 适合 3-6岁绘本 全12册 | 12 | 册 |
| 126 | 3-12岁儿童小牛顿科普读物全20册幼儿知识与科学系列故事彩绘本（小牛顿科普早知道2） | 10 | 册 |
| 127 | 3-12岁儿童小牛顿科普读物全20册幼儿知识与科学系列故事彩绘本（小牛顿科普早知道1） | 10 | 册 |
| 128 | 儿童情绪早培养彩绘本全16册幼儿早教启蒙亲子暖心绘本故事书正版（爸爸的星星系列8册） | 8 | 册 |
| 129 | 儿童情绪早培养彩绘本全16册幼儿早教启蒙亲子暖心绘本故事书正版（聪明的小羊系列8册） | 8 | 册 |
| 130 | 中英双语扫码伴读幼儿情商与性格培养绘本我不怕天黑第二辑10册 | 10 | 册 |
| 131 | 儿童认知启蒙洞洞书幼儿早教小手翻翻书撕不烂书籍全20册（猜猜我是谁系列10册 一辑） | 10 | 册 |
| 132 | 儿童认知启蒙洞洞书幼儿早教小手翻翻书撕不烂书籍全20册（识字系列10册 二辑） | 10 | 册 |
| 133 | 儿童情绪管理与性格培养绘本全10册彩绘注音版幼儿早教启蒙图画书 | 10 | 册 |
| 134 | 有声读物父与子全集漫画书全6册英汉双语彩色版幼儿亲子漫画书 | 6 | 册 |
| 135 | 大象巴巴经典绘本全6册巴巴的故事彩绘注音版儿童课外读物 | 6 | 册 |
| 136 | 父与子全集6册儿童课外幽默漫画书彩图注音版有声读物正版 | 6 | 册 |
| 137 | 全套10册幼儿英语启蒙教材儿童英语绘本0-8岁有声英文分级阅读书 | 10 | 册 |
| 138 | 奇妙的科学全10册少儿科普绘本注音彩绘版儿童早教启蒙亲子故事书 | 10 | 册 |
| 139 | 法布尔昆虫记科普绘本全10册儿童课外科普百科昆虫文学书籍正版 | 10 | 册 |
| 140 | 小身体里有大学问全6册幼儿早教身体认知百科绘本彩绘注音精装版 | 6 | 册 |
| 141 | 小眼看世界4册精装硬壳绘本双语认知百科全书幼儿英语早教启蒙（不一样的超市） | 1 | 册 |
| 142 | 小眼看世界4册精装硬壳绘本双语认知百科全书幼儿英语早教启蒙（小布尔吉记住的1000个单词） | 1 | 册 |
| 143 | 小眼看世界4册精装硬壳绘本双语认知百科全书幼儿英语早教启蒙（植物有话对你说） | 1 | 册 |
| 144 | 小眼看世界4册精装硬壳绘本双语认知百科全书幼儿英语早教启蒙（去小刺猬家的路上） | 1 | 册 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表三：**  **户外设备明细表** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **备注** |
| 1 | 大型室外滑梯 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 户外攀爬网 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 户外大型积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 多人滚筒协力车5筒 | 详见（一）产品技术参数 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 秋千（420cn） | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 秋千(400cm) | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 浪桥 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 碳化梯子 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 万能工匠 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 双人脚踏车 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 辆 |  |  |
| 11 | 幼儿脚踏车（大） | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 辆 |  |  |
| 12 | 幼儿兜风车 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 辆 |  |  |
| 13 | 幼儿篮球 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 个 |  |  |
| 14 | 幼儿足球 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |
| 15 | 轮胎架 | 详见（一）产品技术参数 | 2 | 组 |  |  |
| 16 | 塑料轮胎 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |
| 17 | 体操圈 | 详见（一）产品技术参数 | 70 | 个 |  |  |
| 18 | 钻洞 | 详见（一）产品技术参数 | 6 | 套 |  |  |
| 19 | 高跷 | 详见（一）产品技术参数 | 5 | 箱 |  |  |
| 20 | 八件组平衡触觉板 | 详见（一）产品技术参数 | 2 | 组 |  |  |
| 21 | 圆形平衡板 | 详见（一）产品技术参数 | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 木马 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |
| 23 | 摇摇乐 | 详见（一）产品技术参数 | 5 | 个 |  |  |
| 24 | 滑板车 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 台 |  |  |
| 25 | 扭扭车 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 台 |  |  |
| 26 | 儿童平衡车 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 台 |  |  |
| 27 | 羊角球 | 详见（一）产品技术参数 | 40 | 个 |  |  |
| 28 | 打地鼠/彩虹伞 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 平衡球彩虹伞 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 手脚并用游戏垫 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 平衡板 | 详见（一）产品技术参数 | 15 | 个 |  |  |
| 32 | 百变迷宫 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 彩虹隧道 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 珠行万里 | 详见（一）产品技术参数 | 2 | 个 |  |  |
| 35 | 粘球背心 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 件 |  |  |
| 36 | 彩虹溜溜布 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 块 |  |  |
| 37 | 跳跳球 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |
| 38 | 儿童感统教具 | 详见“附表十八-儿童感统教具” | 1 | 套 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表四：  小班设备明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **基础配置** | | | | | | | |
| 1 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 3 | 12格书包柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 儿童鞋架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 幼儿床 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 6 | 活动黑板 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 消毒柜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 反渗透净热一体机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 毛巾架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 水杯架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 五格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 六格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 七格玩具柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 14 | 书架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| **区角投放材料** | | | | |  |  |  |
| 15 | 398粒 原色积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 180片 榉木积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 数字积木基础套装 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 彩色积木24片套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 滚珠架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 250块彩色几何积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 角色扮演服装道具 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 套 |  |  |  |
| 22 | 百变电动积木 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 23 | 动物家族小玩具 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 思维训练分类盒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 25 | 工程车队拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 26 | 中国跳棋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 27 | 叠叠高 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 28 | 五感认知拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 打桩台 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 30 | 墙面插珠转轮系列 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 平方 |  |  |  |
| 31 | 几何插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 32 | 组合插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 33 | 综合穿线板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 34 | 多功能新磁力棒 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 套 |  |  |  |
| 35 | 磁力片 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 36 | 螺丝碰对 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 37 | 骨牌 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 38 | 大串珠 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 39 | 手工材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 40 | 万花尺套装+A4-50张 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 41 | 半成品绘画纸盘 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 42 | 12口送插卡 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 43 | 绘画彩蛋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 44 | 炫彩刮刮纸 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 45 | 方格24色 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 46 | 涂鸦套装 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 47 | 36色蜡笔油画棒 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 48 | 24色水彩笔 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 49 | 头饰 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 | 十二生肖手偶 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 枣木响板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 52 | 双响筒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 53 | 地鼓 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 碰钟 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 对 |  |  |  |
| 55 | 乐器13件套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 投影故事机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 57 | 潜望镜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 58 | 光学组件套件 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表五：  中班设备明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **基础配置** | | | | | | | |
| 1 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 3 | 12格书包柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 儿童鞋架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 幼儿床 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 6 | 活动黑板 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 消毒柜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 反渗透净热一体机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 毛巾架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 水杯架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 五格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 六格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 七格玩具柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 14 | 书架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| **区角投放材料** | | | | |  |  |  |
| 15 | 398粒 原色积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 180片 榉木积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 数字积木基础套装 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 彩色积木24片套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 滚珠架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 250块彩色几何积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 角色扮演服装道具 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 套 |  |  |  |
| 22 | 百变电动积木 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 23 | 动物家族小玩具 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 思维训练分类盒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 25 | 工程车队拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 26 | 中国跳棋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 27 | 叠叠高 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 28 | 五感认知拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 打桩台 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 30 | 墙面插珠转轮系列 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 平方 |  |  |  |
| 31 | 几何插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 32 | 组合插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 33 | 综合穿线板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 34 | 多功能新磁力棒 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 套 |  |  |  |
| 35 | 磁力片 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 36 | 螺丝碰对 | 1. 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 37 | 骨牌 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 38 | 大串珠 | 1. 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 39 | 手工材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 40 | 万花尺套装+A4-50张 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 41 | 半成品绘画纸盘 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 42 | 12口送插卡 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 43 | 绘画彩蛋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 44 | 炫彩刮刮纸 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 45 | 方格24色 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 46 | 涂鸦套装 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 47 | 36色蜡笔油画棒 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 48 | 24色水彩笔 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 49 | 头饰 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 | 十二生肖手偶 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 枣木响板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 52 | 双响筒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 53 | 地鼓 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 碰钟 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 对 |  |  |  |
| 55 | 乐器13件套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 投影故事机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 57 | 潜望镜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 58 | 光学组件套件 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表六：  大班设备明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **基础配置** | | | | | | | |
| 1 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 3 | 12格书包柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 儿童鞋架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 幼儿床 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 6 | 活动黑板 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 消毒柜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 反渗透净热一体机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 毛巾架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 水杯架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 五格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 六格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 七格玩具柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 14 | 书架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| **区角投放材料** | | | | | | | |
| 15 | 398粒 原色积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 180片 榉木积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 数字积木基础套装 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 彩色积木24片套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 滚珠架 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 250块彩色几何积木 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 角色扮演服装道具 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 套 |  |  |  |
| 22 | 百变电动积木 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 23 | 动物家族小玩具 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 思维训练分类盒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 25 | 工程车队拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 26 | 中国跳棋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 27 | 叠叠高 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 28 | 五感认知拼图 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 打桩台 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 30 | 墙面插珠转轮系列 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 平方 |  |  |  |
| 31 | 几何插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 32 | 组合插板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 33 | 综合穿线板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 34 | 多功能新磁力棒 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 套 |  |  |  |
| 35 | 磁力片 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 36 | 螺丝碰对 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 37 | 骨牌 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 38 | 大串珠 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 39 | 手工材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 40 | 万花尺套装+A4-50张 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 41 | 半成品绘画纸盘 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 42 | 12口送插卡 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 43 | 绘画彩蛋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 44 | 炫彩刮刮纸 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 45 | 方格24色 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 46 | 涂鸦套装 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 47 | 36色蜡笔油画棒 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 48 | 24色水彩笔 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 49 | 头饰 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 | 十二生肖手偶 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 枣木响板 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 52 | 双响筒 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 付 |  |  |  |
| 53 | 地鼓 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 碰钟 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 对 |  |  |  |
| 55 | 乐器13件套 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 投影故事机 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 57 | 潜望镜 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 58 | 光学组件套件 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表七:  音乐室产品明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |  |
| **2** | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| **3** | 功能 音乐凳 | 规格：坐高约30cm，材质：高密度板内镶龙骨架、铝合金包边，质地细密，持久不变形，耐磨抗腐蚀性好；工艺：表面刷环保清漆，无毒无害。 | 42 | 张 |  |  |  |
| **4** | 六格分区柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| **5** | 摇铃 | 详见（一）产品技术参数 | 50 | 个 |  |  |  |
| **6** | 串铃 | 详见（一）产品技术参数 | 50 | 对 |  |  |  |
| **7** | 手指沙铃 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |  |
| **8** | 10棒铃七彩色 | 详见（一）产品技术参数 | 40 | 个 |  |  |  |
| **9** | 5握铃牛皮 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |  |
| **10** | 单响筒 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **11** | 双响筒 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **12** | 高低梆子 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **13** | 红木鱼 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **14** | 龙头梆子 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **15** | 方梆子（橡木） | 1. 详见（一）产品技术参数 | 10 | 付 |  |  |  |
| **16** | 彩带响棒 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 对 |  |  |  |
| **17** | 荷木午板 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 对 |  |  |  |
| **18** | 短柄响板 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |  |
| **19** | 红色牛铃 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |  |
| **20** | 鸟鸣器 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |  |
| **21** | 三角铁 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 付 |  |  |  |
| **22** | 把碰钟 | 规格：14.5×4.8cm，材质：木质+金属，颜色：原木色。 | 10 | 对 |  |  |  |
| **23** | 黄铜铜锣 | 详见（一）产品技术参数 | 6 | 付 |  |  |  |
| **24** | 雷鼓 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |  |
| **25** | 堂鼓 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |  |
| **26** | 邦戈鼓加圈 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |  |
| **27** | 12寸非洲鼓 | 1.规格：鼓面30厘米 2.材质：塑料鼓筒+金属配件 | 2 | 个 |  |  |  |
| **28** | 10寸非洲鼓 | 1.规格：鼓面25厘米 2.材质塑料鼓筒+金属配件 | 6 | 个 |  |  |  |
| **29** | 8寸非洲鼓 | 1.规格：鼓面20厘米 2.材质：塑料鼓筒+金属配件 | 10 | 个 |  |  |  |
| **30** | 中国鼓带架子 | 1.规格：鼓面直径33cm 2.材质：鼓面牛皮，鼓腔木质 | 4 | 套 |  |  |  |
| **31** | 花地鼓 | 1.规格直径25高18.5 2.材质：木质外壳、牛皮鼓面 | 2 | 个 |  |  |  |
| **32** | 8寸牛皮手鼓 | 1.规格直径20高4.5 2.材质：木质边框、牛皮鼓面 | 10 | 个 |  |  |  |
| **33** | 8寸6铃牛皮鼓 | 1.规格直径20高4.5 2.材质：木质边框、牛皮鼓面 | 10 | 个 |  |  |  |
| **34** | 圆舞板 | 1.规格：直径5.5厘米 2.材质：榉木 | 10 | 对 |  |  |  |
| **35** | 鱼蛙 | 1.规格：直径5.5厘米高20 2.材质：榉木 | 10 | 个 |  |  |  |
| **36** | 红蓝砂筒 | 1.规格：直径4厘米高14.5 2.材质：榉木 | 10 | 个 |  |  |  |
| **37** | 塑料砂蛋 | 1.规格：高度5.5厘米直径4cm 2.材质：塑料 | 30 | 对 |  |  |  |
| **38** | 木质小砂筒 | 1.规格：直径3.8，高6.8cm 2.材质：榉木 | 6 | 个 |  |  |  |
| **39** | 糖果沙筒 | 1.规格：高度10厘米， 2.材质：榉木加亚克力 | 6 | 个 |  |  |  |
| **40** | 方形木柄四铃 | 1.规格：四个铃 2.榉木加金属 | 6 | 个 |  |  |  |
| **41** | 镲 | 1.规格：直径10cm 2.材质：黄铜 | 10 | 副 |  |  |  |
| **42** | 木质雨声 | 1.规格：长35直径5cm 2.材质：榉木 | 2 | 个 |  |  |  |
| **43** | 火车笛 | 1.材质：松木 2.规格：长度 21cm，笛头绿色 | 2 | 个 |  |  |  |
| **44** | 老鼠按钟 | 8音，老鼠造型，每个老鼠表情不同 | 2 | 套 |  |  |  |
| **45** | 塑料竖笛 | 1. 规格：32.5×3cm 2. 材质：塑料 | 10 | 个 |  |  |  |
| **46** | 口风琴37音 | 1. 规格：48×11.5×4.5cm 2. 材质：塑料 | 10 | 个 |  |  |  |
| **47** | 12寸空灵鼓 | 1.规格：直径30厘米，八个音舌合成材质 | 2 | 套 |  |  |  |
| **48** | 32音金属键打琴 | 1.规格：长度62厘米宽度34厘米，厚度6cm 2.材质：塑料+木质框架+金属琴片 | 1 | 台 |  |  |  |
| **49** | 奥尔夫钟琴 | 19音金属琴键 | 1 | 套 |  |  |  |
| **50** | 手指琴17音 | 1.规格：高度15厘米，宽度10厘米 2.材质：木质+金属 | 1 | 个 |  |  |  |
| **51** | 音响 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 台 |  |  |  |
| **52** | 无线麦克风 | 1.频率范围：UFH:700MHz-800MHz 2.发射功率：>10dBm 3.接收灵敏度：<99dBn@80dB SNR 4.总谐波失真：<0.3% 5.音频频率响应：20Hz-17.5KHz 6.音频动态范围：>100dB 最大使用距离：》50米 | 1 | 个 |  |  |  |
| **53** | 钢琴 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表八：  舞蹈室产品明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 鞋柜（坐柜） | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 2 | 壁挂式音箱 | 详见（一）产品技术参数 | **1** | **套** |  |  |  |
| 4 | 无线麦克风 | 频率范围：UFH:700MHz-800MHz 发射功率：>10dBm 接收灵敏度：<99dBn@80dB SNR 总谐波失真：<0.3% 音频频率响应：20Hz-17.5KHz 音频动态范围：>100dB 最大使用距离：》50米 特点：无杂音 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 活动黑板 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 块 |  |  |  |
| 6 | 镜墙 | 5厘白玻+镜钉+背胶 | 28 | 平方 |  |  |  |
| 7 | 压腿架 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 体操垫 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 块 |  |  |  |
| 9 | 舞蹈扇 | 规格：长约21cm,展开直径38cm/扇面材质: 绫绢/扇骨材质: 竹/打开扇面形状: 扇形 | 30 | 把 |  |  |  |
| 10 | 手摇花球 | 规格：直径32cm/材质PE哑光 | 30 | 个 |  |  |  |
| 11 | PVC地板 | 定制 | 70 | 平方 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表九：  科学室产品明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **主题** | **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| **1** |  | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 张 | 7 |  |  |
| **2** |  | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 张 | 42 |  |  |
| **3** | 生物 | 标本夹 | 标本夹由3根25×250mm、4根25×340mm的木条组成。 | 个 | 8 |  |  |
| **4** | 放大镜 | 功能：专为小手设计的大尺寸放大镜、采用安全轻巧的亚克力树脂净瓶，打开支架即可脱手观察，镜片放大倍数4倍。 | 个 | 4 |  |  |
| **5** | 昆虫箱 | 产品材质：塑胶、ABS，尺寸：26×19×6.5cm，主要配备昆虫箱、昆虫网、漏斗、镊子、放大镜、蚂蚁农场。 | 套 | 4 |  |  |
| **6** | 手持显微镜 | 显微镜+48片标本（4盒昆虫、动植物蔬菜各1盒）70-140倍 | 套 | 4 |  |  |
| **7** | 昆虫观察镜 | 塑料材质、便携式手柄设计，含有2个放大镜，通过放大镜镜可从上面观察昆虫的背部，通过平面镜反射装置，可以从侧面观察昆虫的腹部。 | 套 | 4 |  |  |
| **8** | 人体 | 声音采集器 | 由枪、集音碟、耳机、LED指示灯、入1节9v电池。 | 套 | 1 |  |  |
| **9** | 人体模型 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| **10** | 牙齿模型 | 详见（一）产品技术参数 | 个 | 2 |  |  |
| **11** | 人体消化系统挂袋 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 水 | 水实验套装 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 4 |  |  |
| **13** | 水净化套件 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 2 |  |  |
| **14** | 测量 | 沙漏 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 2 |  |  |
| **15** | 卷尺 | 详见（一）产品技术参数 | 个 | 3 |  |  |
| **16** | 天平 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 4 |  |  |
| **17** | 弹簧秤 | 量程5N,圆筒测力计。 | 个 | 8 |  |  |
| **18** |  | 传声（共振鼓） | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 2 |  |  |
| **19** |  | 声控车实验材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 10 |  |  |
| **20** |  | 太阳能过山车 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **21** |  | 皮影游戏小剧场 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 4 |  |  |
| **22** |  | 水果发电材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **23** |  | 人体导电球 | 详见（一）产品技术参数 | 个 | 10 |  |  |
| **24** |  | 教学磁铁套装 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **25** |  | 木质杠杆尺组合钩码套装 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **26** |  | 造纸机 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 9 |  |  |
| **27** |  | 小小气象站 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 9 |  |  |
| **28** |  | 寒暑表 | 详见（一）产品技术参数 | 个 | 6 |  |  |
| **29** | 试管架 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **30** | 化学试验/加热套装/组合套装 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **31** | 混合化石矿石标本 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 8 |  |  |
| **32** | 滑轮组实验套装 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 9 |  |  |
| **33** | 投影故事机 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| **34** | 潜望镜 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| **35** | 光学组件套件 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| **36** |  | 凹凸面镜+三棱镜 | 材质：塑料、玻璃 特点：高透光率、坚固耐用、旋转框架、光学镜片、平整底座、光滑表面 | 套 | 3 |  |  |
| **37** | 综合实践活动 | AR地球仪 | 球体材质：耐冲击聚苯乙烯（ABS） 底座：金属 尺寸：直径25cm,高32cm （带AR功能，中国地图+世界地图+放大镜+星座说明书） | 个 | 1 |  |  |
| **38** | 金属探测仪 | 材质：塑料材质，LCD显示屏，音量控制可调节音量发声的大小，旋钮调节灵敏度，可自由调节金属探测仪角度，应对复杂的探测环境，电池1节9v电池（自备）。 | 套 | 1 |  |  |
| **39** | 天气预报板 | 材质：木质 产品尺寸：40×55cm，包含日期认知、月份认知、星期认知、天气认知。 | 个 | 7 |  |  |
| **40** |  | 风力发电模型 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 5 |  |  |
| **41** | 显微镜 | 详见（一）产品技术参数 | 套 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十：  美工室产品明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额 （元）** | **备注** |
| 1 | 七格玩具柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 2 | 六格玩具柜 | 详见（一）产品技术参数 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |  |
| 4 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |  |
| 5 | 水果切刀 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 套 |  |  |  |
| 6 | 动物切刀 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 套 |  |  |  |
| 7 | 黏土模型组 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 套 |  |  |  |
| 8 | 平滑切刀 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 组 |  |  |  |
| 9 | 条纹缎带切刀 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 套 |  |  |  |
| 10 | 塑料擀面杖 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 套 |  |  |  |
| 11 | 高级橡皮泥 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 套 |  |  |  |
| 12 | 模板-水果 | 详见（一）产品技术参数 | 50 | 套 |  |  |  |
| 13 | 18色蜡笔 | 详见（一）产品技术参数 | 60 | 套 |  |  |  |
| 14 | 24色塑盒装炫彩棒 | 详见（一）产品技术参数 | 60 | 套 |  |  |  |
| 15 | 25支缤纷水彩笔 | 详见（一）产品技术参数 | 60 | 套 |  |  |  |
| 16 | 搓纸系列 | 详见（一）产品技术参数 | 2 | 套 |  |  |  |
| 17 | 雪花棒系列 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 套 |  |  |  |
| 18 | 木制穿编配件 | 详见（一）产品技术参数 | 50 | 套 |  |  |  |
| 19 | 彩色纽扣 | 详见（一）产品技术参数 | 40 | 套 |  |  |  |
| 20 | 手工花边剪刀 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 套 |  |  |  |
| 21 | 画架 | 详见（一）产品技术参数 | 60 | 架 |  |  |  |
| 22 | 12色油画棒 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 套 |  |  |  |
| 23 | 水溶性油画棒 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 套 |  |  |  |
| 24 | 12色彩色铅笔 | 详见（一）产品技术参数 | 30 | 套 |  |  |  |
| 25 | 6色荧光笔 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 套 |  |  |  |
| 26 | 毛笔 | 16件套 | 5 | 套 |  |  |  |
| 27 | 水粉笔 | 13支套装 | 5 | 套 |  |  |  |
| 28 | 图画纸 | 240张（A4）加厚 | 5 | 套 |  |  |  |
| 29 | 涂鸦卷纸 | 尺寸：约30cm×25cm | 5 | 套 |  |  |  |
| 30 | 水彩纸 | 20张/套 规格：4k | 5 | 套 |  |  |  |
| 31 | 宣纸 | 尺寸：约25×27cm 内白外麻生宣，10张/包 | 20 | 包 |  |  |  |
| 32 | 吹塑版画套装 | 材质轻柔，多种颜色 | 20 | 套 |  |  |  |
| 33 | 彩砂纸 | A4,10色彩砂纸50张/套 | 20 | 套 |  |  |  |
| 34 | 中国古风卡纸 | 33内圆+内方+33×66内扇混搭，30张/套 | 20 | 套 |  |  |  |
| 35 | 文化衫 | 定制，纯棉 | 42 | 套 |  |  |  |
| 36 | 异形木片 | 多种规格异形木片 | 100 | 个 |  |  |  |
| 37 | 棉签 | 100支/盒 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 38 | 旋转画刷 | EVA花样，4件套 | 50 | 套 |  |  |  |
| 39 | 图案印章 | 图案印章5件套 | 50 | 套 |  |  |  |
| 40 | 蘑菇头图案印章 | 蘑菇头图案印章6件套 | 50 | 套 |  |  |  |
| 41 | 滚球积木 | 材质：塑料 厚实耐摔，直径2.4cm。65粒/袋 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 42 | 美术专用小喷壶 | 3个装/套 材质：PET、PP 尺寸;19×5.5cm | 50 | 套 |  |  |  |
| 43 | 水彩颜料 | 24色/12ml,21件套+工具箱 | 20 | 套 |  |  |  |
| 44 | 国画颜料 | 24色5ml,入门12件套 | 20 | 套 |  |  |  |
| 45 | 各色丙烯颜料 | 36ml丙烯颜料88 | 20 | 套 |  |  |  |
| 46 | 金粉 | 250g金色闪粉 | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 47 | 风筝胚子 | 风筝宽度70cm+60米常规线 | 100 | 个 |  |  |  |
| 48 | 软陶泥 | 50色1000克+5件工具收纳收纳盒装 | 20 | 套 |  |  |  |
| 49 | 面具胚子 | 儿童系列面具+动物组合，24个/套 | 20 | 套 |  |  |  |
| 50 | 打花器 | 压花器13款 7×6cm | 10 | 套 |  |  |  |
| 51 | 贝壳 | 20余种不同贝壳海螺500g | 8 | 套 |  |  |  |
| 52 | 混合化石矿石标本 | 详见（一）产品技术参数 | 8 | 套 |  |  |  |
| 53 | 手工材料包 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 54 | 万花尺套装+A4-50张 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 55 | 半成品绘画纸盘 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 56 | 12口送插卡 | 详见（一）产品技术参数 | 20 | 个 |  |  |  |
| 57 | 绘画彩蛋 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 58 | 炫彩刮刮纸 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 59 | 方格24色 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |
| 60 | 涂鸦套装 | 详见（一）产品技术参数 | 3 | 套 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十一：  图书室产品明细报表** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额 （元）** |
| 1 | 书架 | 详见（一）产品技术参数 | 10 | 个 |  |  |
| 2 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 7 | 张 |  |  |
| 3 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 42 | 张 |  |  |
| 4 | 阅读毯 | 1.材质：混纺 2.尺寸：1.8×2.8m 3.环保柔软面料无甲醛不藏灰 | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 智能机器人早教机 | 1.手指点读AR安卓版 2.材质：ABS 3.联网方式：WIFI 4.内置：16G+64G 5.功能：智能唤醒语音互动、AR游戏互动学习、名师课堂辅导、丰富幼教系统、60000+绘本阅读 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 图书 | 详见“附表二-智慧图书” | 1 | 批 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十二：  心理咨询室产品明细表** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额（元）** |
| 1 | 六人桌 | 详见（一）产品技术参数 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 椅子 | 详见（一）产品技术参数 | 6 | 张 |  |  |
| 3 | 挂钟 | 1.材质：工业塑胶 2.表面：PVC 3.指针：烤漆指针 4.尺寸：28cm高30cm | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 壁挂式心理信箱 | 1.材质：铁艺喷漆彩绘 2.尺寸：21.5×9.5×33 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 眼罩 | 1.材质：真丝、棉、氨纶 2.尺寸：17×8.4cm | 20 | 个 |  |  |
| 6 | 心理沙盘沙具套装 | 全套1200件沙具（沙具柜1个、标准沙盘1个、松木支架、天然海沙） | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 宣泄棒 | 1.材质：EPE珍珠棉，可拆卸绒布套 2.尺寸：73×6cm | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 宣泄壶 | 材质：ABS树脂 尺寸：18.3×12.5cm 用途：呐喊宣泄释放压力 | 10 | 个 |  |  |
| 9 | 宣泄球 | 材质：pvc 尺寸：45cm 含充气脚踩充气泵 | 10 | 个 |  |  |
| 10 | 宣泄锤 | 材质：环保材质 尺寸26×36.5cm | 10 | 个 |  |  |
| 11 | 尖叫鸡 | 材质：软胶 尺寸：39×10cm | 10 | 个 |  |  |
| 12 | 惨叫猪 | 材质：软胶 尺寸：19.5×9×7.5cm 重量：约157G | 10 | 个 |  |  |
| 13 | 抱枕 | 面料：水晶超柔PP填充 尺寸：20×10 | 10 | 个 |  |  |
| 14 | 不倒翁沙袋 | 材质： 加厚防水尼龙布外套+加厚PVC内胆 尺寸：175×90×50cm | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 宣泄拳击手套 | 材质：优质皮革+珍珠棉内胆 尺寸：12cm×22cm | 10 | 对 |  |  |
| 16 | 录音笔 | 规格：10.5×2.3×0.6cm 内存：64GB 录音方式：一键录音 录音品质：32KBPS~3072KBPS | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 实木彩色沙漏 | 材质：木质+玻璃+彩沙 | 5 | 个 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十三  测温双通道明细表** | | | | | | |
|
|
| **一、硬件：闸机部分** | | | | | | |
| 设备名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 防撞摆闸 | 1. 尺寸：约1200×280×980mm 2. 材质: SUS 304 不锈钢 3. 后备电源：超级电容（12V/3A) 4. 驱动电压：24V 5. 机芯：无刷防撞一体机芯（TB） 6. 通道宽度：双摆≤1200mm 单摆≤600mm 7. 通行方向：单向/双向 8. 感应方式：红外对射 9. 红外数量：4对 10. 使用环境：-20℃~70℃ 11. 顶盖厚度：1.2mm 12. 机身厚度：1.0mm 13. 电机：24V直流无刷电机 14. 通行速度：30人/分 | 2 | 套 |  |  |  |
| 防撞摆闸 | 1. 尺寸：约1200×280×980mm 2. 材质: SUS 304 不锈钢 3. 后备电源：超级电容（12V/3A) 4. 驱动电压：24V 5. 机芯：无刷防撞一体机芯（TB）×2个 6. 通道宽度：双摆≤1200mm 单摆≤600mm 7. 通行方向：单向/双向 8. 感应方式：红外对射 9. 红外数量：4对 10. 使用环境：-20℃~70℃ 11. 顶盖厚度：1.2mm 12. 机身厚度：1.0mm 13. 电机：24V直流无刷电机 14. 通行速度：30人/分 | 1 | 套 |  |  |
| **二、管理中心：软件及配件部分** | | | | | |  |
| 控制主板 | 烧录系统 | 1 | 块 |  |  |  |
| 发卡器 | 授权卡片 | 1 | 台 |  |  |  |
| 刷卡读头 | 刷卡进入 | 1 | 个 |  |  |  |
| 测温人脸机 | 1. 处 理 器：双核处理器 2. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 3. 工作电压：DC12V/2A 4. 设备尺寸：252 × 136 ×26mm 5. 识别时间：小于 0.5 秒 6. 存储容量：8万条抓拍记录 7. 人脸容量：30000张 8. 摄 像 头：210万像素双目，1920×1080 9. 显 示 屏: 8寸高清IPS屏   接口：开关量输出/网络接口/韦根接口输入/韦根接口输出/USB接口/RS485接口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 彩卡定制 |  | / | 张 |  |  |  |
| 微信推送 | 1.推送学生离校到校时间 2.推送学生姓名 3.推送学生考勤状态 | 1 | 年 |  |  |  |
| 微流云系统 | 1.权限组管理 2.时段组管理 3.节假日管理 4.设备管理 5.基础设置管理 6.区域管理 7.特殊通道管理 8.报表管理 9.访客管理 10.宿舍管理 11.人事管理 | 1 | 年 |  |  |  |
| 运费 | 运费可到付 | 1 | 次 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十四  监控系统清单 表一** | | | | | | | |
|
|
| **序号** | **类别** | **产品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额（元）** |
| 1 | **（10支枪+10个半球）** | 网络摄像机(枪机） | 1. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 2. 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态: 120 dB 4. 焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 5. 补光距离: 最远可达30 m 6. 防补光过曝: 支持 7. 红外波长范围: 850 nm 8. 补光灯类型: 红外灯 9. 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 10. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 12. 音频: 1个内置麦克风 13. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 15. 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 16. 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm   防护: IP66 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 网络摄像机（半球） | 1. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 2. 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 3. 宽动态: 120 dB 4. 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5. 焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 6. 补光灯类型: 红外灯 7. 补光距离: 最远可达30 m 8. 波长范围: 850 nm 9. 防补光过曝: 支持 10. 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 11. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13. 音频:1个内置麦克风 14. 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 15. 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 18. 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 19. 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 20. 产品尺寸: Ø127.3 ×96.8 mm   防护: IP66 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 1. 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 2. 材料 铝合金 3. 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 4. 尺寸 70×97.1×173.4mm 5. 可配支架（竖杆装） | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 半球支架 | 吊装支架 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 网络存储设备 | 1. 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流））  16个人脸名单库，总库容1万张 2. 支持陌生人报警 3. 支持人脸1V1比对 4. 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 5. 支持人脸属性识别 6. 支持人脸评分功能 7. 支持接入混合抓拍事件 8. 支持热成像接入、存储、报警。 9. 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 10. 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 11. 硬件规格：   2U标准机架式  2个HDMI，2个VGA  HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源已内置8块4T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口  报警IO：16进4出（选配16进8出）   1. 软件性能：   输入带宽：256Mbps  32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 显示终端 | LCD液晶显示单元；   1. 尺寸：55英寸； 2. 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 3. 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4. 响应时间：8 ms (G to G)； 5. 对比度：1200:1； 6. 亮度：500cd/㎡； 7. 物理拼缝：3.5mm； 8. 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1 9. 输出接口：HDMI × 1 10. 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 11. 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 12. 功耗：≤ 210 W； 13. 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 14. 寿命：≥60000 小时； 15. 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；  外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm 16. 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视音频线缆 | 1. HDMI电缆,7m,黑色,仅限国内使用 2. 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 3. 即插即用，无需驱动程序。  环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 4. 产品经过多项专业测试，有品质保证。 5. 产品特性  接口类型：HDMI  视频版本：HDMI 1.3  支持最大分辨率：1080P 60Hz  线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 1 |  |  |
| 8 | 鼠标 | 无线鼠标 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 交换机 | 1. 轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 2. 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 3. 支持iVMS-4200客户端管理 4. 支持APP管理 5. 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 6. 支持远程升级 7. 支持6 KV防浪涌（PoE口） 8. 支持PoE输出功率管理 9. 千兆网络接入设计 10. 线速转发 11. 存储转发交换方式 12. 坚固式高强度金属外壳 13. 整机最大POE供电功率：225 W | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 标准机柜 | 22U，600×800×1200 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 机柜 | 6U标准 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 超五类网线 | 8×0.5 300米/箱 | 箱 | 8 |  |  |
| 14 | 线管 | Φ20mm/Φ25mm | 米 | 200 |  |  |
| 15 | 线槽 | PVC24/39 | 米 | 800 |  |  |
| 16 | 水晶头 | 超五类 | 盒 | 1 |  |  |
| 17 | 辅材 | 标配 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 安装调试 | / | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 技术服务 | / | 项 | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十四**  **表二 监控系统清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **类别** | **产品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额（元）** |
| 1 | **（（20支枪+20个半球））** | **网络摄像机(枪机）** | 1. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 2. 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态: 120 dB 4. 焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 5. 补光距离: 最远可达30 m 6. 防补光过曝: 支持 7. 红外波长范围: 850 nm 8. 补光灯类型: 红外灯 9. 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 10. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 12. 音频: 1个内置麦克风 13. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 16. 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A， 17. 最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 18. 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 19. 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 20. 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 21. 防护: IP66 | 台 | 20 |  |  |
| 2 | **网络摄像机（半球）** | 1. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 2. 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 3. 宽动态: 120 dB 4. 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5. 焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 6. 补光灯类型: 红外灯 7. 补光距离: 最远可达30 m 8. 波长范围: 850 nm 9. 防补光过曝: 支持 10. 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 11. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13. 音频:1个内置麦克风 14. 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 15. 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17. 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 18. 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A， 19. 最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 20. 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 21. 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 22. 防护: IP66 | 台 | 20 |  |  |
| 3 | **摄像机支架** | 1. 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 2. 材料 铝合金 3. 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 4. 尺寸 70×97.1×173.4mm 5. 可配支架 竖杆装 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | **半球支架** | 吊装支架 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | **网络存储设备** | 1. 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流））  16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张) 2. 支持陌生人报警 3. 支持人脸1V1比对 4. 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 5. 支持人脸属性识别 6. 支持人脸评分功能 7. 支持接入混合抓拍事件 8. 支持热成像接入、存储、报警 9. 支持区域关注度相机：支持区域 10. 注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 11. 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 已内置8块8T硬盘  2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：320M，输出带宽：256M 开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | **显示终端** | 1. LCD液晶显示单元； 2. 尺寸：≥55英寸； 3. 分辨率：不小于1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4. 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 5. 响应时间：8 ms (G to G)； 6. 对比度：1200:1； 7. 亮度：500cd/㎡； 8. 物理拼缝：3.5mm； 9. 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1 10. 输出接口：HDMI × 1 11. 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 12. 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 13. 功耗：≤ 210 W； 14. 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 15. 寿命：≥60000 小时； 16. 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 17. 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | **视音频线缆** | 1. HDMI电缆,7m,黑色,仅限国内使用  端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 2. 即插即用，无需驱动程序。 3. 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 4. 产品经过多项专业测试，有品质保证。 5. 产品特性  接口类型：HDMI  视频版本：HDMI 1.3  支持最大分辨率：1080P 60Hz  线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 1 |  |  |
| 8 | **鼠标** | 无线鼠标 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | **交换机** | 1. 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2. 支持IEEE 802.3at/af标准 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4. 支持iVMS-4200客户端管理 5. 支持APP管理 6. 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 7. 支持远程升级 8. 支持6 KV防浪涌（PoE口） 9. 支持PoE输出功率管理 10. 千兆网络接入设计 11. 线速转发 12. 存储转发交换方式 13. 坚固式高强度金属外壳 14. 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 标准机柜 | 22U，600×800×1200 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 机柜 | 6U标准 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 超五类网线 | 8×0.5 300米/箱 | 箱 | 16 |  |  |
| 14 | 线管 | Φ20mm/Φ25mm | 米 | 400 |  |  |
| 15 | 线槽 | PVC24/39 | 米 | 1500 |  |  |
| 16 | 水晶头 | 超五类 | 盒 | 2 |  |  |
| 17 | 辅材 | 标配 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 安装调试 | / | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 技术服务 | / | 项 | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十五：  广播系统设备明细表** | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| **一、控制中心标准配置设备** | | | | | | |
| 1 | 中央广播服务器 | 1. ≥ 10寸大屏操作界面,全机无机械式按键 直观实时显示各终端当前工作状 2. 无限分区矩阵，随时对任一终端进行任意分区，不改动路线 3.自动寻址，对任一终端或任一区域进行单独广播 4.终端音量独立连续可调 5.话筒可独立设置对终端矩阵内任意区域、任意终端讲话 6.话筒可叠加其他音源，也可独立讲话 7.任意增减教室或办公室播放点数量，不改动设备及线路 8.智能切换远程寻址优先讲话系统输入，保证校长实时指挥 9.智能切换紧急广播输入，确保突发事件顺利处置 10.预设对特定区域的定时广播 11.单一工作点支持10分钟多曲连播 12.最大歌曲存储数量：999 13.独特的抗干扰设计、独立离线功能，任一终端故障不影响系统工作 14.差分通讯方式，误码率小于兆分之一 15.单线通讯距离：≥2KM 16.最大终端数：253个 17.监听独立输出，音量独立可调 18. 智能控制遥控多路音源合并播放机工作，实现U盘的遥控、定时播放、手动播放多功能 19.有两个种类话筒输入口，一种是分组及对点讲话输入口（中央广播服务器正面），另一种是即时讲话话筒输入口（中央广播服务器背面） 20.产品通过3C认证 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数控广播软件 | 1. 软件已写入中央广播服务器及各个终端设备中 2. 软件包带有中央广播服务器核心管理软件、定时编程软件、远程分控管理软件、紧急广播插入软件、远程寻址讲插入软件等， 3. 集合整套系统的数据编译、运算及指令生成、发送、执行、结果检测 4. 标准的模块安装方式，支持多点多次 5. 采用嵌入式系统作为主要架构，避免病毒攻击 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 智能电源系统切换管理器 | 1.智能管理整套广播系统电源开闭时间，提高广播系统安全性和可靠性 2.防雷击电路 3.分时序开关广播系统电源，避免设备同时开关的大电流伤害 4.定时自动控制和手动控制兼容 5.控制次数： 120次/天 6.日时间误差：＜1S 7.最大开关电流：25A 8.电源输出端口：9个 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 遥控多路音源合并播放机 | 1.带远距离遥控功能，遥控距离大于50米 2.支持TF卡和U盘播放 3.遥控A路选曲、播放，停止 4.受中央广播服务器指令控制 5.四路U盘同时独立播放，互不串音 6.四路独立开关、独立音量控制 7.四路外接音源线路输入 8.外接音源与U盘播放独立随意切换 9.外接音源输入电压：1V 10.四路音源输出，完美匹配中央广播服务器 11.满足四个年级同时听力训练、测试 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 公共场地解码功放机 | 1.已安装嵌入式解码软件 2.接受、解码、执行中央广播服务器的指令 3.输出功率：360W 4.输出电平:110V 5.独立音量、音调控制 6.频响：80Hz～14KHz 7.最大噪声电平≤1V 8.输入输出兼用网络线接口：3个 9.备用广播控制输入端：1个 10.音频输入接口：2个 11.音频输出接口：2个 12.节点功耗小于1W 13..高节点传输速度，寻址时间小于1s 14.一台中央广播服务器可接33台公共场地解码功放机 15.地址码各自独立、每台公共场地解码功放机都可独立选播、讲话 16.产品通过3C认证 | 1 | 台 |  |  |
| **二、终端标准配置设备** | | | | | | |
| 1 | 多址教室终端机 | 1.靠近教室安装 2.解码、功放一体化 3.接受、解码、执行中央广播服务器的指令 4.控制音量，并放大音频信号，推动相关教室音箱 5.每台多址教室终端机提供8个地址码；连接的教室可单独寻址广播 6.解码功放电路模块化设计 7.解码功放模块可随意增减，对应配接多个教室音箱 8.兼容所有解码功放模块 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 解码功放模块 | 1.已安装嵌入式解码软件 2.接受、解码、执行中央广播服务器指令 3.模块化设计 4.自带独特终端码 5.独立音量控制 6.地址码各自独立生成终端号，每台音箱可独立选播、讲话 7.特殊的指令接收设计，不通过交换机分配信号，降低故障率 8.根据中央广播服务器指令，智能控制工作电源，安全又省电 9.频响范围：80Hz～14KHz 10.最大噪声电平≤0.2V 11.输出功率：65W 12.高节点传输速度，寻址时间小于1s 13.在任一多址教室终端机通用 | 20 | 块 |  |  |
| 3 | 高保真教室专用音箱 | 1.壁挂式，木质箱体，外形线条流畅 2.采用分频设计，声音辐射角度大 3.额定输出功率：15W 4.内置低音喇叭6.5吋，高音喇叭3吋各一个 5.灵敏度：90dB±3dB | 20 | 台 |  |  |
| 4 | 高保真壁挂音箱 | 1.木质箱体，壁挂式 2.带线间变压器 3.采用分频设计，声音辐射角度大 4.采用专用音箱布及专用定制喇叭，音质纯真 5.额定输出功率：15W，峰值功率65W 6.高低音喇叭各一个，中低音喇叭：6.5寸，高音喇叭：3寸 7.频响范围：80Hz～14KHz 8.灵敏度：90dB±3dB 9.定压（电压）： 110V | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 公共场地高保真防水音柱 | 1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长 2.灵敏度高，声音清晰、明亮，高保真度 3.额定功率60W，8吋低音喇叭，高音号角喇叭各一个 4.专用安装支架，安全可靠 5.工作电压70/100V，多个配接端子，适应不同场合 6.频率响应 80HZ-16KHz 7.灵敏度 91dB 8.输入电压:COM 70V 110V 9.尺寸：230×250×430mm | 4 | 台 |  |  |
| **三、远程指挥设备** | | | | | | |
| 1 | 远程寻址优先讲话系统 | 1.一键切入学校智能广播系统，随时对任意区域(全校、教室、操场、各个年级）和任意终端（任一个班级，任一个办公室）播放资料或讲话 2.优先权限，工作时广播系统其它功能暂停 3.随时切入广播系统讲话、播放 4.独立对所有终端进行寻址，任意编组，方便校长、主任按各自需要操作 5.远程寻址优先讲话系统与中央广播服务器的编组互不干扰，各自灵活设置 6.无限分区，随时对任一终端进行任意分区 7.自动寻址，对任一终端或任一区域进行单独广播 8.自带鹅颈式电容驻极体话筒 9.音频输入：1路 10.外接话筒输入：1路 11.网线输入口：1个 12.含前置放大，可自行调整音量、音调 13.工作电压：220VAC 50Hz | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 远程寻址软件 | 1.写入远程寻址优先讲话系统中 2.远程自带寻址，独立于中央广播服务器的编组方式，具有优先级，工作时广播其他功能暂停 | 1 | 套 |  |  |
| **四、线材辅料及其他** | | | | | | |
| 1 | 室外音频线 | 国标，单股铜芯线截面积1.0-1.5mm²平行线 连接公共场地解码功放机至高保真室外防水音柱 连接运动场大功率区域独立控制主机至高保真室外防水音柱 | 600 | 米 |  |  |
| 2 | 室内音频线 | 国标，多股铜芯线截面积0.75-1.0mm²平行线 连接多址教室终端机至高保真教室专用音箱或教师减负无线接收音箱 连接大功率区域独立控制主机至多址教室终端机或壁挂音箱 连接考场备用大功率系统切换机至多址教室终端机 | 800 | 米 |  |  |
| 3 | 电源线 | 国标，多股铜芯线截面积1.0mm²平行线 连接智能电源系统切换管理器至多址教室终端机 连接智能电源系统切换管理器至教师减负无线接收音箱 | 500 | 米 |  |  |
| 4 | 超五类网线 | 超五类 连接中央广播服务器至公共场地解码功放机 连接中央广播服务器至远程寻址优先讲话系统 连接中央广播服务器至多址教室终端机 | 2 | 箱 |  |  |
| 5 | 线管、线槽 | PVC39线槽、24线槽、4分线管、6分线管等； | 1 | 批 |  |  |
| 6 | 五金材料 | RJ45水晶头、钢钉、钢线、吊钩、锣丝、线管弯头、管码、电工胶布等 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 安装调试 | 含综合布线、软件调试、设备安装调试、设备运输等 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 技术服务 | 保修服务、技术咨询、培训等 | 1 | 项 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-1）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸（mm）** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 二层餐车 | 900×500×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3. 脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 热风循环双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电磁单头大锅炉 | 1100×1200×(800+400) | 1. 电子元器件； 2. LED显示屏； 3. 九档火力调节； 4. 大铁锅厚度 3mm，材质#430； 5. 炉面厚度 1.5mm,其他部分 厚度1.2mm； 6. 后台远程38种 故障诊断； 7. 已纳入政采系统备案；380V/25KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 六门高身雪柜 | 1820×700×1938 | 1. 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双门蒸饭车(电热) | 1450×630×1560 | 1. 选用SUS304优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1.电压:220V 2.温度:0~10℃ 3.容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1.电压:220V 2.功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1.额定功率：35W 2.覆盖面积：15-25 3.额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 单头汤炉 | 65×73×50×70 | 1.电压：380V 2.功率: 6000W 8000W 10000W 12000W 平面灶 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 税金 | | | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-2）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1500×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 风幕机 | 1200×150×200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层平板工作台带靠背 | 1000×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 米面架 | 1500×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双层平板工作台带靠背 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 双温四门高身柜 | 1220×700×1938 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 三星水池 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 双星水池 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 双层平板工作台带靠背 | 900×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 1. 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm； 2. 不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1200×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 赠品：配1个19"炒锅； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 电热一体汤炉 | 1000×1100×800+400 | 1. 尺寸(mm):1000×1100×(800+400) 2. 电压:380V 3. 功率:20KW 4. 锅直径:800mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢封墙钢 | 5800×10×1200 | 1.采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 5.8 | 米 |  |  |  |
| 14 | 灭蝇灯 | 640×120×260 | 1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率：35W 3. 覆盖面积：15-25 4. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 二层餐车 | 900×500×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3. 脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 双层平板工作台 | 1800×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 双星洗手盆 | 900×450×300 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm， 3. 星盆斗尺寸：305×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 四层平板货架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 四层栅格层架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 22 | 油网烟罩 | 5800×1200×500 | 1. 优质不锈钢制造； 2. 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 5.8 | 米 |  |  |  |
| 23 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 12 | 块 |  |  |  |
| 24 | 单通移门碗柜 | 1200×500×1800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度1.0mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 四层栅格层架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 开水器 | 480×400×800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 单星水池 | 800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚   4.横撑采用32×1.0mm圆通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 29 | 单孔收餐工作台B | 1000×700×800 | 1. 采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理； 2. 立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层架构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 31 | 双门蒸饭车(电热) | 1405×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 炉拼台 | 420×900×800+450 | 1.优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修；·机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 3. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 35 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 38 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 39 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 41 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 42 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 43 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 44 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 45 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 46 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 47 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 53 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 55 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 56 | 小汤碗 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 57 | 小口杯 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 58 | 小匙更 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 59 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 60 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 61 | 中味盅 | 16CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 62 | 大味盅 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 63 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 67 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 68 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 69 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 70 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 71 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 72 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 73 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 74 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 75 | 集油烟管 | 800×500 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 115 | PS |  |  |  |
| 76 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 77 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 4 | 个 |  |  |  |
| 78 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 79 | 低噪音柜式离心风机 | 5.5KW\380V | 功率：5.5KW,风量：11612-21272m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 静电油烟分解净化处理器 | 980×1100×1300 | 风量：20000M³/H, | 1 | 台 |  |  |  |
| 81 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 83 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 84 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 85 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 86 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 87 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 88 | 鲜风风管 | 500×400 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 68 | PS |  |  |  |
| 89 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 90 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 91 | 鲜风风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 92 | 低噪音柜式离心风机 | 4KW\380V | 功率：4KW,风量：4703-11400m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 93 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 94 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 95 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 96 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 97 | 通风百叶窗 |  | 采用优质不锈钢制作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 98 | 送鲜风咀 |  | 采用不锈钢制作。 | 13 | 个 |  |  |  |
| 99 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 100 | 砌墙（H=4000mm） |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工 | 102 | ㎡ |  |  |  |
| 101 | 墙面贴砖（全部墙砖） |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 220 | ㎡ |  |  |  |
| 102 | 地面抬高（200mm） |  | 陶粒回填 | 70 | ㎡ |  |  |  |
| 103 | 地面防水处理 |  | 防水刷二遍，墙身高度刷到1.8米高 | 145 | ㎡ |  |  |  |
| 104 | 排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） | 26 | m |  |  |  |
| 105 | 地面贴砖防滑砖 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（防滑、吸水地面砖） | 70 | ㎡ |  |  |  |
| 106 | 天花喷漆 |  |  | 125 | ㎡ |  |  |  |
| 107 | 双开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |  |  |  |
| 108 | 单开门 |  | 不锈钢门 | 5 | 套 |  |  |  |
| 109 | 门槛石 |  | 人工、辅料、325#水泥、沙，灰色大理石 | 8 | m |  |  |  |
| 110 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 111 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 70 | ㎡ |  |  |  |
| 112 | 灯具 |  | 三防灯 | 15 | 套 |  |  |  |
| 113 | 强电源线路铺设及灯具安装 |  | 线路铺设人工，灯具安装人工 | 70 | ㎡ |  |  |  |
| 114 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 115 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 75 | m |  |  |  |
| 116 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 90 | m |  |  |  |
| 117 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 44 | m |  |  |  |
| 118 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 15 | 个 |  |  |  |
| 119 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 120 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 121 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 122 | 过水泥砂浆找平 |  | 人工、辅料、水泥、沙 | 70 | ㎡ |  |  |  |
| 123 | 税金 |  | / | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-3）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1.面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。2.消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双层平板工作台带靠背 | 1000×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层平板工作台带靠背 | 750×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电饭煲 | 538×400×410 | 1.黑晶不沾内胆，自动保温 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 单通工作台带靠背 | 1200×750×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 单通工作台带靠背 | 1500×750×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 三星水池 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 四门高身雪柜 | 1220×760×1950 | 1.不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢封墙钢 | 3300×10×1200 | 1.采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 3.3 | 米 |  |  |  |
| 11 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1.内胆采用食品级磨沙1.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级磨沙1.0mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 1.优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 油网烟罩 | 3300×1200×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 3.3 | 米 |  |  |  |
| 14 | 油烟过滤网 | 500×500 | 1.优质不锈钢制造； | 7 | 块 |  |  |  |
| 15 | 单门蒸饭车(电热) | 700×650×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 21 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 22 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 23 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 25 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 26 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 27 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 28 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 29 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 30 | 大面盆 | 60CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 31 | 中面盆 | 58CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 32 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 35 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 36 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 37 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 39 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 40 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 41 | 小汤碗 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 42 | 小口杯 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 43 | 小匙更 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 44 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 45 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 46 | 中味盅 | 16CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 47 | 大味盅 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 50 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 51 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 52 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 53 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 54 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 55 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 56 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 58 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 59 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 60 | 集油烟管 | 500×450 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 24 | PS |  |  |  |
| 61 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 62 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 63 | 低噪音柜式离心风机 | 3KW\380V | 功率：3KW,风量：5972-14000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 64 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 65 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 69 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 70 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 71 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-4）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 单通工作台 | 2000×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm；5.配置不锈钢可调子弹脚。   6.移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双星水池 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 单星水池 | 700×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢封墙钢 | 3600×10×1200 | 1.采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 3.6 | 米 |  |  |  |
| 7 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级201磨沙1.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级磨沙1.0mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 油网烟罩 | 3600×1200×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 3.6 | 米 |  |  |  |
| 9 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 8 | 块 |  |  |  |
| 10 | 单门蒸饭车(电热) | 700×650×1700 | 1. 选用SUS201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 小炒灶（燃气） | 900×900×800 | 1.材料：sus201不锈钢制作，炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1.电压:220V 2.功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 16 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 19 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 21 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 23 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 24 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 25 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 26 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 27 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 28 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 29 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 30 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 31 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 32 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 35 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 36 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 37 | 小汤碗 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 38 | 小口杯 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 39 | 小匙更 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 40 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 41 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 42 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 43 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 44 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 45 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 46 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 47 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 48 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 50 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 52 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 53 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 54 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 55 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 56 | 集油烟管 | 600×400 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 35 | PS |  |  |  |
| 57 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 58 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 59 | 低噪音柜式离心风机 | 4KW\380V | 功率：4KW,风量：6825-16000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 60 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 61 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 62 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 63 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 64 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 65 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 66 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 67 | 排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） | 6 | m |  |  |  |
| 68 | 地面修复 |  | 挖排水沟位置修复 | 6 | m |  |  |  |
| 69 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
| 70 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 71 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 38 | m |  |  |  |
| 72 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 45 | m |  |  |  |
| 73 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 25 | m |  |  |  |
| 74 | 拆除旧石台 |  |  | 7 | ㎡ |  |  |  |
| 75 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 76 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 77 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 7 | 个 |  |  |  |
| 78 | 税金 |  | / | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-5）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(W×D×H) mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 炉拼台 | 400×1000×800+450 | 1.优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电饭煲 | 538×400×410 | 黑晶不沾内胆，自动保温 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢封墙钢 | 2000×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 2 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1000×1100×(810 +440） | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； 5. 可供50人用餐； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 商用热风循环消毒柜 | 725×670×1940 | 1. 全不锈钢打造箱体，设计时尚大方; 2. 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温 3. 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌; 4. 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用; | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 单通移门碗柜 | 1200×500×1800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度1.0mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 冷藏四门高身柜 | 1220×760×1980 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 四层栅格货架 | 1500×500×1550 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 油网烟罩 | 2000×1000×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 2 | 米 |  |  |  |
| 11 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 4 | 块 |  |  |  |
| 12 | 单门蒸饭车(电热) | 700×660×1720 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1.电压:220V 2.温度:0~10℃ 3.容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 19 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 21 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 22 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 23 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 24 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 25 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 26 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 27 | 大面盆 | 60CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 28 | 中面盆 | 58CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 30 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 31 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 32 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 35 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 36 | 留样盒 | / |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 37 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 38 | 小汤碗 | 小号 |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 39 | 小口杯 | 小号 |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 40 | 小匙更 | 小号 |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 41 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 42 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 43 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 44 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 45 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 46 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 47 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 48 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 49 | 磨刀石 | / |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 50 | 大白桶连盖 | / |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 51 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 52 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 54 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 55 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 56 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 57 | 集油烟管 | 400×350 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 20 | PS |  |  |  |
| 58 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 59 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 60 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 61 | 低噪音柜式离心风机 | 1.5KW\380V | 功率：2.2KW,风量：5500-6100m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 62 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 63 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 64 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 65 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 68 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 69 | 下挖排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏、明渠盖板） | 8 | m |  |  |  |
| 70 | 地面修复 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺 | 8 | ㎡ |  |  |  |
| 71 | 原石台面拆除 |  | 拆墙体人工 | 10 | ㎡ |  |  |  |
| 72 | 墙体外观修复 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 10 | ㎡ |  |  |  |
| 73 | 传递窗 |  | 800×600 | 1 | 个 |  |  |  |
| 74 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 75 | 电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 30 | ㎡ |  |  |  |
| 76 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 77 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 20 | m |  |  |  |
| 78 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 25 | m |  |  |  |
| 79 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 15 | m |  |  |  |
| 80 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 81 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 82 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 83 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 84 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-6）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 三星水池 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级S201磨沙2.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S201磨沙1.5mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 油网烟罩 | 3800×1200×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 3.8 | 米 |  |  |  |
| 4 | 油烟过滤网 | 500×500 | 1.优质不锈钢制造； | 8 | 块 |  |  |  |
| 5 | 四门高身雪柜 | 1220×700×1950 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 单通工作台带靠背 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚. 6. 移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单头单尾小炒灶(燃气) | 1000×1100×800+450 | 1.201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.0mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1050×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； 5. 可供50人用餐； 6. ， | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 单门蒸饭车(电热) | 700×650×1700 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 封墙钢 | 3800×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 3.8 | 米 |  |  |  |
| 12 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 16 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 19 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 21 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 23 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 24 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 25 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 26 | 大面盆 | 60CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 27 | 中面盆 | 58CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 28 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 29 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 30 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 31 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 32 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 35 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 36 | 三格餐盘 | 大号 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 37 | 汤碗 | 11.5 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 口杯 | 12 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 39 | 筷子 | 24.5CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 40 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 41 | 小汤碗 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 42 | 小口杯 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 43 | 小匙更 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 44 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 45 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 46 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 47 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 50 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 51 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 52 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 53 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 54 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 55 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 56 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 58 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 59 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 60 | 集油烟管 | 500×300 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 25 | PS |  |  |  |
| 61 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 62 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 63 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 64 | 低噪音柜式离心风机 | 2.2KW\380V | 功率：2.2KW,风量：3960-9600m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 65 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 70 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 71 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 72 | 排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） | 6 | m |  |  |  |
| 73 | 地面修复 |  | 挖排水沟位置修复 | 6 | m |  |  |  |
| 74 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 21 | ㎡ |  |  |  |
| 75 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 76 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 32 | m |  |  |  |
| 77 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 24 | m |  |  |  |
| 78 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 21 | m |  |  |  |
| 79 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 80 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 81 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 7 | 个 |  |  |  |
| 82 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-7）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(W×D×H) mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1000×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1200×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单门蒸饭车(燃气) | 710×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 二层餐车 | 900×450×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3.脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管；   4.配静音万向轮，带刹车 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1.内胆采用食品级201磨沙1.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S201磨沙1.0mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双星工作台 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 开水器 | 480×400×800 | 1.优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 双温六门高身柜 | 1810×760×1980 | 1.不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 四层平板货架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 米面架 | 1000×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四层栅格层架 | 1000×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢封墙钢 | 6600×10×1200 | 1.采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 15 | 油网烟罩 | 6600×1200×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 16 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 13 | 块 |  |  |  |
| 17 | 风幕机 | 1200×150×200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 640×120×260 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 双层平板工作台带靠背 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双星洗手盆 | 900×450×300 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：300×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 1.优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 双门蒸饭车(电热) | 1405×640×1700 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 单通移门碗柜 | 1200×500×1800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3.面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.趟门为双层结构； 5.配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 四层格栅货架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 3. 消毒星级：二星级 4. 消毒柜容量：300L | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 单星水池 | 800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 | 单孔收餐工作台B | 1200×700×800 | 1.采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.0mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 六门更衣柜 | 850×420×1800 | 1.顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.6mm厚不锈钢板制作；并用0.6mm厚不锈钢板折成加强筋加固；置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 34 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 35 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 38 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 40 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 41 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 42 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 43 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 44 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 45 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 46 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 47 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 53 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 54 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 55 | 小汤碗 | 小号 |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 56 | 小口杯 | 小号 |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 57 | 小匙更 | 小号 |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 58 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 59 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 60 | 中味盅 | 16CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 61 | 大味盅 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 62 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 63 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 65 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 67 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 68 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 69 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 70 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 71 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 72 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 73 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 74 | 集油烟管 | 800×550 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 185 | PS |  |  |  |
| 75 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 76 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 4 | 个 |  |  |  |
| 77 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 78 | 低噪音柜式离心风机 | 7.5KW\380V | 功率：7.5KW,风量：12506-28789m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 静电油烟分解净化处理器 | 980×1100×1300 | 风量：20000M³/H, | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 81 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 83 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 84 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 85 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 86 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 87 | 鲜风风管 | 500×450 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 55 | PS |  |  |  |
| 88 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 89 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 90 | 鲜风风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 91 | 低噪音柜式离心风机 | 1.5KW\380V | 功率：1.5KW,风量：3000-7600m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 92 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 93 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 94 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 95 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 通风百叶窗 |  | 采用优质不锈钢制作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 97 | 送鲜风咀 |  | 采用不锈钢制作。 | 14 | 个 |  |  |  |
| 98 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 99 | 砌墙（H=4000mm） |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工 | 93 | ㎡ |  |  |  |
| 100 | 墙面贴砖（全部墙砖） |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 287 | ㎡ |  |  |  |
| 101 | 原有墙体拆除 |  | 砸墙体人工 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 102 | 地面抬高（200mm） |  | 陶粒回填 | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 103 | 地面防水处理 |  | 防水刷二遍，墙身高度刷到1.8米高 | 208 | ㎡ |  |  |  |
| 104 | 排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） | 26 | m |  |  |  |
| 105 | 地面贴砖防滑砖 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（防滑、吸水地面砖） | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 106 | 天花喷漆 |  |  | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 107 | 双开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |  |  |  |
| 108 | 单开门 |  | 不锈钢门 | 5 | 套 |  |  |  |
| 109 | 门槛石 |  | 人工、辅料、325#水泥、沙，灰色大理石 | 8 | m |  |  |  |
| 110 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 111 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 112 | 灯具 |  | 三防灯 | 20 | 套 |  |  |  |
| 113 | 强电源线路铺设及灯具安装 |  | 线路铺设人工，灯具安装人工 | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 114 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 115 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 85 | m |  |  |  |
| 116 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 100 | m |  |  |  |
| 117 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 60 | m |  |  |  |
| 118 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 17 | 个 |  |  |  |
| 119 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 120 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 121 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 122 | 过水泥砂浆找平 |  | 人工、辅料、水泥、沙 | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 123 | 税金 |  | / | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-8）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 四层栅格层架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 油网烟罩 | 4200×1200×500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 4.2 | 米 |  |  |  |
| 3 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 9 | 块 |  |  |  |
| 4 | 单头单尾小炒灶 | 1000×1100×800+450 | 1.材料：201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.0mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级201磨沙2.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S304磨沙1.5mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 单门蒸饭车(电热) | 700×650×1700 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 单通工作台带靠背 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢封墙钢 | 4200×10×2000 | 1.采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 4.2 | 米 |  |  |  |
| 12 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 双星工作台 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 四门高身雪柜 | 1220×760×1938 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 四层栅格层架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 米面架 | 1500×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4. 配置塑胶脚垫 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 米面架 | 1400×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4. 配置塑胶脚垫 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2.温度:0~10℃   3.容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 25 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 26 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 27 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 28 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 30 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 31 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 32 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 33 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 34 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 35 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 37 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 39 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 40 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 41 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 42 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 43 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 44 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 380 | 个 |  |  |  |
| 45 | 小汤碗 | 小号 |  | 380 | 个 |  |  |  |
| 46 | 小口杯 | 小号 |  | 380 | 个 |  |  |  |
| 47 | 小匙更 | 小号 |  | 380 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 50 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 53 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 54 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 55 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 56 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 57 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 58 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 60 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 61 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 62 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 63 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 集油烟管 | 550×500 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 28 | PS |  |  |  |
| 66 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 68 | 低噪音柜式离心风机 | 4KW\380V | 功率：4KW,风量：6825-16000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 69 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 73 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 74 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 75 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 77 | 砌墙（H=4000mm） |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工 | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 78 | 墙面贴砖（全部墙砖） |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 79 | 下挖排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏、明渠盖板） | 12 | m |  |  |  |
| 80 | 地面修复 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺 | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 81 | 原窗口改门洞 |  | 砸墙体人工 | 1 | 个 |  |  |  |
| 82 | 墙体外观修复 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 1 | 个 |  |  |  |
| 83 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 84 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 35 | ㎡ |  |  |  |
| 85 | 灯具 |  | 三防灯 | 12 | 套 |  |  |  |
| 86 | 强电源线路铺设及灯具安装 |  | 线路铺设人工，灯具安装人工 | 35 | ㎡ |  |  |  |
| 87 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 88 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 45 | m |  |  |  |
| 89 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 65 | m |  |  |  |
| 90 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 35 | m |  |  |  |
| 91 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 8 | 个 |  |  |  |
| 92 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 93 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 94 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 96 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-9）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(W×D×H) mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1200×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 单星水池 | 800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409 4. 可供150~200人用餐 5. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 油网烟罩 | 5300×1200×500 | 1. 优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm 2. 双层隔油网，滴油杯及防潮灯； | 5.3 | 米 |  |  |  |
| 5 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 11 | 块 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢封墙钢 | 5300×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.0mm。 | 5.3 | 米 |  |  |  |
| 7 | 双层平板工作台带靠背 | 1000×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 双层平板工作台 | 1200×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 热风循环双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 双温四门高身柜 | 1220×700×1938 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 单门蒸饭车(电热) | 710×630×1450 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.0mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 双门蒸饭车(电热) | 1450×630×1450 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.0mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 电热一体汤炉 | 1100×1100×850+400 | 1. 尺寸(mm):1000×1100×(800+400) 2. 电压:380V 3. 功率:20KW 4. 锅直径:800mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 四层平板货架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 米面架 | 1200×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 电压:220V -功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 额定功率：35W -覆盖面积：15-25 -额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 22 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 23 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 25 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 26 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 27 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 28 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 29 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 30 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 31 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 32 | 大面盆 | 60CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 33 | 中面盆 | 58CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 34 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 35 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 36 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 37 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 39 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 40 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 41 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 42 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 450 | 个 |  |  |  |
| 43 | 小汤碗 | 小号 |  | 450 | 个 |  |  |  |
| 44 | 小口杯 | 小号 |  | 450 | 个 |  |  |  |
| 45 | 小匙更 | 小号 |  | 450 | 个 |  |  |  |
| 46 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 47 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 51 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 52 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 53 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 55 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 56 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 58 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 60 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 61 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 63 | 集油烟管 | 700×500 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 45 | PS |  |  |  |
| 64 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 65 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 66 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 67 | 低噪音柜式离心风机 | 4KW\380V | 功率：4KW,风量：10719-19635m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 68 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 73 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 74 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 76 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-10）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **尺寸(W×D×H) mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1500×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双温四门高身柜 | 1220×760×950 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 米面架 | 1200×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：30-50 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率35W 2. 覆盖面积：30-50 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 四层栅格层架 | 900×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双层平板工作台带靠背 | 700×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单孔收餐工作台（带靠背） | 1200×700×800+150 | 采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 开水器 | 480×400×800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 三星水池 | 2000×700×800+150 | 1. 整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1.额定功率：35W  2.覆盖面积：15-25   1. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 风幕机 | 1500×212×226 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 开水器 | 480×400×800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 双温四门高身柜 | 1220×760×950 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 双星工作台 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 单星工作台 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 双层平板工作台带靠背 | 1800×600×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 双通工作台 | 1200×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层架构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层架构。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 油网烟罩 | 2000×800×500 | 1.优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 2 | 米 |  |  |  |
| 23 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 4 | 块 |  |  |  |
| 24 | 油网烟罩 | 3000×1200×500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 3 | 米 |  |  |  |
| 25 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 6 | 块 |  |  |  |
| 26 | 电热一体汤炉 | 900×1100×800+400 | 1. 尺寸(mm):900×1100×(800+400) 2. 电压:380V 3. 功率:20KW 4. 锅直径:800mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 单星水池 | 600×600×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢封墙钢 | 3000×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 3 | 米 |  |  |  |
| 29 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1050×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 简易炉拼台 | 400×700×800+450 | 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 双门蒸饭车(电热) | 1450×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 灭蝇灯 | 600×160×226 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 双星洗手盆 | 900×450×450 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：300×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 双层平板工作台带靠背 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 双层平板工作台带靠背 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 小炒灶（燃气） | 900×900×800 | 材料：201不锈钢制作，炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 41 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 42 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 43 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 44 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 45 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 46 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 47 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 49 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 50 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 51 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 52 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 53 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 54 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 55 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 56 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 57 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 58 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 59 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 60 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 61 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 62 | 小汤碗 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 63 | 小口杯 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 64 | 小匙更 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 65 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 66 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 67 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 68 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 69 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 70 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 71 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 72 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 73 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 74 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 75 | 大汤桶 | 50×50 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 76 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 77 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 78 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 79 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 80 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 81 | 集油烟管 | 600×450 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 180 | PS |  |  |  |
| 82 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 83 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 5 | 个 |  |  |  |
| 84 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 85 | 低噪音柜式离心风机 | 5.5KW\380V | 功率：5.5KW,风量：7252-17000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 86 | 静电油烟分解净化处理器 | 780×1155×685 | 风量：12000M³/H, | 1 | 台 |  |  |  |
| 87 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 88 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 89 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 90 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 91 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 92 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 93 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 94 | 鲜风风管 | 400×350 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 48 | PS |  |  |  |
| 95 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 96 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 97 | 鲜风风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 98 | 低噪音柜式离心风机 | 2.2KW\380V | 功率：2.2KW,风量：3450-8740m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 99 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 100 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 101 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 102 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 103 | 通风百叶窗 |  | 采用优质不锈钢制作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 104 | 送鲜风咀 |  | 采用不锈钢制作。 | 13 | 个 |  |  |  |
| 105 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 106 | 砌墙（H=4000mm） | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工 |  | 142 | ㎡ |  |  |  |
| 107 | 墙面贴砖（全部墙砖） | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） |  | 265 | ㎡ |  |  |  |
| 108 | 原有墙体拆除 | 砸墙体人工 |  | 21 | ㎡ |  |  |  |
| 109 | 地面抬高（200mm） | 陶粒回填 |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 110 | 地面防水处理 | 防水刷二遍，墙身高度刷到1.8米高 |  | 210 | ㎡ |  |  |  |
| 111 | 排水地沟 | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） |  | 18 | m |  |  |  |
| 112 | 地面贴砖防滑砖 | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（防滑、吸水地面砖） |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 113 | 天花喷漆 |  |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 114 | 双开门 | 不锈钢门 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 115 | 单开门 | 不锈钢门 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 116 | 门槛石 | 人工、辅料、325#水泥、沙，灰色大理石 |  | 7 | m |  |  |  |
| 117 | 电箱（不含进箱主线） | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 118 | 照明线路、电源线路、管道保护 | 保护线管，3A胶布 |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 119 | 灯具 | 三防灯 |  | 15 | 套 |  |  |  |
| 120 | 强电源线路铺设及灯具安装 | 线路铺设人工，灯具安装人工 |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 121 | 保护开关及五金 | 空气开，防水盒及配件五金 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 122 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 | 铺设PVC保护线管，3A胶布 |  | 70 | m |  |  |  |
| 123 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） | 铺设PVC保护线管，3A胶布 |  | 80 | m |  |  |  |
| 124 | 给水 | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 |  | 50 | m |  |  |  |
| 125 | 给水角阀 | 纯铜角阀 |  | 16 | 个 |  |  |  |
| 126 | 上落搬运费 | 所承包项目施工材料搬运。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 127 | 场地清理 | 施工期间清理，完工卫生清洁 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 128 | 场地保护 | 人工、材料、专业保护膜 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 129 | 过水泥砂浆找平 | 人工、辅料、水泥、沙 |  | 68 | ㎡ |  |  |  |
| 130 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-11）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(W×D×H) mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1000×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1200×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单门蒸饭车 | 710×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 二层餐车 | 900×450×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3. 脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级201磨沙1.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S201磨沙1.0mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双星工作台 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 开水器 | 480×400×800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 双温六门高身柜 | 1810×760×1980 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 四层平板货架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 米面架 | 1000×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四层栅格层架 | 1000×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢封墙钢 | 6600×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 15 | 油网烟罩 | 6600×1200×500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 16 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 13 | 块 |  |  |  |
| 17 | 风幕机 | 1200×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 640×120×260 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 双层平板工作台带靠背 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双星洗手盆 | 900×450×300 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：300×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 加强筋厚度1.0mm； 4. 配置不锈钢可调子弹脚。 5. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 双门蒸饭车(电热) | 1405×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 单通移门碗柜 | 1200×500×1800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 四层栅格层架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环 3. 消毒星级：二星级，消毒柜容量：300L | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 单星水池 | 800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用32×1.0mm圆通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 | 单孔收餐工作台B | 1200×700×800 | 采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.0mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 六门更衣柜 | 850×420×1800 | 1.顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.6mm厚不锈钢板制作；并用0.6mm厚不锈钢板折成加强筋加固；  配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 34 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 35 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 38 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 40 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 41 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 42 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 43 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 44 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 45 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 46 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 47 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 53 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 54 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 55 | 小汤碗 | 小号 |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 56 | 小口杯 | 小号 |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 57 | 小匙更 | 小号 |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 58 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 59 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 60 | 中味盅 | 16CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 61 | 大味盅 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 62 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 63 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 65 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 67 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 68 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 69 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 70 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 71 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 72 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 73 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 74 | 集油烟管 | 800×550 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 190 | PS |  |  |  |
| 75 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 76 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 4 | 个 |  |  |  |
| 77 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 78 | 低噪音柜式离心风机 | 7.5KW\380V | 功率：7.5KW,风量：12506-28789m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 静电油烟分解净化处理器 | 980×1100×1300 | 风量：20000M³/H, | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 81 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 83 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 84 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 85 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 86 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 87 | 鲜风风管 | 500×450 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 60 | PS |  |  |  |
| 88 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 89 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 90 | 鲜风风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 91 | 低噪音柜式离心风机 | 2.2KW\380V | 功率：2.2KW,风量：5545-13000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 92 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 93 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 94 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 95 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 通风百叶窗 |  | 采用优质不锈钢制作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 97 | 送鲜风咀 |  | 采用不锈钢制作。 | 14 | 个 |  |  |  |
| 98 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 99 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-12）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1200×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 四层栅格层架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1300×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 二层餐车 | 900×450×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3. 脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 640×120×260 | 1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率：35W 3. 覆盖面积：15-25 4. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢封墙钢 | 5800×10×1000 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 5.8 | 米 |  |  |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 双温四门高身柜 | 1220×700×1938 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 三星水池 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 双层平板工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 双星洗手盆 | 900×450×300 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：305×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 四层平板货架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 四层栅格层架 | 1200×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级S201磨沙2.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S201磨沙1.5mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 油网烟罩 | 5790×1200×500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 5.8 | 米 |  |  |  |
| 20 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 12 | 块 |  |  |  |
| 21 | 炉拼台 | 300×800×800+450 | 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 双门蒸饭车(电热) | 1450×630×1450 | 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 24 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 25 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 26 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 27 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 28 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 29 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 30 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 31 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 32 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 33 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 34 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 35 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 36 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 37 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 39 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 40 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 41 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 42 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 43 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 44 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 45 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 46 | 小汤碗 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 47 | 小口杯 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 48 | 小匙更 | 小号 |  | 400 | 个 |  |  |  |
| 49 | 中码斗 | 14CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 50 | 大码斗 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中味盅 | 16CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 52 | 大味盅 | 18CM |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 53 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 54 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 55 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 56 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 57 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 58 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 59 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 60 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 61 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 62 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 63 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 64 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 集油烟管 | 800×500 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 55 | PS |  |  |  |
| 66 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 68 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 69 | 低噪音柜式离心风机 | 5.5KW\380V | 功率：5.5KW,风量：11612-21272m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 70 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 风机减振胶 |  | 专用风机避震 | 1 | 套 |  |  |  |
| 73 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 74 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 75 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 76 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 77 | 铝合金玻璃砌墙（H=4000mm） |  | 铝合金高度H800，玻璃高度H2200，玻璃上至天花封铝合金 | 33 | ㎡ |  |  |  |
| 78 | 下挖排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏、明渠盖板） | 16 | m |  |  |  |
| 79 | 地面修复 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺 | 16 | ㎡ |  |  |  |
| 80 | 单开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |  |  |  |
| 81 | 传递窗 |  | 800×600 | 1 | 个 |  |  |  |
| 82 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 83 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 53 | ㎡ |  |  |  |
| 84 | 灯具 |  | 三防灯 | 15 | 套 |  |  |  |
| 85 | 强电源线路铺设及灯具安装 |  | 线路铺设人工，灯具安装人工 | 53 | ㎡ |  |  |  |
| 86 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 87 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 60 | m |  |  |  |
| 88 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 80 | m |  |  |  |
| 89 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 40 | m |  |  |  |
| 90 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 13 | 个 |  |  |  |
| 91 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 92 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 93 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 94 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十六-（厨房设备-13）  商用厨房设备明细表** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 风幕机 | 1000×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1200×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/15KW，三相四线； 2. 赠品：配1个19"炒锅； 3. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头、微晶面板不保修； 4. 材质：全201不锈钢机身；微晶板直径 400mm，加热直径320mm，五档火力把手调节； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单门蒸饭车(燃气) | 710×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：12KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800×700×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 二层餐车 | 900×450×900 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 3. 脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 节能煮面桶（电热） | 955×720×1120 | 1、内胆采用食品级201磨沙1.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S201磨沙1.0mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双星工作台 | 1800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单星工作台 | 1200×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600×600×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 开水器 | 480×400×800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 双温六门高身柜 | 1810×760×1980 | 不锈钢板材内外胆制成，冷藏温度8℃～-10，冷冻温度0℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 四层平板货架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 米面架 | 1000×600×150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四层栅格层架 | 1000×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢封墙钢 | 6600×10×1200 | 采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.2mm。 | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 15 | 油网烟罩 | 6600×1200×500 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； | 6.6 | 米 |  |  |  |
| 16 | 油烟过滤网 | 500×500 | 优质不锈钢制造； | 13 | 块 |  |  |  |
| 17 | 风幕机 | 1200×150×200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 640×120×260 | 1. 额定功率：35W 2. 覆盖面积：15-25 3. 额定电压：220V-50HZ | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80 | 1. 电压:220V 2. 功率:30W | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 双层平板工作台带靠背 | 1500×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双星洗手盆 | 900×450×300 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：300×400×145mm； | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 双通工作台 | 1800×800×800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 炉拼台 | 400×1100×800+450 | 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 双门蒸饭车(电热) | 1405×640×1700 | 1. 选用201优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V 3. 功率：24KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 电磁单头大锅炉 | 1000×1100×800+450 | 1. 电压功率：380V/20KW，三相四线； 2. 保修期：整机保修2年，档位开关质保一年，水龙头不保修； 3. 机身SUS201材质，锅具材质SUS409； 4. 采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 单通移门碗柜 | 1200×500×1800 | 1. 整体采用201不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 四层栅格层架 | 1500×500×1600 | 1. 整体采用201不锈钢制作，厚度1.0mm； 2. 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170×510×1900 | 1. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 2. 消毒方式：高温消毒热风循环。 3. 消毒星级：二星级 4. 消毒柜容量：300L | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 单星水池 | 800×700×800+150 | 1. 整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2. 2.星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32×1.0mm圆通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 | 单孔收餐工作台B | 1200×700×800 | 采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.0mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 六门更衣柜 | 850×420×1800 | 1. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.6mm厚不锈钢板制作； 2. 并用0.6mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 台式留样柜 | 480×525×840 | 1. 电压:220V 2. 温度:0~10℃ 3. 容积:110L | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 炒铲 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 35 | 炒壳 | 12两 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大炒铲 | 19CM |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 大炒壳 | 1号 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 38 | 油盆 | 12寸 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 39 | 漏壳 | 28CM |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 | 捞厘 | 13寸 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 41 | 长深方盘 | 60×40×4.8 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 42 | 中深方盘 | 50×40×4.8 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 43 | 长浅方盘 | 60×40×2 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 44 | 中浅方盘 | 50×40×2 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 45 | 大面盆 | 60CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 46 | 中面盆 | 58CM |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 47 | 大份数盘 | 1/1×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | 中份数盘 | 1/2×15 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 分菜壳 | 2两 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 大胶筛 | 50 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中胶筛 | 45 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 小胶筛 | 38 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 53 | 胶栈板 | 50CM |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 54 | 留样盒 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 55 | 三格小餐盘 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 56 | 小汤碗 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 57 | 小口杯 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 58 | 小匙更 | 小号 |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 59 | 中码斗 | 14CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 60 | 大码斗 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 61 | 中味盅 | 16CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 62 | 大味盅 | 18CM |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 63 | 中物斗 | 38CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 大物斗 | 46CM |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 砍切刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 | 砍片刀 | 2号 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 67 | 磨刀石 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 68 | 大白桶连盖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 69 | 大汤桶 | 50×50 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 70 | 中汤桶 | 40×40 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 71 | 刀箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 72 | 瓜刨 | 中号 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 73 | 剪刀 | 2号 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 74 | 水壳 | 3斤 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 76 | 集油烟管 | 800×550 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 130 | PS |  |  |  |
| 77 | 排烟风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 78 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 4 | 个 |  |  |  |
| 79 | 排烟风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 80 | 低噪音柜式离心风机 | 7.5KW\380V | 功率：7.5KW,风量：12506-28789m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 81 | 静电油烟分解净化处理器 | 980×1100×1300 | 风量：20000M³/H, | 1 | 台 |  |  |  |
| 82 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 83 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 84 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 85 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 86 | 带放油阀（接油盘） | 配油烟烟净化器/风机 | 配油烟烟净化器/风机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 87 | 防火阀 | 配风管 | 配风管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 88 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 90 | 鲜风风管 | 500×450 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 56 | PS |  |  |  |
| 91 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 92 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 2 | 个 |  |  |  |
| 93 | 鲜风风管变径 | 现场制作 | 采用优质镀锌板制作1.0厚 | 3 | 个 |  |  |  |
| 94 | 低噪音柜式离心风机 | 4KW\380V | 功率：4KW,风量：10719-19635m³/h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 95 | 软接 |  | 专用防漏油帆布制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 风机降压起动保护电箱（CB超薄柜机） | 配风机 | 配风机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 97 | 风机减振器 |  | 专用风机避震 | 4 | 套 |  |  |  |
| 98 | 8#槽钢管道风机连支承架 | 配风机/净化器 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 99 | 通风百叶窗 |  | 采用优质不锈钢制作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 100 | 送鲜风咀 |  | 采用不锈钢制作。 | 14 | 个 |  |  |  |
| 101 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 103 | 砌墙（H=4000mm） |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工 | 95 | ㎡ |  |  |  |
| 104 | 墙面贴砖（全部墙砖） |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（300×600白瓷片） | 280 | ㎡ |  |  |  |
| 105 | 原有墙体拆除 |  | 砸墙体人工 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 106 | 地面抬高（200mm） |  | 陶粒回填 | 83 | ㎡ |  |  |  |
| 107 | 地面防水处理 |  | 防水刷二遍，墙身高度刷到1.8米高 | 208 | ㎡ |  |  |  |
| 108 | 排水地沟 |  | 600×200×120轻质砖砌筑，水泥砂浆及人工（含不锈钢地漏及明渠盖板） | 26 | m |  |  |  |
| 109 | 地面贴砖防滑砖 |  | 水泥沙浆及人工,含面砖及面砖加工工艺（防滑、吸水地面砖） | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 110 | 天花喷漆 |  |  | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 111 | 双开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |  |  |  |
| 112 | 单开门 |  | 不锈钢门 | 5 | 套 |  |  |  |
| 113 | 门槛石 |  | 人工、辅料、325#水泥、沙，灰色大理石 | 8 | m |  |  |  |
| 114 | 电箱（不含进箱主线） |  | 开关，订做电箱装配：设立独立电箱 | 1 | 项 |  |  |  |
| 115 | 照明线路、电源线路、管道保护 |  | 保护线管，3A胶布 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 116 | 灯具 |  | 三防灯 | 20 | 套 |  |  |  |
| 117 | 强电源线路铺设及灯具安装 |  | 线路铺设人工，灯具安装人工 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 118 | 保护开关及五金 |  | 空气开，防水盒及配件五金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 119 | 厨具、消毒、灭蚊产品220V专线铺设 |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 85 | m |  |  |  |
| 120 | 厨具380V专线铺设（三相电专线） |  | 铺设PVC保护线管，3A胶布 | 100 | m |  |  |  |
| 121 | 给水 |  | 给水管用PPR,排水管用pvc，包含弯头及三通等水管配件。 | 60 | m |  |  |  |
| 122 | 给水角阀 |  | 纯铜角阀 | 17 | 个 |  |  |  |
| 123 | 上落搬运费 |  | 所承包项目施工材料搬运。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 124 | 场地清理 |  | 施工期间清理，完工卫生清洁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 125 | 场地保护 |  | 人工、材料、专业保护膜 | 1 | 项 |  |  |  |
| 126 | 过水泥砂浆找平 |  | 人工、辅料、水泥、沙 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 128 | 税金 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十七：**  **《运动方舟》产品明细表** | | | | | | |
| **序号** | **品名** | **规格参数** | **数量** | **单位** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 教师指导用书 | 《运动方舟》小班用书 、 A4版面 | 2 | 本 |  | 共2本 |
|
| 2 | 教师指导用书 | 《运动方舟》中班用书 、 A4版面 | 2 | 本 | 共2本 |
|
| 3 | 教师指导用书 | 《运动方舟》大班用书 、 A4版面 | 2 | 本 | 共2本 |
|
| 4 | 运动方舟 | 黄红22×22×10cm 重965g±10g八边形结构 每边一蓝色孔 （φ38mm 孔深45.5mm ）大边长120mm、小边长66mm、正反面各装硅胶塞防滑装置 、抗UV环保改性PP料 | 20 | 个 | 共20个 |
| （1号） |
| 5 | 运动方舟 | 黄色22×22×10cm 重965g±10g八边形结构 每边一孔,小边蓝色孔 大边红色孔 （φ38mm 孔深45.5mm）大边长120mm 小边长66mm正反面各装硅胶塞防滑装置抗UV环保改性PP料 | 20 | 个 | 共20个 |
| （1号） |
| 6 | 运动方舟 | 黄蓝22×22×10cm、重965g±10g | 20 | 个 | 共20个 |
| （1号） | 八边形结构 每边一红色孔 （φ38mm 孔深45.5mm)大边长120mm、小边长66mm正反面各装硅胶塞防滑、正反面各装硅胶塞防滑装置抗UV环保改性PP料 |
| 7 | Ø38运动方舟管 | 长120cm× 外径φ38mm（﹢0.15 /－0.05）重532g±2g、内径φ33mm（﹢0.05，－0.2）管壁厚度2.6mm两端堵头封闭防护 堵头加开排气孔（排气孔φ2.9mm）防护间隙低于0.05mm、标识使用激光雕刻工艺抗UV环保PVC料 | 12 | 根 | 各6根 |
|
| 8 | Ø38运动方舟管 | 长60cm× 外径φ38mm（﹢0.15 /－0.05）重270g±2g、内径φ33mm（﹢0.05，－0.2）管壁厚度2.6mm两端堵头封闭防护 堵头加开排气孔（排气孔φ2.9mm）防护间隙低于0.05mm、标识使用激光雕刻工艺抗UV环保PVC料 | 40 | 根 | 各20根 |
|
| 9 | Ø38运动方舟管 | 长30cm× 外径φ38mm（﹢0.15 /－0.05）重140g±2g、内径φ33mm（﹢0.05，－0.2）管壁厚度2.6mm两端堵头封闭防护 堵头加开排气孔（排气孔φ2.9mm）防护间隙低于0.05mm、标识使用激光雕刻工艺抗UV环保PVC料 | 40 | 根 | 各20根 |
|
| 10 | Ø38运动方舟管 | 长15cm× 外径φ38mm（﹢0.15 /－0.05）重73g±2g、内径φ33mm（﹢0.05，－0.2）管壁厚度2.6mm两端堵头封闭防护 堵头加开排气孔（排气孔φ2.9mm）防护间隙低于0.05mm、标识使用激光雕刻工艺抗UV环保PVC料 | 40 | 根 | 各20根 |
|
| 11 | Ø38运动方舟管 | 长9cm× 外径φ38mm（﹢0.15 /－0.05）重48g+±2g、内径φ33mm（﹢0.05，－0.2）管壁厚度2.6mm两端堵头封闭防护 堵头加开排气孔（排气孔φ2.9mm）防护间隙低于0.05mm、标识使用激光雕刻工艺抗UV环保PVC料 | 40 | 根 | 各20根 |
|
| 12 | 运动方舟 | 黄红11×11×5.1cm超声焊接工艺制作、重90g、管壁厚度3.0mm、内孔（φ38mm）加开排气槽 、孔深45mm PC+ASA | 25 | 个 | 共25 |
| 接头 |
| 13 | 运动方舟 | 黄蓝11×11×5.1cm超声焊接工艺制作、重90g、管壁厚度3.0mm、内孔（φ38mm）加开排气槽 、孔深45mm PC+ASA | 25 | 个 | 共25 |
| 接头 |
| 14 | 运动方舟 | 黄红16×12×5.1cm超声焊接工艺制作、重108g、管壁厚度3.0mm 、内孔（φ38mm）加开排气槽、孔深45mm、重108g PC+ASA | 25 | 个 | 共25 |
| 接头 |
| 15 | 运动方舟 | 黄蓝16×12×5.1cm超声焊接工艺制作、重108g、管壁厚度3.0mm 、内孔（φ38mm）加开排气槽 、孔深45mm 、 重108g PC+ASA | 25 | 个 | 共25 |
| 接头 |
| 16 | 运动方舟橄榄球 | 3号、重250克左右、长24cm PU | 40 | 个 | 共40个 |
|
| 17 | 运动方舟呼啦圈 | 4色八节、直径58cm、管壁厚度0.7mm 食品级环保PE料 | 40 | 个 | 共40个 |
|
| 18 | 硅胶垫 | 黄色/红色直径18cm 厚0.3cm硅胶 | 20 | 个 | 各10个 |
| 19 | 运动方舟口哨 | 蓝色/红色61.4×17.6×18.9mm无核双音 食品级环保PC料 | 4 | 个 | 共4个 |
| 20 | 雪糕筒 | 红、蓝、高32cm、底宽17cm | 16 | 个 | 各8个 |
| 食品级PE料 |
| 21 | 便携音响 | 红黑、万利达、5.5寸120W | 1 | 台 | 共1台 |
| 220×140×220mm ABS材质 |
| 22 | 运动方舟儿童马夹 | 红、蓝儿童XS码 聚酯纤维面料 | 32 | 件 | 各16件 |
| 23 | 无线蓝牙耳麦 | 黑或灰、大行发射器：50.2×60×16mm重37g | 1 | 套 | 共1套 |
| 接收器：43.5×56.5×16.5mm重24.5g 内置锂电池 |
| 24 | 角旗 | ABS材质 杆长1M杆子直径2.5cm±3mm | 4 | 套 | 共4套 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十八:  儿童感统教具** | | | | | |
|  | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** | **金额（元）** |
| 儿童感统教具 | 跳箱 | 90×75×15 30 45 60 外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 1 | 套 |  |
| 正负极 | 120×60×30，外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 1 | 套 |
| 斜坡 | 172×80×35，外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 1 | 块 |
| 五折垫 | 300×120×5，外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 2 | 块 |
| 数字方体垫 | 250×25×25，一套15个，外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 1 | 套 |
| 啤酒彩虹桶 | 70×60，外皮1000D夹网格，内芯棉为EPE | 1 | 个 |
| 小单杠套装 | 单杠150×150最高到140，软包外皮1000D夹网格，内芯棉为高密度纯海棉 | 1 | 套 |
| 大滑梯 | 木制框架，外皮1000D夹网格 |  | 套 |
| 彩虹梯 | 木制框架，外皮1000D夹网格 | 1 | 个 |
| 爬行架 | 150×50×50 环保经典喷塑工艺 | 1 | 个 |
| 平衡木 | 3米长，外包仿鹿皮绒绒布 | 1 | 套 |
| 跳板 | 90×50四簧跳板 | 1 | 套 |
| 跑酷猫挂箱 | 150×70×80，外皮1000D夹网格 | 2 | 块 |
| 数字标志桶 | 一套10个 | 1 | 套 |
| 八角体能环 | 一套10个，直径50厘米 | 1 | 套 |
| 彩虹绳 | 长3.6米 | 1 | 套 |
| 战绳 | 9m/12mm |  | 套 |
| 波速球 | 直径63厘米 | 6 | 个 |
| 滑板车 | 40×40厘米 | 2 | 块 |
| 跨栏架 | 一套5个高度分别是15/23/30/40/50 | 1 | 个 |
| 接力棒 | 长30厘米 | 6 | 支 |
| 字母沙包 | 一套26个 | 1 | 套 |
| 跳远垫 | 长3.5米 | 1 | 张 |
| 数字标志桶 | 高度37厘米 | 1 | 套 |
| 绕杆柱 | 一个底座加一根1.5米的杆 | 6 | 根 |
| 瑜伽半轴 | 长90厘米 | 6 | 块 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表十九：  沙水教具明细表** | | | | | |
| **产品名称** | **材质** | **规格** | **数量** | **单位** | **金额（元）** |
| 水车 | 胶合板 | 长930mm;宽430mm;高380mm 1个 | 1 | 个 |  |
| 水车 | 胶合板 | 长630mm;宽430mm;高320mm | 1 | 个 |
| 立板 | 胶合板 | 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：366 | 4 | 个 |
| 立板 | 胶合板 | 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：528 | 4 | 个 |
| 立板 | 胶合板 | 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：680 | 4 | 个 |
| 立板 | 胶合板 | 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：831 | 4 | 个 |
| 鱼板 | 胶合板 | 厚：15 长：394 高：150 | 16 | 个 |
| 挡水板 | 木板 | 厚：10 长：500 宽：405 | 2 | 个 |
| 水泵 | 金属 | dn48 | 2 | 个 |
| 剖面管 | pvc | 长：1000 | 10 | 个 |
| 剖面管 | pvc | 长：1500 | 5 | 个 |
| 剖面管 | pvc | 长：2000 | 2 | 个 |
| 管道 | 透明pc | 长：1000 | 5 | 个 |
| 管道 | 透明pc | 长：1500 | 5 | 个 |
| 水龙头连接器 | 塑料 | 4分 | 5 | 个 |
| 钢丝软管 | 软管 | 25， 250 | 2 | 个 |
| 硅胶管 | 硅胶 | 4分/35000，4 | 1 | 个 |
| 双通 | pvc | 100×170×170 | 2 | 个 |
| 三通 | pvc | 100×150×200 | 2 | 个 |
| 塞子 | pvc | 100×100×80 | 2 | 个 |
| 管帽 |  |  | 4 | 个 |
| 铲子（小） | 不锈钢 | 360×88 | 17 | 个 |
| 铲子（大） | 不锈钢 | 650×140 | 3 | 个 |
| 筛网（小） | 不锈钢 | 直径150 | 20 | 个 |
| 筛网（中） | 不锈钢 | 直径200 | 10 | 个 |
| 筛网（大） | 不锈钢 | 直径280 | 5 | 个 |
| 沙桶 |  | 直径260 | 5 | 个 |
| 水车袋 |  |  | 5 | 个 |

1. **设备要求**
2. 货物要求为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物要求为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
4. 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全 须知等重要资料应附有中文说明。
5. **交货期和交货地点**
6. 交货期：自合同签订之日起90 日历天内交货
7. 交货地点：采购人指定地点
8. **安装调试、验收、售后服务、文件资料**
9. **验收**

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

1. **售后服务**
2. 质量保证期（简称“质保期”）至少 1 年**（提供承诺函）**，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
3. 质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由中标人负责无偿返修或更换。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
4. 中标人接到用户维修通知后，需在24小时内答复，48小时内立即派出服务人员上门为 用户服务。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档的设施给予用户临时使用。
5. **文件资料**
6. 中标人必须为用户安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料（图纸、手册和技术文件），并交货时随附装箱。
7. **其它要求**
8. 本项目涉及到信息化部分，投标人拟投入项目负责人及技术管理人员需具备信息化类相关职称证书。
9. **培训要求**
10. 在设备安装和调试完成后，中标人应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行一周培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。
11. 中标人需制定详细的培训内容和培训计划。
12. 如遇设备升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。
13. **付款方式**
14. 合同签署生效后10日历天内，采购人支付合同总价的30%给中标人作为预付款；
15. 合同货物到达交货地点10日历天内，采购人支付合同总价的50%给中标人；
16. 安装调试、验收合格后10日历天内，采购人支付合同总价的20 %给中标人；
17. 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
18. 按合同支付款项前，中标人必须先向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。
19. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出办理财政集中支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出办理支付申请后即视为采购人已经按期支付。因财政拨款延误而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人不继续服务的理由。

1. **履约保证金：**
2. 提交时间：合同签订之日起**7** 日内；
3. 金额：合同（成交）金额的3%；
4. 方式：转账、银行保函、保险保函、担保机构出具的保函；
5. 退还说明：合同结束后，中标人无违约责任、无任何不良记录的情况下，质保期满后，10个工作日内采购人一次性无息退还履约保证金。如中标人在合同期内自行停止履行合同义务或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则其履约保证金不予退还。给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。